| # 自定义扫描设置
目录 使用方法 | 要自定义扫描设置，请在选项面板中单击扫描设置栏。将出现扫描设置选项卡。
可从扫描设置选项卡自定义以下参数：
图像类型 — 可指定将用于扫描图像或文档的模式。 根据来源类型，可选择一种可用的扫描模式： 真彩色, RGB、256 色、256 级灰度、 半色调（黑白）或线条稿（黑白）。 分辨率 — 可选择扫描分辨率，即生成的扫描图像中扫描仪所捕捉的细节级别，以每英寸的点数 (dpi) 为单位。dpi 值越大，分辨率就越高、生成的文件也越大。 文档类型 — 可设置扫描区域的大小。选择适合的大小以匹配源图像或文档的格式。可选择一种标准的文档类型或使用自定义大小。 放大/缩小 — 可以缩小或放大生成的图像。要放大或缩小图像，请指定一个介于 25 和 400 之间的缩放值。
文档来源 — 此设置定义要扫描的图像或文档的来源。
在文档来源列表中，选择图像或文档的来源。可以选择从以下来源加载文档或图像： ADF（自动进纸器） 平板 自动 ADF 双面
##### 相关主题：
使用 ScanThru 选项面板