东芝多功能数码复印机 e-STUDIO 系列

     Copyright(c) 2003-2016 东芝泰格有限公司，版权所有。
                  2016 年 5 月  12 日

该产品具有以下的局限性和需要注意的地方。使用机器前敬请先阅读本文。


--------------------------------------------------------------------------------
    打印驱动 (Universal 2/PS3/XPS)               	Version 7.176.3851.6
--------------------------------------------------------------------------------

注意事项
======

1. Windows

- 当使用 “Point and Print” 将安装在服务器上的打印驱动安装到客户端 PC 上，然后通过客户端 PC 的打印驱动在[常规]标签的[设置]里设置默认值后，即使对服务器打印驱动的[标准设置]进行更改，默认值也无法反映到客户端 PC 上。

- 在 Windows 8 32 位系统中进行打印时，会弹出非活动状态的对话框，例如：“私密打印密码”和“部门代码”。这是因为 Windows 8 32 位系统中的 WOW64 启用了该应用程序。请在设置前使显示的对话框处于活动状态。

- 当使用“多合一打印”，纵向和横向的图像并存在同一页面上时，将进行缩小打印而不是旋转图像打印。

- 当通过双面打印模式将包含纵向和横向图像的原稿进行打印时，如果图像的方向发生变化，则一个图像会被打印在下一页上。

- 即使点击屏幕右上角的“?” 键，也不会出现帮助信息。

- 在 Windows XP 下使用标准的 TCP/IP 端口时，不要改变默认的端口名称。如果必须改变端口名称，打开打印驱动程序的“属性”，点击“配置”选项标签，再点击“现在更新”按钮，找到当前使用的 e-STUDIO 系列。

- 在 NetWare 环境下进行打印时，安装打印驱动程序后不能立即进行 SNMP 通信。打开打印驱动程序的“属性”，点击“配置”选项标签和“现在更新”按钮，找到当前使用的 e-STUDIO 系列。

- 当 PS3 打印驱动与 Adobe 字体管理器同时使用时，将导致错误。所以请不要使用 Adobe 字体管理器。当您想使用 Adobe 字体管理器时，请使用 PCL 打印驱动。

- 使用 LPR 打印时，应禁用字节计数。

- 打印水印时，结果可能不像您根据设置值所期望的那样。在这种情况下，需改变水印的大小和位置，然后再次打印水印。水印的位置在可打印区域内才有效。

- 与打印驱动 TOSHIBA Universal Printer、TOSHIBA e-STUDIO Series PS3、TOSHIBA e-STUDIO Series XPS 的兼容性
  用 TOSHIBA Universal Printer、TOSHIBA e-STUDIO Series PS3、TOSHIBA e-STUDIO Series XPS 创建的“配置文件”和“水印”、“叠印”、“导出”的设置文件在该版本的打印驱动上无法使用。
  请重新创建文件。

- 使用配置文件时的注意事项
1. <安装/未安装硬盘(HDD)的机型之间的兼容性>
1.1. 当在安装 HDD 的机型上，使用未安装 HDD 机型所创建的配置文件时，将无法选择除“正常打印”和“打印到叠印文件”之外的打印作业。
请通过取消来关闭打印驱动程序的 GUI 后，再重新打开。

1.2. 当在未安装 HDD 的机型上，使用安装 HDD 机型所创建的配置文件时，包括需要使用 HDD 在内的所有打印作业都可以选择。
但请不要选择需要使用 HDD 的打印作业。如果发送需要使用 HDD 的打印作业，该作业将会在多功能数码复印机上被删除。
有关需要使用 HDD 的打印作业的详细情况，请参照《打印功能手册》。


2. <安装/未安装自动双面单元(ADU)的机型之间的兼容性>
2.1. 当在安装 ADU 的机型上，使用未安装 ADU 机型所创建的配置文件时，将无法选择双面打印。
请通过取消来关闭打印驱动程序的 GUI 后，再重新打开。

2.2. 当在未安装 ADU 的机型上，使用安装 ADU 机型所创建的配置文件时，可以选择双面打印。
但请不要选择双面打印。如果发送双面打印作业，该作业将会被打印在单面上。

- 从应用程序打印。

 (1) 概述
     虽然有些打印选项可以在应用程序中设定，但是不要使用应用程序来设置打印选项。应该使用打印驱动程序来设置打印选项。
     在应用程序中设置了打印选项后进行打印时，您最终得到的结果可能不是您所预期的，或者系统需要较长的时间来进行处理。
     不要在应用程序中设置“逐份打印”。
     在应用程序中设置纸张输出托盘时，可能会显示两个“自动选择输出托盘”，此时，请选择下方的“自动选择输出托盘”。

 (2) Microsoft Excel
     Excel 把每个工作表作为一项打印作业。打印驱动程序的设置仅应用于第一个工作表。
     当您在 Excel 的打印对话框的［份数］中输入大于 1 的数字时，不要选择［逐份打印］。

 (3) Adobe Acrobat
     当使用 PS3 打印时，打印的图像可能被放大或者缩小。在这种情况下，使用 PCL6 或者使用具有如下设置的 PS3，可以按适当尺寸打印图像。
     打开“打印”对话框为 PS3 执行以下设置。
     - 从［页面缩放方式］菜单中选择［适合纸张］。
     - 选中［按 PDF 页面大小选择纸张来源］
    （注意：当使用 PDF 所设置的纸张尺寸时，打印驱动的纸张设置将无效。）

 (4) Adobe PageMaker
     对于私密打印和部门代码打印，请使用 Adobe PageMaker 的 WindowsPPD，一定要指定一个代码，否则将会打印一个错误打印页。


- Windows 服务器的 Point & Print

在服务器的“打印机默认值”中设置的打印设置不能反映在客户计算机上，该情况视服务器的操作系统和客户计算机的操作系统的组合条件而变。


- XPS 打印驱动
 (1) 在 Windows Vista 32 位、Windows Vista 64 位下的 XPS Viewer EP 下使用 XPS 打印驱动执行打印时，会发生以下问题。使用 PS3 或 Universal 驱动可避免这些问题。
   1. 输入的部门代码无效并且将作业作为未定义的作业处理。 
   2. 当执行私密打印时，输入的密码无效并且为空白。
   3. TopAccess DocMon 中不能发送打印完成的通告事件。
   4. TopAccess DocMon 中无法打印或删除作业队列。
   5. 在设备的触摸屏，TopAccess DocMon 的打印队列以及 TopAccess 中的打印日志和电子归档屏中不能显示文档名。

 (2) 用 XPS Viewer 执行打印时，如果从 XPS 打印驱动中选择 FILE 端口，不会出现文件目的地对话框，并且数据也不会保存为文件。
   * 上述现象在 Windows 7 和 Windows Server 2008 R2 操作系统下不会发生。

 (3) 即使选择并执行了“打印到叠印文件”，下列环境下仍不能创建叠印文件。 
   1. 在安装的打印驱动的共享标签中没有选择“在客户端计算机上呈现打印作业”时，执行在 Windows Server 中使用 Point and Print 安装的 XPS 打印驱动。
   2. 在 Citrix 环境下执行自动双面 XPS 打印驱动（自动创建的客户端打印机）。

 (4) 一些应用程序或文档可能导致不正确的打印输出。在这种情况下，使用 PS3 或 Universal 打印驱动。

 (5) 使用从 Windows 服务器中通过 Point & Print 安装的 XPS 打印驱动打印，为水印选择一种已经安装在服务器中的字体。
   *  但是，如果选择了安装的打印驱动的共享标签中的“在客户端计算机上呈现打印作业”，打印可能会正常执行。

 (6) 在 Citrix 环境下使用自动双面 XPS 打印驱动（自动创建的客户端打印机）进行打印,为水印选择已经安装在客户端 PC 上的一种字体，否则无法正确打印水印。

 (7) 怎样添加一个 Point and Print (Windows 服务器 - 客户端) 的打印驱动。
   <当客户端和服务器的微处理器的类型不同时，怎样在 Windows Server 2003 上添加一个 64 位或 32 位打印驱动>
   1. 在打印驱动的共享标签上共享一台打印机并点击“其他驱动程序”来选择 x64 或 x86。
   2. 在打印驱动 (x64 或 x86) 包中选择一个扩展名为 .INF 的文件。
   3. 需要一个 Windows Server 2003(x64/x86) 系列的 CD-ROM。插入 CD，从“amd64”或“i386”文件夹中自动读取“NTPRINT.INF”。
   4. 由于需要“MSXPSDRV.INF”文件，请选择“%SYSTEMROOT%\System32\Spool\XPSEP\amd64” 或“%SYSTEMROOT%\System32\Spool\XPSEP\i386”。
   5.（在上述第二步中，如果用来选择驱动包的客户端 CD 已经从驱动中移出）将 CD 再次插入到驱动中，并指明 x64 或 x86 的打印驱动的位置。

  <当客户端和服务器的微处理器的类型不同时，如何在 Windows Vista/Windows 7/Windows Server 2008/Windows Server 2008 R2 中添加一个 64 位或 32 位打印驱动>
［准备］将 Vista 或 Windows 7客户端的“%SYSTEMROOT%\system32\DriverStore\FileRepository”文件夹中的“ntprint.inf ********”文件夹复制到 Vista或 Windows 7服务器上或允许用户共享此文件夹。
   1. 在打印驱动的共享标签上共享一台打印机并点击“其他驱动程序”来选择 x64 或 x86。
   2. 在打印驱动 (x64 或 x86) 包中选择一个扩展名为 .INF 的文件。
   3. 需要 Windows media(x64 处理器) 或 Windows media(x86 处理器)。从 Vista或 Windows 7客户端中打开“ntprint.inf ********”文件夹，并选择“ntprint.inf”文件。
   4. 单击“确定”。


- 蓝牙
  该多功能数码复印机可能不能使用一些商业上用的蓝牙 USB 适配器。
  有关蓝牙 USB 适配器，请参考蓝牙的操作手册。


--------------------------------------------------------------------------------
打印
--------------------------------------------------------------------------------

注意事项
======

1. 有些文件可能会因为分配给打印的内存不足而无法打印。

2. 在彩色模式下打印时，灰度区域由黑色墨粉打印。这是由于打印驱动程序中，“图像质量”标签的“纯灰”选项默认设置为启用。因此，根据打印数据的不同，可能导致不正确的输出效果（如平滑等级会出现波纹等）。在这种情况下，不要选中“纯灰”选项。

3. TOSHIBA Universal Printer 2 printer driver has functional restrictions for usage as Generic Model.


---------------------------------------------------------
 Citrix 打印产品支持说明
---------------------------------------------------------

1. 支持的产品名称
 - Citrix XenApp 6.0
 - Citrix XenApp 6.5
 - Citrix XenDesktop App Edition 7.1
 - Citrix XenApp 7.5
 - Citrix XenApp 7.6

2. 已证实可用的操作系统环境
 - 服务器操作系统 : Windows Server 2012 R2 (XenApp 7.1/7.5/7.6)
                    Windows Server 2008 R2 (XenApp 6.0/6.5)
 - 客户端操作系统 : Windows 8 64bit, Windows 8.1 32bit, Windows 10 64bit


--------------------------------------------------------------------------------
商标 
--------------------------------------------------------------------------------

- Windows XP 的官方名称是 Microsoft Windows XP 操作系统。
- Windows Server 2003 的官方名称是 Microsoft Windows Server 2003 操作系统。
- Windows Server 2008 的官方名称是 Microsoft Windows Server 2008 操作系统。
- Windows Server 2012 的官方名称是 Microsoft Windows Server 2012 操作系统。
- Windows Vista 的官方名称是 Microsoft Windows Vista 操作系统。
- Windows 7 的官方名称是 Microsoft Windows 7 操作系统。
- Windows 8 的官方名称是 Microsoft Windows 8 操作系统。
- Windows 10 的官方名称是 Microsoft Windows 10 操作系统。
- Microsoft、Windows 及其它微软产品的商标名称和产品名称是微软公司在美国和其它国家的商标。
- Postscript 以及其它 Adobe 系统的商标和产品名称是 Adobe 系统公司在美国和其它国家的商标。
- Novell、NetWare 和 NDS 是 Novell 公司的商标。
- TopAccess 是东芝泰格有限公司的商标。
- Citrix、MetaFrame、MetaFrame XP 是注册商标，Citrix Presentation Server 是 Citrix Sytems,Inc. 在美国和其它国家的商标。
- 蓝牙(R)是 Bluetooth SIG,Inc. 公司所有的注册商标。
- 本文件中，其它公司名称和产品名称是各个相应公司的商标。
