Copyright CANON INC. 2000-2005. Tutti i diritti riservati.

_____________________________________________________________________

Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000
Driver della stampante Canon IJ per Canon iP1600 Versione 1.90 IT
Istruzioni
_____________________________________________________________________

Microsoft, Windows e Windows NT sono marchi registrati di Microsoft
Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi.

Intel e Pentium sono marchi registrati di Intel Corporation.

Tutti gli altri nomi e marchi citati nel presente documento 
possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

_____________________________________________________________________

< Sommario >

Introduzione
  Prefazione
  Componenti di installazione
  Requisiti di sistema
  Avvertenze per l'installazione
  Metodo di installazione
  Messaggi di avviso visualizzati durante l'installazione
  Eliminazione del driver di stampa

Specifica delle impostazioni del driver di stampa
  Apertura della finestra delle impostazioni del driver di stampa
  Punti da osservare con le applicazioni
  Utilizzo del driver di stampa

Informazioni sulla stampa in rete
  Prefazione
  Versione del driver di stampa da utilizzare
  Installazione e metodi di impostazione
  Limitazioni relative alla rete

=====================================================================
Introduzione
=====================================================================

< Prefazione >

Questo file fornisce importanti informazioni relativamente alla
configurazione e all'utilizzo del driver di stampa Canon IJ con il 
quale viene distribuito. Il driver di stampa Canon IJ consente di 
stampare sulla stampante IJ Canon da applicazioni eseguite in 
Microsoft (R) Windows (R) XP o Microsoft (R) Windows (R) 2000. 
Prima di utilizzare la stampante è necessario installare il driver di
stampa sul computer.

< Componenti di installazione >

Il pacchetto di installazione è composto dai seguenti componenti:

  - Programma di installazione (Setup.exe)
    Consente di installare il driver di stampa Canon IJ sul computer.

  - Driver di stampa Canon IJ (indicato in questo documento come 
    "driver di stampa")
    Il software che consente di utilizzare la stampante.

  - Programma di disinstallazione
    Consente di rimuovere il driver di stampa dal computer.

  - Leggimi (readme_italian.txt)
    Questo documento. Contiene importanti informazioni sul driver di
    stampa. Per visualizzarlo dopo l'installazione, selezionare
    [Start]-[Programmi]- [Canon iP1600]-[Leggimi].

< Requisiti di sistema >

Questo software richiede la seguente configurazione di sistema:

Sistema operativo
  Windows XP Home Edition
  Windows XP Professional
  Windows 2000 Professional o
  Windows 2000 Server/Advanced Server

    Nota:
    - Questo prodotto è stato realizzato appositamente per l'uso 
      con le versioni di Windows a 32 bit.
    - È possibile che la Guida non venga visualizzata correttamente
      a seconda del sistema operativo o della versione di Internet 
      Explorer in uso. 
      Si consiglia di tenere aggiornato il sistema tramite Windows 
      Update. 
  
Hardware
  Computer:        deve operare normalmente con il sistema operativo
                   in uso. (CPU: microprocessore Intel Pentium o
                   equivalente)
  Memoria:         deve operare normalmente con il sistema operativo
                   in uso.
  Disco rigido:    almeno 100 MB di spazio libero prima di installare
                   il driver
  Altra unità:     unità CD-ROM
  Interfaccia:     interfaccia USB 
  Cavo stampante:  cavo USB
  Schermo:         VGA o superiore

< Avvertenze per l'installazione >

Prima di installare il driver di stampa, leggere le seguenti
avvertenze.

- Prima di iniziare l'installazione, connettere la stampante al
  computer. Per dettagli consultare il manuale della stampante.

- Per eseguire l'installazione è necessario disporre dell'accesso
  completo alle impostazioni della stampante. Prima di avviare
  l'installazione, collegarsi come membro del gruppo Administrators
  (o come amministratore del computer in Windows XP).

- Chiudere tutte le applicazioni in esecuzione.

- Se nel computer è installata una versione precedente del driver di
  stampa, è necessario rimuoverla tramite il programma di
  installazione prima di installare quella nuova. Rimuovere la
  versione precedente seguendo le istruzioni fornite in "Rimozione
  del driver di stampa".

- A seconda dell'ambiente in uso, sul computer potrebbe venire
  installato automaticamente un driver di stampa fornito da
  Microsoft. Si consiglia tuttavia di utilizzare questo driver di
  stampa fornito da Canon.

- Il programma di installazione installa automaticamente il driver di
  stampa nella lingua corrispondente all'impostazione nel Pannello di
  controllo del computer.
  Se l'impostazione nel Pannello di controllo non è supportata dal
  driver, viene visualizzata una schermata per la selezione della
  lingua immediatamente dopo l'avvio di Setup.exe. In questo caso,
  selezionare la versione nella lingua che si desidera utilizzare

  Impostazione del Pannello di controllo
    * Windows XP
    Selezionare [Pannello di controllo]-[Data, ora, lingua e opzioni
    internazionali]-[Opzioni internazionali e della lingua] e
    specificare [Lingua per programmi non Unicode] nella scheda
    [Avanzate].

    * Windows 2000
    Selezionare [Pannello di controllo]-[Opzioni internazionali] e
    fare clic su [Imposta valori predefiniti] nella scheda
    [Generale] , quindi selezionare la lingua nella finestra di
    dialogo [Selezione impostazioni internazionali del sistema].


< Metodo di installazione >

Il metodo di installazione descritto di seguito è relativo
all'utilizzo locale della stampante. Se la stampante viene utilizzata
in rete, adottare il metodo di installazione descritto in
"Informazioni sulla stampa in rete".

È possibile scaricare il driver di stampa da un sito Web di Canon.
(http://www.canon.com/)

    Nota:
    Quando si espande il file compresso scaricato, salvare il file
    su una cartella quale [C:\temp]. Utilizzare esclusivamente
    caratteri inglesi nome della cartella, altrimenti il driver di
    stampa potrebbe non venire installato correttamente.

  1. Spegnere la stampante.

     Nota:
     Se il computer viene avviato mentre la stampante è accesa,
     all'avvio verrà visualizzata automaticamente l'installazione
     guidata [Nuovo hardware] della funzione Plug and Play di
     Windows. Se questo si verifica, fare clic su [Annulla].

  2. Aprire la cartella che contiene il programma.

  3. Fare doppio clic su [Setup.exe] per avviare il programma di
     installazione.

  4. Nella schermata [Benvenuti], fare clic su [Avanti].

  5. Leggere il [Contratto di licenza]. Se si accettano le
     condizioni, fare clic su [Sì].

     Viene avviato il processo di copia dei file.

  6. Quando viene visualizzata la schermata [Porta stampante],
     accendere la stampante e attendere che la porta venga
     riconosciuta.

     Nota:
     Se si desidera selezionare personalmente la porta della 
     stampante, selezionare [Seleziona porta stampante] e fare clic
     su [Selezione manuale]. Nella schermata [Seleziona porta].
     selezionare la porta e fare clic su [Avanti].

  7. Quando viene visualizzata la schermata [Installazione completa],
     fare clic su [Fine].

     Nota:
     In certi ambienti, dopo avere fatto clic su [Esci] viene
     visualizzato un messaggio che chiede di riavviare il computer.
     Per completare correttamente l'installazione è consigliabile
     riavviare il computer.

< Messaggi di avviso visualizzati durante l'installazione >

  - In certi ambienti, il sistema visualizza un messaggio che chiede
    se si desidera sostituire il driver di stampa già installato con
    quello nuovo. Se tale messaggio viene visualizzato, fare clic su
    [Sì].

  * Windows XP
  Se durante l'installazione viene visualizzato il messaggio
  indicante che il software non ha superato il test per il logo di
  Windows, fare clic su [Continua] per continuare il processo di
  installazione.

  * Windows 2000
  Se durante l'installazione viene visualizzato il messaggio [Firma
  digitale non trovata], fare clic su [Sì] per continuare il processo
  di installazione.

< Eliminazione del driver di stampa >

Eliminare il driver di stampa non necessario mediante la seguente
procedura:

  1.  Dal menu [Start], selezionare [Programmi], quindi selezionare
      [Canon iP1600].

  2.  Fare clic su [Disinstalla].

  3.  Se viene visualizzata la finestra di dialogo [Conferma
      eliminazione file], fare clic sul pulsante [OK].

     Nota:
     - Il driver della stampante non disporrà della funzione di 
       disinstallazione se non viene installato tramite il programma
       di installazione. Eliminare il driver della stampante non 
       necessario in base alla seguente procedura:

     1)  Dal menu [Start], selezionare [Impostazioni] e fare clic su
         [Stampanti].
     2)  Selezionare un nome di stampante da eliminare e selezionare
         [Elimina] dal menu [File].
     3)  Selezionare [Proprietà server] dal menu [File].
     4)  Fare clic sulla scheda [Driver], e selezionare un nome di
         stampante da eliminare da [Driver di stampa installati].
     5)  Fare clic su [Rimuovi], quindi su [OK].

=====================================================================
Specifica delle impostazioni del driver di stampa
=====================================================================

< Apertura della finestra delle impostazioni del driver di stampa >

  - Apertura dall'applicazione
    Un metodo tipico per aprire il driver di stampa dall'applicazione
    è selezionare [File]-[Imposta pagina] e fare quindi clic su
    [Stampante], oppure selezionare [File]-[Stampa] e fare quindi
    clic su [Proprietà].

  - Apertura diretta
    Per specificare una configurazione da utilizzare regolarmente o
    per accedere alle funzioni di manutenzione della stampante,
    utilizzare la procedura descritta di seguito. Le funzioni di
    manutenzione non vanno utilizzate durante la stampa.

    1) Dal menu [Start], selezionare le seguenti voci:
       Per Windows XP:  [Pannello di controllo]-[Stampanti
       e altro hardware]-[Stampanti e fax]
       Per Windows 2000: [Impostazioni]-[Stampanti]
    2) Fare clic sull'icona del modello di stampante da utilizzare.
    3) Dal menu [File] selezionare [Preferenze stampa].

< Punti da osservare con le applicazioni >

  - Microsoft Word (Microsoft Corporation)
    Se viene specificato un valore maggiore di uno per l'impostazione
    [Pagine per foglio] nella finestra di dialogo [Stampa] di Word,
    non utilizzare l'impostazione [Stampa layout di pagina] nella
    scheda [Imposta pagina] del driver. Se vengono specificati valori
    maggiori di uno per entrambe le impostazioni, la stampa non verrà
    eseguita correttamente. Quando si desidera stampare più di una
    pagina per foglio, utilizzare un'impostazione o l'altra per
    configurarla.

  - Microsoft Word (Microsoft Corporation)
    Se viene utilizzata l'impostazione [Adatta al formato] nella
    finestra di dialogo [Stampa], non utilizzare l'impostazione
    [Stampa in scala] nella scheda [Imposta pagina] del driver di
    stampa. Se viene utilizzata, l'impostazione [Adatta al formato]
    di Word verrà sostituita dall'impostazione [Formato carta
    stampante] nella scheda [Imposta pagina] del driver di stampa.

  - Microsoft Word (Microsoft Corporation)
    Quando la funzione [Conversione automatica Lettera USA/A4] di 
    Word è attivata, se [Orientamento] nella finestra di dialogo 
    [Imposta pagina] di Word è impostata su [Verticale] e 
    l'impostazione [Orientamento] del driver è specificata come 
    [Orizzontale], la stampa non verrà eseguita correttamente. Per 
    evitare questo inconveniente, disattivare [Conversione automatica
    Lettera USA/A4] prima della stampa. Per accedere a questa 
    funzione, aprire la finestra di dialogo [Opzioni] dal menu 
    [Strumenti] di Word e fare clic sulla scheda [Stampa].

  - Microsoft Word (Microsoft Corporation)
    Quando si modificano il formato della carta e l'orientamento,
    intervenire sulle impostazioni di Word e non su quelle del
    driver di stampa.

  - Microsoft Word (Microsoft Corporation)
    Quando nella scheda [Imposta pagina] si seleziona 
    [Stampa in scala], [Stampa adattata alla pagina] o 
    [Stampa layout di pagina] come [Tipo di stampa], 
    eseguire queste operazioni:

    1. Aprire la finestra di dialogo [Stampa] di Word.
    2. Aprire la finestra delle impostazioni del driver di stampa e
       selezionare [Tipo di stampa] nella scheda [Imposta pagina],
       quindi fare clic su [OK].
    3. Senza iniziare la stampa, chiudere la finestra di dialogo
       [Stampa].
    4. Aprire di nuovo la finestra di dialogo [Stampa] di Word.
    5. Aprire la finestra delle impostazioni del driver di stampa e
       fare di nuovo clic su [OK].
    6. Avviare la stampa.

  - Microsoft Excel 2002/Microsoft Corporation
    Se l'impostazione "Conversione automatica Lettera USA/A4"
    è attiva in Excel 2002 e il "Formato" specificato nella scheda
    "Imposta pagina" della schermata Proprietà della stampante è
    diverso da quello specificato in Excel (ad esempio, uno è
    impostato su A4 e l'altro su Letter), i dati vengono stampati nel
    formato specificato nelle Proprietà della stampante.
    Se si verifica un problema, specificare nelle Proprietà della
    stampante lo stesso formato impostato in Excel. In alternativa,
    selezionare [Opzioni] dal menu [Strumenti] di Excel,
    deselezionare l'opzione "Conversione automatica Lettera USA/A4"
    nella scheda "Internazionale" e stampare i dati.

  - Photoshop (Adobe Systems Inc.)
    Se non si dispone dei diritti di amministratore è possibile che
    la stampa non venga eseguita. Per stampare accedere con privilegi
    di amministratore di sistema.

  - Lotus Notes (Lotus Corporation)
    Con alcuni lavori di stampa il sistema potrebbe bloccarsi.
    Assicurarsi che nelle impostazioni [Layout di pagina] di Notes
    siano specificati margini superiore e inferiore di 22,86 mm
    (0,9 in.) o di 27,94 mm (1,1 in.).

  - Microsoft Outlook (Microsoft Corporation)
    Se la stampa viene annullata dall'applicazione, il successivo
    lavoro di stampa si bloccherà. Nella scheda [Avanzate] delle
    proprietà della stampante, selezionare lo spooling per il
    documento di stampa.

  - CorelDraw 8 (Corel Corporation)
    Vi sono casi in cui sorgono problemi se si tenta di aprire la
    finestra delle impostazioni del driver di stampa da CorelDraw
    8.0. Ad esempio, si può verificare un blocco o i caratteri
    potrebbero venire danneggiati. Per risolvere il problema, aprire
    la finestra delle impostazioni del driver di stampa dalla
    cartella [Stampanti], specificare le impostazioni desiderate,
    quindi stampare dall'applicazione. Il problema non si verifica
    con CorelDraw 9.0.

  - Illustrator (Adobe Systems Inc.)
    Se viene eseguita la stampa bitmap, l'operazione può richiedere
    del tempo o alcuni dati potrebbero non venire stampati. Stampare
    dopo avere deselezionato la casella di controllo [Stampa Bitmap]
    nella finestra di dialogo [Stampa].


< Utilizzo del driver di stampa >

L'utilizzo di questo driver di stampa ha in alcuni casi delle
limitazioni. Per la stampa tenere presente i punti seguenti:

  - Con alcune applicazioni, l'impostazione [Copie] eseguita dal
    driver di stampa non ha effetto. In tali casi, specificare
    l'impostazione nella finestra di dialogo [Stampa]
    dell'applicazione.

  - Con alcune applicazioni, se si tenta di stampare più copie di un
    documento con l'impostazione [Fascicola] selezionata nella scheda
    [Imposta pagina] del driver di stampa, la stampa non verrà
    eseguita correttamente. Per risolvere questo problema,
    deselezionare [Fascicola] prima di stampare.
    
  - Nella stampa senza bordo, il documento viene ingrandito fino ad
    estendersi oltre la pagina affinché sia stampato senza margini. 
    Se nella scheda [Imposta pagina] si seleziona [P 89x254mm] per 
    [Formato pagina], la parte che si estende oltre la pagina diventa
    grande in alcune sezioni rispetto a ciò che succede quando viene
    selezionato un altro formato di pagina. Se non si è soddisfatti
    del risultato della stampa senza bordo, ridurre la quantità di
    estensione per aumentare l'intervallo del documento da stampare.

  - Con alcune applicazioni, la stampa potrebbe non essere eseguita
    correttamente se le opzioni [Tipo di stampa] o [Mezzitoni] sono
    impostate su [Automatico]. In questo caso, avviare [Stampa
    guidata] nella scheda [Principale] e assicurarsi di selezionare
    [Stampa di una foto di alta qualità] o [Stampa di tabelle e
    grafici]. In alternativa, impostare [Qualità di stampa] nella
    scheda [Principale] su [Personalizzata] e selezionare
    un'impostazione diversa da [Automatico] per [Mezzitoni].     
    Successivamente impostare [Colore/Intensità] su [Manuale]
    e selezionare un'impostazione diversa da [Auto] per 
    [Tipo di stampa].

  - Quando si stampano dati di stampa con sfumature o con molti
    elementi grafici, a volte potrebbero non venire stampati. Ciò
    accade quando sul disco rigido non è disponibile spazio libero
    sufficiente per memorizzare temporaneamente i dati. Per risolvere
    questo problema, assicurarsi che siano disponibili almeno 40-50
    MB di spazio libero sull'unità in cui è installato Windows XP o
    Windows 2000. In alternativa, impostare la cartella spool sul 
    disco in modo tale da disporre di spazio sufficiente. Per 
    modificare la posizione della cartella spool, seguire i passaggi 
    sotto riportati. 
    1) Dal menu [Start], selezionare le seguenti voci: 
       Per Windows XP:  [Pannello di controllo]-[Stampanti
       e altro hardware]-[Stampanti e fax]
       Per Windows 2000:  [Impostazioni]-[Stampanti]
    2. Selezionare [Proprietà del server] dal menu [File].    
    3. Fare clic sulla scheda [Avanzate], modificare il nome della 
       [Cartella spool] e fare clic su [OK].

  - Se, durante la stampa, si annulla il lavoro di stampa dalla
    cartella Stampanti, l'interruzione effettiva della stampa
    richiederà alcuni istanti.

  - In alcuni casi, se la memoria virtuale disponibile non è
    sufficiente la stampa non riuscirà. Per risolvere questo
    problema, aumentare la dimensione del file di paging. A tal scopo
    aprire la finestra di dialogo [Proprietà del sistema] facendo
    doppio clic su [Sistema] nel Pannello di controllo o facendo clic
    con il pulsante destro del mouse su [Risorse del computer] e
    scegliendo [Proprietà]. Quindi fare clic sulla scheda [Avanzate],
    fare clic su [Opzioni prestazioni...], fare clic su [Cambia...],
    specificare la nuova dimensione del file di paging, fare clic su
    [Imposta], quindi fare clic su [OK].
    
  - È possibile che la schermata del driver non venga visualizzata 
    correttamente se la [Lingua] selezionata nella finestra di 
    dialogo [Informazioni su] non corrisponde a quella 
    dell'interfaccia del sistema operativo in uso.

  - Non cambiare le impostazioni [Processore di stampa] nella scheda
    [Avanzate] della finestra di dialogo di proprietà della 
    stampante. Se vengono modificate, non è possibile utilizzare 
    correttamente le seguenti funzioni:
     - [Anteprima prima della stampa] nella scheda [Principale].
     - [Stampa layout pagina], [Stampa poster], [Stampa opuscolo] e
       [Stampa fronte/retro] nella scheda [Imposta pagina].
     - Tutte le funzioni di stampa Timbro e di stampa Sfondo.    

  - Le seguenti funzioni non possono essere utilizzate se si
    deseleziona [Attiva caratteristiche di stampa avanzate] nella
    scheda [Avanzate] nella finestra di dialogo Proprietà della
    stampante:    
    - [Anteprima prima della stampa] nella scheda [Principale]    
    - [Stampa layout di pagina], [Stampa poster], [Stampa opuscolo],
      [Stampa fronte/retro], [Stampa dall'ultima pagina] e 
      [Fascicola] nella scheda [Imposta pagina]   
    - [Riduci dimensioni dati di spool] nella finestra di dialogo 
      [Opzioni di stampa]    
    - Tutte le funzioni di stampa Timbro e di stampa Sfondo.

  - Se viene utilizzata un'applicazione che non consente di eseguire
    lo spooling EMF (ad esempio, Adobe PhotoShop LE e MS Photo
    Editor) non è possibile utilizzare le seguenti funzioni:
    - [Anteprima prima della stampa] nella scheda [Principale]    
    - [Stampa layout di pagina], [Stampa poster], [Stampa opuscolo],
      [Stampa fronte/retro], [Stampa dall'ultima pagina] e 
      [Fascicola] nella scheda [Imposta pagina]   
    - Tutte le funzioni di stampa Timbro e di stampa Sfondo.

  - Se si seleziona [Stampa su file] nella finestra di dialogo
    [Stampa] dell'applicazione non è possibile utilizzare le seguenti
    funzioni:
    - [Anteprima prima della stampa] nella scheda [Principale]    
    - [Stampa layout di pagina], [Stampa poster], [Stampa opuscolo],
      [Stampa fronte/retro], [Stampa dall'ultima pagina] e 
      [Fascicola] nella scheda [Imposta pagina]   
    - Tutte le funzioni di stampa Timbro e di stampa Sfondo.

  - Con alcune applicazioni, quando si stampa con [Stampa layout di
    pagina] nella scheda [Imposta pagina] impostata su [2 pagine] o
    più per foglio, certe immagini di pagina potrebbero risultare
    troncate. Se questo accade, utilizzare l'applicazione per
    regolare il layout delle pagine interessate.

  - Quando si esegue la stampa poster o la stampa timbro/sfondo, il
    numero di pagina del documento visualizzato nella coda di stampa
    è maggiore di quello effettivo.

  - I colori visualizzati nella finestra del software applicativo
    possono essere diversi da quelli visualizzati in anteprima.

  - I colori visualizzati nella finestra di anteprima possono essere
    diversi da quelli nella stampa reale.

  - Poiché la risoluzione nella finestra di anteprima è diversa dalla
    risoluzione di stampa, il testo e le righe visualizzati in
    anteprima potranno apparire diversi dalla stampa reale.

  - In alcune applicazioni, la stampa viene suddivisa in più lavori.
    In questi casi, è possibile visualizzare nella finestra di
    anteprima solo il lavoro in corso di stampa e la visualizzazione
    potrà differire da quella desiderata dall'utente.

  - La visualizzazione in anteprima non può essere utilizzata nei
    casi seguenti:
    - Durante la stampa quando viene fatto clic con il pulsante
      destro del mouse sull'icona della stampante e viene
      selezionata l'opzione [Usa stampante non in linea]
    - Durante la stampa al di fuori delle ore specificate quando
      viene impostata l'opzione [Disponibile da] nella scheda
      [Avanzate] della finestra di dialogo delle proprietà della
      stampante

  - Per dettagli sulle funzioni correlate a Windows XP o Windows
    2000, consultare il relativo manuale dell'utente.


=====================================================================
Informazioni sulla stampa in rete
=====================================================================

< Prefazione >

Windows consente a due o più utenti di condividere una stampante
attraverso una rete.
Per condividere una stampante tra più utenti, è necessario eseguire
delle impostazioni sui computer connessi alla rete.

Il computer al quale è connessa la stampante è chiamato server di
stampa (nel seguito, "server"). Il computer che utilizza la stampante
connessa al server attraverso una rete è chiamato computer client
(nel seguito, "client").

Non è necessario che il server e il client utilizzino lo stesso 
sistema operativo. Tuttavia, i metodi di installazione variano in 
base al sistema operativo e le limitazioni sull'utilizzo differiscono
in base alla combinazione di sistemi operativi sul server e sul 
client.

< Versione del driver di stampa da utilizzare >

- Procurarsi il driver di stampa che corrisponde al sistema operativo
  utilizzato sul server e sui client.

- La combinazione del driver di stampa (creato da Microsoft) fornito
  con Windows e di un driver di stampa di Canon non consente di
  eseguire la stampa in rete. Utilizzare driver di stampa di Canon su
  server e client.

- I driver di stampa utilizzati sul server e sui client devono essere
  della stessa versione. Quando viene utilizzato Windows XP in
  combinazione con Windows 2000, installare questo driver di stampa
  (versione 1.90) sul server e sul client.

     Nota:

     - Questa stampante non dispone del driver della stampante 
       per Windows NT4.0.
       
     - Quando qualsiasi server o client utilizza Windows Millennium
       Edition o Windows 98, installare il driver di stampa più 
       recente che corrisponde al sistema operativo.

< Installazione e metodi di impostazione >

Utilizzare un metodo di installazione in base al tipo di sistema
operativo utilizzato sul server.

  - Windows XP o Windows 2000 ----- (1), (2)
    Nota:
    Utilizzare una procedura che corrisponde al tipo di sistema
    operativo in esecuzione sul client.

  - Windows Millennium Edition o Windows 98 ----- (3)

(1) Quando server e client utilizzano lo stesso sistema operativo

    Server: Windows XP o Windows 2000
    Client: Windows XP o Windows 2000

  1. Sul server, installare un driver di stampa adeguato al sistema
     operativo utilizzato. Il metodo di installazione è più o meno
     quello seguito per una normale stampante locale.

  2. Specificare la stampante connessa al server di stampa come
     stampante condivisa. Per istruzioni su come procedere,
     consultare la guida in linea di Windows.

     Qui è possibile eseguire l'installazione Point and Print
     (metodo con il quale viene salvato un driver di stampa per i
     client sul server di stampa utilizzando la funzione [Driver
     aggiuntivi] in Windows XP o Windows 2000). (Quando si esegue
     questa operazione, ignorare il punto 3.)

  3. Sul client, installare un driver di stampa adeguato al sistema
     operativo utilizzato. Il metodo di installazione è più o meno
     quello seguito per una normale stampante locale.

     Nota:
     - Durante l'installazione è possibile selezionare qualsiasi
       porta.
       Dopo avere scelto una porta, completare l'installazione.
     - Se si installa il driver di stampa utilizzando il programma di
       installazione, viene visualizzato un messaggio che richiede di
       accendere la stampante. Ignorarlo.

  4. Aprire il computer di rete sul client e fare clic con il 
     pulsante del mouse sull'icona della stampante condivisa che
     si desidera utilizzare sul server, quindi selezionare la
     seguente voce di menu:

     - [Connetti...] per Windows XP o Windows 2000

  In questo modo, sul client viene creata un'icona di stampante
  condivisa.
  Poiché l'icona della stampante il cui driver è stato installato al
  punto 3 non è più necessaria, è possibile eliminarla.

(2) Se il client utilizza un sistema operativo differente

    Server: Windows XP o Windows 2000, Client: Windows Millennium
    Edition, Windows 98 o Windows

  1. Sul server, installare un driver della stampante adatto al
     sistema operativo in uso. Il metodo di installazione è  
     approssimativamente lo stesso utilizzato per una normale
     stampante locale.

  2. Specificare la stampante connessa al server di stampa come
     stampante condivisa.
     Per istruzioni su come procedere, consultare la guida in linea
     di Windows.

  3. Sul client, installare un driver di stampa adeguato al sistema
     operativo utilizzato. Il metodo di installazione è più o meno
     quello seguito per una normale stampante locale.

     Nota:
     - Durante l'installazione è possibile selezionare qualsiasi
       porta. Dopo avere scelto una porta, completare
       l'installazione.
     - Se si installa il driver di stampa utilizzando il programma di
       installazione, viene visualizzato un messaggio che richiede di
       accendere la stampante. Ignorarlo.

  4. Sul client, selezionare [Start]-[Impostazioni]-[Stampanti].

  5. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del tipo
     di stampante da utilizzare e selezionare [Proprietà].

  6. Fare clic sulla scheda [Dettagli] e fare clic su [Aggiungi
     porta...].

  7. Selezionare [Rete] e fare clic su [Sfoglia].

  8. Dall'elenco delle stampanti, selezionare il tipo di stampante
     condivisa da utilizzare, quindi fare clic su [OK].

  In questo modo, sul client viene creata un'icona di stampante
  condivisa.

(3) Se il server utilizza Windows Millennium Edition o Windows 98

    Server: Windows Millennium Edition o Windows 98
    Client: Windows XP o Windows 2000

  1. Sul server, installare un driver della stampante adatto al
     sistema operativo in uso. Il metodo di installazione è  
     approssimativamente lo stesso utilizzato per una normale
     stampante locale.

  2. Specificare la stampante connessa al server di stampa come
     stampante condivisa.
     Per istruzioni su come procedere, consultare la guida in linea
     di Windows.

  3. Sul client, installare un driver di stampa adeguato al sistema
     operativo utilizzato. Il metodo di installazione è più o meno
     quello seguito per una normale stampante locale.

   Nota:
   - Durante l'installazione è possibile selezionare qualsiasi porta.
     Dopo avere scelto una porta, completare l'installazione.
   - Se si installa il driver di stampa utilizzando il programma di
     installazione, viene visualizzato un messaggio che richiede di
     accendere la stampante. Ignorarlo.

  4. Sul client, aprire la finestra di dialogo [Proprietà stampante],
     selezionare [Aggiungi porta...] nella scheda [Porte] e immettere
     il nome del server di stampa e il percorso di rete.

  In questo modo, sul client viene creata un'icona di stampante
  condivisa.
  Poiché l'icona della stampante il cui driver è stato installato al
  punto 3 non è più necessaria, è possibile eliminarla.
  Questa combinazione di sistemi operativi non consente un
  funzionamento normale della comunicazione bidirezionale. Leggere
  "Se il server utilizza Windows Millennium Edition o
  Windows 98" in "Limitazioni relative alla rete".

< Limitazioni relative alla rete >

- Quando viene utilizzata una stampante di rete, se Monitor di stato
  Canon IJ del client è attivato, alla stampante viene inviato un 
  comando per ottenere il relativo stato. Se è stata selezionata 
  [Notifica quando la stampa dei documenti remoti è completata] 
  nella scheda [Avanzate] della finestra di dialogo 
  [Proprietà - Server di stampa] del server di stampa, in risposta
  a ciascun comando sul client viene visualizzato un messaggio di 
  notifica del completamento. Per interrompere la visualizzazione di
  questi messaggi, deselezionare [Notifica quando la stampa dei 
  documenti remoti è completata] nella scheda [Avanzate] della 
  finestra di dialogo [Proprietà - Server di stampa] del server
  di stampa, quindi riavviare il server di stampa per rendere 
  effettiva l'impostazione.

- Se il server utilizza Windows Millennium Edition o Windows 98
  
  La comunicazione bidirezionale con la stampante non può
  essere svolta normalmente, quindi viene visualizzato un messaggio
  di avviso e la stampa a volte si interrompe o non viene eseguita.
  Per risolvere il problema, selezionare [Proprietà] del driver di
  stampa installato sul server, fare clic su [Imposta spooler...]
  nella scheda [Dettagli], quindi selezionare [Disattiva il supporto
  bidirezionale per la stampante].

- Se il client utilizza Windows XP, o Windows 2000

  Quando viene eseguita l'installazione Point and Print,
  l'impostazione del supporto bidirezionale sul client non viene
  resa disponibile. Se l'utente del client, dopo avere aperto le
  proprietà del driver di stampa, fa clic su [OK] senza selezionare
  [Attiva supporto bidirezionale], anche la funzione di comunicazione
  bidirezionale del server viene disattivata. Per evitare il
  problema, è possibile installare il driver di stampa prima sul
  client seguendo la procedura descritta in "(1) Quando server e
  client utilizzano lo stesso sistema operativo". Il problema può
  anche essere evitato limitando i diritti di accesso dell'utente del
  client quando si definisce l'impostazione di protezione della
  stampante condivisa.

- Quando si stampa via Internet (ambiente IPP), controllare la
  versione del driver di stampa installata sul server e installare
  lo stesso driver di stampa sul client configurandolo come stampante
  locale. Notare che il client non può avviare Monitor di stato
  perché non è possibile acquisire lo stato della stampante via
  Internet.

- Quando su server e client viene installato lo stesso driver di
  stampa configurato come stampante locale, la funzione di ricerca di
  rete può creare automaticamente un'icona di stampante di rete sul
  lato client.

_____________________________________________________________________
