____________________________________________________________

     Microsoft Windows XP、Microsoft Windows 2000 対応
                      Canon iP1600
          Canon IJ プリンタドライバ Version 1.90
                          取扱説明

           *** Copyright CANON INC. 2000-2005 ***
____________________________________________________________

□  目次

ご使用になる前に
  はじめに
  商標について
  本製品の内容
  使用環境
  インストールの前のご注意
  インストール方法
  インストール時の警告メッセージについて
  プリンタドライバの削除

印刷設定の概要
  設定画面を開く
  ご使用の際に制限のあるアプリケーションソフトについて
  使用上の注意

ネットワーク印刷について
  はじめに
  使用するプリンタドライバのバージョン
  インストールと設定方法
  ネットワークに関する制限

============================================================
ご使用になる前に
============================================================

■はじめに -------------------------------------------------

  このたびは「Canon IJ プリンタドライバ」をご利用いただき、
  誠にありがとうございます。
  本製品はキヤノン IJプリンタ用のプリンタドライバです。
  インストールすることにより、Microsoft(R) Windows(R) XP、
  Microsoft(R) Windows(R) 2000で動作する各種アプリケーション
  から美しい印刷を行えるようになります。

■商標について ---------------------------------------------

  Microsoft、Windows、Windows NTは米国Microsoft 
  Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。
  Pentiumは、米国Intel Corporationの商標です。
  その他、本文中に記載されている社名や商品名等は、各社の登録
  商標または商標です。

■本製品の内容 ---------------------------------------------

  本製品には以下のものが収められています。

  インストーラ プログラム(Setup.exe)
     Canon IJ プリンタドライバをお使いのパソコンにインストー
     ルします。

  Canon IJ プリンタドライバ(以下プリンタドライバと略す)
     印刷を実行するために必要なソフトウェアです。

  アンインストーラ
     不要になったプリンタドライバ関連のファイルを削除します。

  お読みください(readme_japanese.txt)
     本ファイルです。プリンタドライバについての重要な情報が記
     載されています。インストール後は[スタート]-[プログラム]
     -[Canon iP1600]-[お読みください]を選択して表示してください。

■使用環境 -------------------------------------------------

  本製品は以下のシステムおよび環境での使用を推奨します。

  ソフトウェア
    Windows XP Home Edition 日本語版
    Windows XP Professional 日本語版
    Windows 2000 Professional 日本語版
    Windows 2000 Server/Advanced Server 日本語版

      注：
      ・32ビット版Windows専用です。
      ・お使いのOSやInternet Explorerのバージョンによっては、
        ヘルプが正しく表示されないことがあるため、
        Windows Updateで最新の状態に更新することをお勧めします。

  ハードウェア
    パソコン：OSが動作を保証しているパソコン
                 (Intel社製Pentiumプロセッサ、または互換性の
                  あるマイクロプロセッサ 搭載)
    メモリ：OSが動作を保証しているメモリ量
    ハードディスク：インストール時に100MB以上の空き容量が必要
    ドライブ：CD-ROM ドライブ
    インタフェース：USBインタフェース
    プリンタケーブル：USBケーブル
    画面：VGA 以上の解像度を持つディスプレイ

■インストールの前のご注意 ----------------------------------

  本プリンタドライバをインストールする前に、以下の注意事項を
  お読みください。

  ・あらかじめプリンタの取扱説明書を参照して、パソコンとプリ
    ンタを接続しておいてください。

  ・プリンタドライバのインストールを行うためにはプリンタの設
    定に関するアクセス権が必要です。
    あらかじめ、Administratorsグループのメンバー(Windows XP
    ではコンピュータの管理者)としてログオンしてください。

  ・起動中のアプリケーションソフトはすべて終了してください。

  ・古いバージョンのプリンタドライバがすでにインストールされ
    ている場合は、あらかじめ削除(アンインストール)してからイ
    ンストールを行ってください。削除の方法は「プリンタドライ
    バの削除」の説明に従ってください。

  ・ご使用の環境によっては、Windows 付属のプリンタドライバ
    (Microsoft社製)が自動的にインストールされている場合があり
    ますが、Canon製の本プリンタドライバをご使用になることをお
    勧めします。

  ・本プリンタドライバは、ご使用のPCのコントロールパネルの設
    定によって自動的に適切な言語のプリンタドライバがインスト
    ールされます。また、コントロールパネルの設定がプリンタド
    ライバで非サポートの場合、Setup.exe起動後に言語選択画面が
    表示されます。この場合は利用したい言語を選択してください。

    コントロールパネルの設定

    - OSがWindows XPのとき
      [コントロールパネル]-[日付、時刻、地域と言語のオプション]
      -[地域と言語のオプション]を選択し、[詳細設定]タブの
      [Unicode対応でないプログラムの言語]で設定します。

    - OSがWindows 2000のとき
      [コントロールパネル]-[地域のオプション]を選択し、[全般]
      タブの[システムの言語設定]で[規定値に設定]をクリックして
      表示した[システムロケールの選択]ダイアログボックスで設定
      します。

■インストール方法------------------------------------------

  ここで説明するのはプリンタをローカルプリンタとして使用する
  場合の手順です。ネットワークプリンタとして使用する場合は、
  「ネットワーク印刷について」を参照してください。

  プリンタドライバは、キヤノン販売インターネットダウンロード
  サービス(http://canon.jp/)で入手できます。

     注：
     ダウンロードした圧縮ファイルを解凍するときは、[C:\temp]の
     ような英語名称のフォルダに保存してください。日本語名称だ
     と、正常にインストールできません。

  1. プリンタの電源をオフにします。

     注：
     プリンタの電源をオンにしたままパソコンの電源を入れると、
     Windows のプラグ アンド プレイが自動的に実行され、[新し
     いハードウェアの検出ウィザード]画面が表示されます。
     この場合は[キャンセル]をクリックしてください。

  2. 本プログラムがあるフォルダを開きます。

  3. [Setup.exe]をダブルクリックします。
     インストールプログラムが起動します。

  4. [ようこそ]画面で[次へ]をクリックします。

  5. [使用許諾契約書]画面の内容を読み、同意する場合は[はい]を
     クリックします。

     ファイルのコピーを開始します。

  6. [プリンタの接続先]画面が表示されたら、プリンタの電源を入
     れ、接続先が認識されるまでしばらく待ちます。

     注：
     プリンタの接続先を自分で選択したい場合は、[接続先を選択]
     をオンにして、[手動選択]ボタンをクリックしてください。
     [接続先の選択]画面で、接続先を選択して、[次へ]をクリック
     します。

  7. [完了]画面で、[完了]をクリックします。

     注：
     ご使用の環境によっては、この後にパソコンの再起動を促すメ
     ッセージが表示されます。
     正しくインストールを完了するために、再起動することをお勧
     めします。

■インストール時の警告メッセージについて---------------------

  ・ご使用の環境によっては、すでにインストールされているプリ
    ンタドライバと、本プリンタドライバを置き換えるかどうかを
    尋ねるメッセージが表示されます。この場合は、[はい]をクリ
    ックしてください。

  ・OSがWindows XPのとき
    途中でWindowsロゴテストに合格していないというメッセージ
    が出ることがありますが、この場合は、[続行]をクリックして
    ください。

  ・OSがWindows 2000のとき
    途中で「デジタル署名が見つかりませんでした」というメッ
    セージが出ることがありますが、この場合は[はい]をクリック
    してインストールを続けてください。

■プリンタドライバの削除------------------------------------

  不要になったプリンタドライバは以下の手順で削除します。

  1. [スタート]メニューで[プログラム]-[Canon iP1600]
     を選択します。

  2. [アンインストーラ]をクリックします。

  3. [ファイル削除の確認]ダイアログボックスが表示されたら、
     [OK]をクリックします。

     注：
     インストーラを使用せずにインストールした場合は、アンイン
     ストーラがありません。次の方法で不要なプリンタドライバを
     削除してください。
      1) [スタート]メニューで[設定]-[プリンタ]を選択します。
      2) 削除するプリンタ名を選択し、[ファイル]メニューから[削
         除]を選択します。
      3) [ファイル]メニューで[サーバーのプロパティ]を選択します。
      4) [ドライバ]タブをクリックし、[インストールされたプリン
         タドライバ]から削除するプリンタ名を選択します。
      5) [削除]、[OK]をクリックします。

============================================================
印刷設定の概要
============================================================

■設定画面を開く -------------------------------------------

・アプリケーションソフトから開く
  通常、アプリケーションソフトの[ファイル]-[ページ設定]の[プ
  リンタの設定]や[ファイル]-[印刷...]の[プロパティ]などを選
  択するとプリンタドライバの設定画面が開きます。

・単独で開く
  よく使用する設定を既定値として使用したい場合、印刷していな
  いときにユーティリティ機能を実行したい場合は、以下の手順で
  プリンタドライバの設定画面を開きます。

  1. [スタート]メニューから次の項目を選択します。
     Windows XPの場合    [コントロールパネル]-[プリンタとその
                         他のハードウェア]-[プリンタとFAX]
     Windows 2000の場合  [設定]-[プリンタ]
  2. 使用する機種のプリンタアイコンをクリックします。
  3. [ファイル]メニューから[印刷設定]を選択します。

■ご使用の際に制限のあるアプリケーションソフトについて -----

  ・「Microsoft Word」/マイクロソフト株式会社
     Wordの[印刷]ダイアログボックスの[1枚あたりのページ数]を
     使用する場合、プリンタドライバの[ページ設定]シートの[割
     り付け印刷]は使用しないでください。両者の機能を同時に使
     用すると不正な印刷結果になります。複数ページを1ページの
     紙に印刷したい場合は、どちらか片方で指定してください。

  ・「Microsoft Word」/マイクロソフト株式会社
     Wordの[印刷]ダイアログボックスの[用紙サイズの指定]を使う
     場合、プリンタドライバの[ページ設定]シートの[拡大/縮小印
     刷]を使用しないでください。使用した場合は、Wordの[用紙サ
     イズの指定]でどのようなサイズを選択しても、プリンタドラ
     イバの[ページ設定]シートの[出力用紙サイズ]に合わせて拡大/
     縮小印刷を行います。

  ・「Microsoft Word」/マイクロソフト株式会社
     Wordの[基本の用紙サイズ(A4/レター)に合わせて自動調整する]
     がオン、印刷するドキュメントのページ設定が[縦]になって
     いる場合に、プリンタドライバの[印刷の向き]([ページ設定]
     シート)の設定を[横]にすると、印字結果が不良となります。
     この場合は、Wordの[基本の用紙サイズ(A4/レター)に合わせ
     て自動調整する]をオフにしてから印刷してください。この設
     定を行うには、[ツール]メニューから[オプション設定]を選
     択し、[印刷]タブをクリックします。

  ・「Microsoft Word」/マイクロソフト株式会社
     用紙サイズ、印刷方向を変更する場合は、プリンタドライバ
     では設定しないでWordのページ設定機能で変更してください。

  ・「Microsoft Word」/マイクロソフト株式会社
     [ページ設定]シートの[ページレイアウト]で[拡大/縮小印刷]、
     [フィットページ印刷]、[割り付け印刷]を使う場合は以下の
     操作を行ってください。
      1. Wordの[印刷]ダイアログボックスを開きます。
      2. プリンタドライバの設定画面を開き、[ページ設定]シー
         トで希望する[ページレイアウト]を設定し、[OK]をクリ
         ックして閉じます。
      3. 印刷を実行しないで、いったん[印刷]ダイアログボック
         スを閉じます。
      4. もう一度Wordの[印刷]ダイアログボックスを開きます。
      5. もう一度プリンタドライバの設定画面を開き、[OK]で閉
         じます。
      6. 印刷を実行します。

  ・「Microsoft Excel 2002」/マイクロソフト株式会社
     Excel2002の[A4/レターの用紙サイズを変更できるようにする]
     がオンの場合は、プリンタプロパティの[ページ設定]タブの
     [用紙サイズ]とExcelで設定した用紙サイズが、A4とLetterで
     異なると、プリンタプロパティの用紙サイズに合わせて印刷さ
     れます。
     不具合が発生した場合には、プリンタプロパティの用紙サイズ
     をExcelで設定した用紙サイズに合わせてください。または、
     Excelの[ツール]メニューから[オプション]を選択し、
     [インターナショナル]タブで[A4/レターの用紙サイズを変更で
     きるようにする]をオフにしてから印刷してください。

  ・「Photoshop」/アドビシステムズ株式会社
     システム管理者の権限を持たないユーザーは印刷できないこと
     があります。システム管理者の権限を持ったユーザーに印刷し
     てもらうようにしてください。

  ・「Lotus Notes」/ロータス株式会社
     掲示板の印刷を行うとシステムフリーズすることがあります。
     Notesの[ページレイアウトの設定]の余白を上下とも0.9あるい
     は1.1inchにしてください。

  ・「Microsoft Outlook」/マイクロソフト株式会社
     アプリケーションソフトで印刷をキャンセルすると、次の印刷
     がクラッシュします。プリンタプロパティの[詳細設定]タブで
     印刷ドキュメントをスプールするように設定してください。

  ・「CorelDraw 8J」/Corel Corporation
     CorelDraw 8J からプリンタドライバの印刷設定画面を開こう
     とするとクラッシュするか、文字化けした画面になります。
     あらかじめ、[プリンタ]フォルダから印刷設定画面を開き、設
     定を行ってからCorelDraw 8Jを起動して印刷してください。
     または、CorelDraw 9Jにバージョンアップしてください。

  ・「Illustrator」/アドビシステムズ株式会社
     ビットマッププリントを有効にしていると、印刷に時間が
     かかったり、データの一部が印刷されないことがあります。
     [プリント]ダイアログボックスの[ビットマッププリント]
     のチェックを外してから印刷してください。

■使用上の注意 ---------------------------------------------

  本製品の使用および、プリンタでの印刷に際しては、以下のよう
  な制限事項があります。ご使用にあたっては、あらかじめこれら
  の点にご注意ください。

  ・一部のアプリケーションソフトでは、プリンタドライバで設定
    した[部数]([ページ設定]シート)のとおりに機能しないことが
    あります。その場合はアプリケーションソフトの印刷ダイアロ
    グボックスで部数を設定してください。

  ・印刷する原稿によっては、[ページ設定]シートの[部単位で印
    刷]をオンにすると、印刷される部数が正しくなくなることが
    あります。この場合は、[部単位で印刷]をオフにして印刷して
    ください。

  ・フチなし全面印刷では、余白部分のない印刷をするために原稿
    を用紙からはみ出す大きさに拡大します。[ページ設定]シート
    の[用紙サイズ]で[パノラマ]を選択すると、はみ出す部分が他
    の用紙サイズに比べて大きくなる箇所があります。結果に満足
    できなかった場合は、はみだし量を少なくしてみてください。

  ・[マッチング方法]の[自動]および[ハーフトーン]の[自動]はア
    プリケーションソフトによっては不正な印字結果になる場合が
    あります。この場合は、[基本設定]シートの[プリントアドバ
    イザー]を選択してください。[写真をきれいに印刷]か[図表や
    グラフをきれいに印刷]を選択すると正しく設定できます。
    もうひとつの方法は、[基本設定]シートの[印刷品質]で[ユーザ
    ー設定]を選択し、[ハーフトーン]で[自動]以外を選択します。
    さらに、[色/濃度]で[マニュアル調整]を選択し、[マッチング
    方法]で[自動]以外を選択してください。

  ・グラデーション、または図形の重ね合わせの多いデータを印刷
    するとき、データの一部分が印刷されないことがあります。
    これは、データを一時的に保存するための空きディスクの容量
    が不十分であることが原因です。Windows XP、Windows 2000が
    インストールされているドライブの空き容量を40〜50MB程度増
    やせば、改善されます。あるいは、空き容量が十分にあるディ
    スクにスプールフォルダを設定して改善してください。スプー
    ルフォルダを変更する場合は以下の操作を行ってください。
      1. [スタート]メニューから次の項目を選択します。
         Windows XPの場合    [コントロールパネル]-
                             [プリンタとその他のハードウェア]-
                             [プリンタとFAX]
         Windows 2000の場合  [設定]-[プリンタ]
      2. [ファイル]メニューで[サーバーのプロパティ]を選択します。
      3. [詳細設定]タブをクリックし、[スプールフォルダ]のドラ
         イブ名を変更し、[OK]をクリックします。

  ・印刷中の文書を[プリンタ]フォルダからキャンセルする場合、
    実際に印刷が中断するまでしばらく時間がかかることがありま
    す。

  ・仮想メモリの容量が不足していると、正常に印刷が行えないこ
    とがあります。Windows XP、Windows 2000の[システムのプロパ
    ティ]の[詳細]の[パフォーマンス オプション]-[仮想メモリ]で、
    仮想メモリのファイルサイズを大きめに設定してご使用ください。

  ・[バージョン情報]ダイアログボックスの[言語]でOS言語と異なる
    言語を選択すると、ドライバ画面が正しく表示されないことがあ
    ります。

  ・プリンタのプロパティの[詳細設定]シートにある[プリントプロ
    セッサ]の設定は変更しないでください。
    変更すると、次の機能が正しく使用できなくなります。
    - [基本設定]シートの[印刷前にプレビューを表示]
    - [ページ設定]シートの[割り付け印刷]、[ポスター印刷]、
      [冊子印刷]、[両面印刷]
    - スタンプ印刷、背景印刷の全機能

  ・プリンタのプロパティの[詳細設定]シートにある[詳細な印刷機
    能を有効にする]がオフになっている場合は、次の機能は使用で
    きません。
    - [基本設定]シートの[印刷前にプレビューを表示]
    - [ページ設定]シートの[割り付け印刷]、[ポスター印刷]、
      [冊子印刷]、[両面印刷]、[最終ページから印刷]、
      [部単位で印刷]
    - [印刷オプション]ダイアログボックスの[印刷データのサイズ
      を小さくする]
    - スタンプ印刷、背景印刷の全機能

  ・Adobe PhotoShop LE、MS Photo EditorなどEMFスプールを禁止する
    アプリケーションソフトでは、次の機能は働きません。
    - [基本設定]シートの[印刷前にプレビューを表示]
    - [ページ設定]シートの[割り付け印刷]、[ポスター印刷]、
      [冊子印刷]、[両面印刷]、[最終ページから印刷]、
      [部単位で印刷]
    - スタンプ印刷、背景印刷の全機能

  ・アプリケーションソフトの[印刷]ダイアログボックスで[ファイ
    ルに出力]を選択した場合は、次の機能は働きません。
    - [基本設定]シートの[印刷前にプレビューを表示]
    - [ページ設定]シートの[割り付け印刷]、[ポスター印刷]、
      [冊子印刷]、[両面印刷]、[最終ページから印刷]、
      [部単位で印刷]
    - スタンプ印刷、背景印刷の全機能

  ・[ページ設定]シートの[割り付け印刷]で2ページ分以上のデー
    タを1ページに割り付けて印刷を行う場合、アプリケーション
    ソフトによっては、割り付けされた各ページのデータがページ
    をはみ出して印刷されることがあります。この場合、アプリ
    ケーションソフトでページからはみ出さないように編集してく
    ださい。

  ・ポスター印刷、スタンプ、背景の印刷を実行している時は、印
    刷待ち一覧のドキュメントのページ数が実際よりも多く表示さ
    れます。

  ・アプリケーションソフト上の画面表示とプレビュー表示では、
    色味が異なる場合があります。

  ・プレビュー表示と印刷結果では、色味が異なる場合があります。

  ・プレビュー表示時の解像度は、印刷時の解像度と異なりますの
    で、プレビュー上の文章や細線等の表示が印刷結果と異なる場
    合があります。

  ・一部のアプリケーションソフトでは、印刷が複数のジョブに分
    割される場合があります。その場合、プレビュー表示は印刷中
    のジョブしか表示できないため、ユーザーの意図した表示と異
    なる場合があります。

  ・以下の場合、プレビュー表示はご使用になれません。
    - プリンタアイコンを右クリックして、[プリンタをオフライン
      で使用する]を選択している場合の印刷時
    - プリンタのプロパティの[詳細設定]シートにある[開始終了時
      刻]で設定した時間外の印刷時

  ・Windows XP、Windows 2000に関する機能の詳細については、
    それぞれのユーザーズマニュアルをご参照ください。

============================================================
ネットワーク印刷について
============================================================

■はじめに--------------------------------------------------

  Windowsではネットワークを介して、複数のユーザーがプリンタ
  を共有して使用することができます。プリンタを共有して使用す
  るには、ネットワークでつながっている各パソコンで必要な設定
  を行っておく必要があります。

  ここでは、プリンタが直接接続されているパソコンをプリント
  サーバ(以下サーバと略)と呼びます。また、サーバに接続されて
  いるプリンタをネットワークを介して使用するパソコンのことを
  クライアントマシン(以下クライアントと略)と呼びます。

  サーバ、クライアントが必ずしも同一のOSである必要はありませ
  んが、組み合わせによっては制限事項に違いがあり、ドライバの
  インストール方法が異なりますのでご注意ください。
 
■使用するプリンタドライバのバージョン----------------------

  ・プリンタドライバは、サーバ、各クライアントで使用している
    OSに合ったものを入手してください。

  ・Windowsに付属しているプリンタドライバ(Microsoft社製)と
    キヤノン製のプリンタドライバの組み合わせでは、ネットワー
    ク印刷を行うことができません。サーバ、クライアント共に、
    キヤノン製のプリンタドライバをご使用ください。

  ・サーバと各クライアントで使用するプリンタドライバは、それ
    ぞれ同一バージョンである必要があります。Windows XP、
    Windows 2000の組み合わせの場合は、それぞれに本プリンタド
    ライバ(Version 1.90)をインストールしてください。

    注：
    ・本プリンタでは、Windows NT4.0用のドライバはありません。

    ・Windows Me、Windows 98を使用しているサーバまたはクライ
      アントがある場合は、それぞれのOSに合った最新版のプリン
      タドライバをインストールしてください。

■インストールと設定方法-------------------------------------

  サーバのOSの種類によって、以下のインストール方法を参照して
  ください。
  ・Windows XP、Windows 2000の場合→(1)、(2)
    注：
    クライアントのOSによって適切な手順を参照のこと
  ・Windows Me、Windows 98の場合→(3)
  
(1)サーバとクライアントのOSが同じ場合
    サーバ：Windows XP、 Windows 2000
    クライアント：Windows XP、Windows 2000

  1. サーバ側でOSに合ったプリンタドライバをインストールしま
     す。インストールの方法は、通常のローカルプリンタのイン
     ストールと同様です。

  2. サーバにインストールしたプリンタドライバを共有指定します。
     共有指定の方法は、Windowsのヘルプを参照してください。

     なお、ここでポイントアンドプリントインストール(プリンタ
     の共有指定の際にWindows XP、Windows 2000の[追加ドライ
     バ]の機能を使ってクライアント用のプリンタドライバを登録
     する方法)をすることも、可能です(その際は手順3.は不要)。

  3. クライアント側でOSに合ったプリンタドライバをインストー
     ルします。インストールの方法は、通常のローカルプリンタ
     のインストールと同様です。

     注：
     ・インストールの際、ポートの選択は何を選んでも構いません。
       適当なポートを選んでインストールを完了してください。
     ・インストーラを使ってインストールする場合、プリンタの
       電源を入れるように指示する画面が表示されますが、実際
       にプリンタの電源を入れる必要はありません。

  4. クライアントでネットワークパソコンを開き、サーバの共有
     プリンタのアイコンを右クリックし、メニューから次の項目
     を選択してください。

      Windows XP、Windows 2000の場合：[接続]を選択

  以上でクライアントに、共有プリンタのアイコンが作成されます。
  手順3.でインストールしたプリンタのアイコンは不要ですので
  削除しても構いません。

(2)クライアントのOSが異なる場合
    サーバ：Windows XP、Windows 2000
    クライアント：Windows Me、Windows 98

  1. サーバ側でOSに合ったプリンタドライバをインストールしま
     す。インストールの方法は、通常のローカルプリンタのイン
     ストールと同様です。

  2. サーバにインストールしたプリンタドライバを共有指定します。
     共有指定の方法は、Windowsのヘルプを参照してください。

  3. クライアント側でOSに合ったプリンタドライバをインストー
     ルします。インストールの方法は、通常のローカルプリンタ
     のインストールと同様です。

     注：
     ・インストールの際、ポートの選択は何を選んでも構いません。
       適当なポートを選んでインストールを完了してください。
     ・インストーラを使ってインストールする場合、プリンタの
       電源を入れるように指示する画面が表示されますが、実際
       にプリンタの電源を入れる必要はありません。

  4. クライアントで[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。

  5. 使用するプリンタのアイコンを右クリックして、[プロパティ]
     を選択します。

  6. [詳細]タブをクリックし、[ポートの追加]をクリックします。

  7. [ネットワーク]を選択し、[参照]をクリックします。

  8. プリンタ一覧から、共有プリンタとして使用する機種を選択
     して、[OK]をクリックします。

  以上でクライアントに、共有プリンタのアイコンが作成されます。

(3)サーバがWindows Me、Windows 98の場合
    サーバ：Windows Me、Windows 98
    クライアント：Windows XP、Windows 2000

  1. サーバ側でOSに合ったプリンタドライバをインストールしま
     す。インストールの方法は、通常のローカルプリンタのイン
     ストールと同様です。

  2. サーバにインストールしたプリンタドライバを共有指定します。
     共有指定の方法は、Windowsのヘルプを参照してください。

  3. クライアント側でOSに合ったプリンタドライバをインストー
     ルします。インストールの方法は、通常のローカルプリンタ
     のインストールと同様です。

     注：
     ・インストールの際、ポートの選択は何を選んでも構いません。
       適当なポートを選んでインストールを完了してください。
     ・インストーラを使ってインストールする場合、プリンタの
       電源を入れるように指示する画面が表示されますが、実際
       にプリンタの電源を入れる必要はありません。

  4. クライアントでプリンタのプロパティを開き、[ポート]タブの
     [ポートの追加]を選択し、サーバのプリンタ名をネットワーク
     パス付で入力してください。

  以上でクライアントに、共有プリンタのアイコンが作成されます。
  手順3.でインストールしたプリンタのアイコンは不要ですので削
  除しても構いません。
  なお、この場合の組み合わせでは、双方向通信が正常に行えませ
  んので「ネットワークに関する制限」の「サーバがWindows Me、
  Windows 98の場合」をお読みください。

■ネットワークに関する制限------------------------------------

  ・ネットワークで共有して使用している場合、クライアントのコ
    ンピュータで、Canon IJステータスモニタを起動していると、
    完了通知が表示されることがあります。
    これは、プリンタを接続しているパソコンで、[サーバーのプロ
    パティ]の[詳細設定]タブにある[リモートドキュメントの印刷
    が終了したら通知する]がオンに設定されているためです。
    完了通知を表示しないようにするためには、プリンタを接続し
    ているパソコンで[リモートドキュメントの印刷が終了したら通
    知する]をオフに設定し、設定を有効にするためパソコンを再起
    動してください。

●サーバがWindows Me、Windows 98の場合

  プリンタとの双方向通信が正常に行えないため、警告メッセージ
  が表示されて印刷が一時的に停止したり、印刷できなくなること
  があります。
  この場合は、サーバ上のプリンタドライバのプロパティを開き、
  [詳細]タブの[スプールの設定]で、[このプリンタでの双方向通信
  機能をサポートしない]を選択してください。

●クライアントがWindows XP、Windows 2000の場合
 
  ポイントアンドプリントインストールを行うと、クライアント側
  の双方向サポートが無効の設定になってしまいます。
  このためクライアントのユーザーがプリンタドライバのプロパ
  ティを開き、[ポート]タブの[双方向サポートを有効にする]がオ
  フの状態のままで[OK]をクリックすると、サーバ側の双方向通信
  機能までオフに設定されてしまいます。
  この場合は、「(1)サーバとクライアントのOSが同じ場合」の手順
  に従ってクライアントにプリンタドライバをインストールしてく
  ださい。
  また、共有プリンタのセキュリィティ設定で、クライアントユー
  ザーのアクセス権を制限して、誤操作を防ぐこともできます。

●インターネットを経由して印刷を行う場合(IPP環境)は、まず
  サーバにインストールされているプリンタドライバのバージョン
  を調べ、クライアントにはサーバと同じバージョンのプリンタド
  ライバをローカルプリンタとしてインストールしてください。
  ただし、インターネット経由ではプリンタのステータスが取得で
  きないため、クライアント側でステータスモニタを起動すること
  ができません。

●サーバとクライアントの双方に同一のプリンタドライバがローカル
  プリンタでインストールされている場合、ネットクロール機能が働
  いて自動的にクライアント側にネットワークプリンタのアイコンが
  作成されることがあります。

