===============================================================================
                       ソフトウェア使用許諾契約書

ご注意：下記の使用許諾契約書（以下本契約書と言います。）をよくお読みください。
これは、お客様が、本契約書と共に無償で提供されるキヤノン製のデジタル複合機、カ 
ラー複写機およびプリンタ（以下「キヤノン製品」と言います。）用ソフトウェア（本 
契約書以外の各マニュアル、印刷物等を含み、併せて以下「本ソフトウェア」と言いま 
す。）をご使用になるための、お客様とキヤノン株式会社（以下キヤノンと言います。）
との間の契約書です。

お客様は、『同意』を示す行為、または「本ソフトウェア」の使用のいずれかをもって、
本契約書に同意したことになります。お客様が本契約書に同意できない場合、「本ソフ 
トウェア」を使用することはできません。

１．許諾
(1) キヤノンは、お客様が「キヤノン製品」を利用する目的のために、「キヤノン製品｣
    に直接またはネットワークを通じ接続される複数のコンピュータ（以下「指定機器」
    と言います。）において、「本ソフトウェア」を使用（本契約書においては、「本 
    ソフトウェア」をコンピュータの記憶媒体上にインストールすること、またはコン 
    ピュータにおいて表示すること、アクセスすること、もしくは実行することのいず 
    れも含むものとします。）するための非独占的権利をお客様に対して許諾します。
    お客様は、また「指定機器｣にネットワークを通じて接続されたコンピュータ上で、
    かかるコンピュータの使用者に対して「本ソフトウェア」を使用させることができ 
    ますが、かかるコンピュータの使用者に本契約書上の義務および条件を遵守させる 
    とともに、その履行に関し全責任を負うことを条件とします。
(2) お客様は、上記(1)に基づいて「本ソフトウェア」を使用するためのバックアップと
    して、「本ソフトウェア」を１部、複製することができます。
(3) 上記(1)および(2)に定める場合を除き、キヤノンまたはキヤノンのライセンサーの 
    いかなる知的財産権も、明示たると黙示たるとを問わず、本契約書によってお客様 
    に譲渡あるいは許諾されるものではありません。

２．制限
(1) お客様は、再使用許諾、譲渡、販売、頒布、リースもしくは貸与その他の方法により、
    第三者に「本ソフトウェア」を使用させることはできません。
(2) お客様は、「本ソフトウェア」の全部または一部を修正、改変、逆コンパイル、逆 
    アセンブル、その他リバースエンジニアリング等することはできません。また第三 
    者にこのような行為をさせてはなりません。

３．帰属
    「本ソフトウェア」に係る権原および所有権は、その内容によりキヤノンまたはキ 
    ヤノンのライセンサーに帰属します。

４．著作権表示
    お客様は、「本ソフトウェア」に含まれるキヤノンまたはキヤノンのライセンサー 
    の著作権表示を変更し、除去しもしくは削除してはなりません。

５．保証の否認・免責
(1) 「本ソフトウェア」は、『現状のまま』の状態で使用許諾されます。キヤノン、キ 
    ヤノンの子会社、キヤノンの関連会社、それらの販売代理店または販売店のいずれも、
    「本ソフトウェア｣に関して、商品性および特定の目的への適合性の保証を含め、い
    かなる保証も、明示たると黙示たるとを問わず一切しないものとします。
(2) キヤノン、キヤノンの子会社、キヤノンの関連会社、それらの販売代理店または販 
    売店のいずれも、「本ソフトウェア」の使用または使用不能から生ずるいかなる損 
    害（逸失利益およびその他の派生的または付随的な損害を含むがこれらに限定され 
    ない全ての損害を言います。）について、適用法で認められる限り、一切の責任を 
    負わないものとします。たとえ、キヤノン、キヤノンの子会社、キヤノンの関連会 
    社、それらの販売代理店または販売店がかかる損害の可能性について知らされてい 
    た場合でも同様です。
(3) キヤノン、キヤノンの子会社、キヤノンの関連会社、それらの販売代理店または販 
    売店のいずれも、「本ソフトウェア」、または「本ソフトウェア」の使用に起因ま 
    たは関連してお客様と第三者との間に生じたいかなる紛争についても、一切責任を 
    負わないものとします。

６．輸出
    お客様は、日本国政府または関連する外国政府より必要な認可等を得ることなしに、
    「本ソフトウェア」の全部または一部を、直接または間接に輸出してはなりません。

７．契約期間
(1) 本契約書は、お客様が、『同意』を示す行為を行った時点、または「本ソフトウェ 
    ア」を使用した時点で発効し、下記(2)または(3)により終了されるまで有効に存続
    します。
(2) お客様は、「本ソフトウェア」およびその複製物のすべてを廃棄および消去するこ 
    とにより、本契約書を終了させることができます。
(3) お客様が本契約書のいずれかの条項に違反した場合、本契約書は直ちに終了します。
(4) お客様は、上記(3)によって本契約書が終了した場合、速やかに、「本ソフトウェア」
    およびその複製物のすべてを廃棄または消去するものとします。

８．U.S. GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS NOTICE
    The Software is a "commercial item," as that term is defined at 48 C.F.R. 2.101
    (Oct 1995), consisting of "commercial computer software" and "commercial 
    computer software documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212
    (Sept 1995). Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.7202-1 through
    227.7202-4 (June 1995), all U.S. Government End Users shall acquire the Software
    with only those rights set forth herein.  Manufacturer is Canon Inc./30-2, 
    Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan.
    本条項中で使用される"the Software"とは、本契約書中で定義される「本ソフトウ 
    ェア」を意味し、指し示すものとします。

９．分離可能性
    本契約書のいずれかの条項またはその一部が法律により無効であると決定された場合でも、
    その他の条項は完全に有効に存続するものとします。


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　以  上

                                                                キヤノン株式会社
===============================================================================
  Canon LIPS4 Printer Driver for Microsoft Windows 2000/XP    Version 5.05
   
                                                               補足説明
===============================================================================

  ColorGear,FontComposer,FontGallery,MaxiMem,LASER SHOT,PIXEL,TypeWingは、
  キヤノン 株式会社の日本における登録商標です。
  LIPS,NetSpot,PageComposerは、キヤノン株式会社の商標です。
  Microsoft、Windows NTは、米国Microsoft社の米国及び他の国における登録商標です。
  Adobe Photoshop, Adobe, Aldus, PageMakerは、Adobe Systems Incorporated(アドビ
  システムズ社)商標です。
  PC-98シリーズは日本電気株式会社の商標です。
  MICROGRAFXは、米国マイクログラフィックス社の商標です。
  その他、本文中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。

  Microsoft(R) Windows(R) 2000をWindows 2000と表記しています。
  Microsoft(R) Windows(R) XPをWindows XPと表記しています。

□  目次

ご使用になる前に
  1. はじめに
  2. プリンタドライバの使用環境
  3. プリンタドライバのインストール方法
 
ご使用について
  1. 印刷設定の方法
  2. 使用上の注意

お客様相談窓口

===============================================================================
ご使用になる前に
===============================================================================

1. はじめに -------------------------------------------------------------------

  このたびは「Canon LIPS4 Printer Driver for Microsoft Windows」をご利用いただき
  まして、誠にありがとうございます。本製品をご利用いただくことにより、Windowsで
  動作する各種アプリケーションソフトから美しく印刷が行えます。

2. 本プリンタドライバの特長 ---------------------------------------------------
  
  本プリンタドライバは以下の特長があります。
  
  ・プリンタドライバの便利な設定が、あらかじめ[お気に入り]として用意してありま 
    す。また、よく使う独自の設定登録もできます。

  ・印刷する原稿の内容に合わせて最適な印刷モードが選べます。
    原稿の内容に合わせて印刷目的アイコンを選択するだけで、最適な印刷モードで印
    刷できます。
     
  ・各ページごとに現在の設定が画面(プレビュー)に表示されます。
    プレビュー画面を見ながら印刷出力の確認ができます。


3. プリンタドライバの使用環境 -----------------------------------------------

  本プリンタドライバは以下のシステムおよび環境でご使用ください。

  ・ソフトウェア    Microsoft Windows 2000 Professional/Server  日本語版
                    Microsoft Windows XP Professional/Home Edition  日本語版

  ・ハードウェア    上記ソフトウェアが動作するコンピュータ

  ・対象プリンタ    LBP-2810/2710/2510/2360/2300/2260/2200/2160/2050/2040
                    LBP-1910/1820/1810/1710/1620/1610/1510/1420/1310
                    LBP-950/930/930EX/910/880/870/850/840/830
                    LBP-750/740/730/720/470/450/430
                    CP680 LIPS-C1/B1、CP660 LIPS-B1/A1
                    iR C3200/C3200N
                    iR 105-E/105/8500-E/8500/7200-E/7200
                    iR 6050i/6010/6000i/6000/5150i/5110/5000i/5000
                    iR 3300/3300i/2800i/2800/2200i/2200/2000/1600
                    GP605/555 LIPS-E1
                    GP405 LIPS-D2
                    GP405/355/315/255 LIPS-D1
                    GP225/220/216/211/215/210 LIPS-B1
                    LP3010/3000、NTTFAX D-60

   (注) ・Windows 英語版では使用できません。
        ・上記以外のOSを使用しているクライアントマシンから印刷する場合、本プリン
          タドライバは使用されません。

4.プリンタドライバのインストール方法 ------------------------------------------

  実際にプリンタで出力させるには、プリンタドライバをWindowsに組み込む作業が必要
  です。次の手順に従ってプリンタドライバをインストールしてください。
  インストールする前にAdministratorsのメンバーとしてWindowsにログオンしてくださ
  い。
  インストールの注意事項については、｢2.使用上の注意｣の｢インストール時の制限事項｣
  の項目を参照してください。

 (注)・本ソフトウェアをインストールする前には、必ず他のアプリケーションソフトを
       終了してください。また、既存のセットアップしてあるプリンタドライバも同様
       に終了してください。

     ・iR3250i/3250およびLBP-2030をお使いの場合は、インストーラを使用してプリン
       タドライバのインストールを行ってください。プリンタフォルダの[プリンタの 
       追加]からのインストールはできません。
 
■ プリンタドライバをインストールする 

  □ネットワーク上のプリンタを自動検索する場合

    TCP/IP ネットワーク環境をお使いの場合は、以下の手順を参照してください。TCP/
    IPネットワーク上にある自動検索されたプリンタのリストから、プリンタを選択す 
    るだけで簡単にインストールできます。

   (注)・お使いのネットワーク環境(ネットワークプロトコル)がわからない場合は、ネ
          ットワーク管理者にご確認ください。
    
    1) [Setup.exe]アイコンをダブルクリックします。インストーラが起動します。
       (※)・お使いの環境によっては、[Setup.exe]アイコンは[Setup]と表示されます。

    2) ウィザードが表示されます。[次へ]ボタンをクリックしてください。

    3) 使用許諾契約書が画面に表示されますので、内容を確認して[使用許諾契約の条 
       項に同意します]にチェックを付けて[次へ]ボタンをクリックしてください。

    4) [ネットワーク上のポートを探索してインストール]を選択して[次へ]ボタンをク
       リックします。

    5) インストールするプリンタの選択画面で[追加と削除]ボタンをクリックします。
       プリンタを探索します。

    6) [プリンタ一覧]でインストールするプリンタを選択し、[インストールするプリ 
       ンタ一覧へ追加]ボタンをクリックします。

    7) [OK]ボタンをクリックして、ウィザード画面に戻ります。

    8) [インストールするプリンタ一覧]が表示されますので確認して[次へ]ボタンをク
       リックします。 
       (※)・任意のプリンタ名にする場合や、通常のプリンタとしてインストールする 
             場合は、[プリンタ情報を設定する]にチェックマークを付けます。[プリン
             タ情報の設定]画面が表示されますので、プリンタ情報の設定を行います。

    9) インストールする内容を確認して[開始]ボタンをクリックします。

   10) [セットアップ開始後は中止することができません。よろしいですか？]というメ
       ッセージが表示されますので[はい]をクリックします。インストールが開始され
       ます。

   11) インストールが終了すると、[READMEファイルを読みますか？]というメッセージ
       が表示されますので[はい]をクリックし、RREADMEの内容を確認して閉じます。

   12) セットアップの完了の画面が表示されますので、[はい、ただちにコンピュータを再
       起動します]が選択されていることを確認して、[終了]ボタンをクリックします。
       インストール終了後に、デバイス情報の取得を自動で行います。
       (※)・デバイス情報の取得を行うには、Canon NetSpot Suite Serviceのインスト
             ールが必要です。

　　以上でインストールの作業が終了しました。
　　
  □USB環境をお使いの場合

    USB接続しているプリンタをお使いの場合は、以下の手順を参照してください。

   (注) ・一部の機種では、プラグアンドプレイによって、自動的にWindows 標準のプリ
          ンタドライバがインストールされる場合があります。
  
    1) コンピュータとUSBケーブルが外されていることを確認します。(手順6ではじめ
       てUSBケーブルを接続します。)

    2) [Setup.exe]アイコンをダブルクリックします。インストーラが起動します。
       (※)・お使いの環境によっては、[Setup.exe]アイコンは[Setup]と表示されます。

    3) ウィザードが表示されます。[次へ]ボタンをクリックしてください。

    4) 使用許諾契約書が画面に表示されますので、内容を確認して[使用許諾契約の条 
       項に同意します]にチェックを付けて[次へ]ボタンをクリックしてください。

    5) [ポートを手動で設定してインストール]を選択して[次へ]ボタンをクリックします。

    6) USB接続の選択の画面で[USB接続でドライバをインストールする]にチェックマ
       ークを付けます。

    7) インストール開始の画面が表示されたら、プリンタとコンピュータをUSBケーブ 
       ルで接続してください。インストールが開始されます。

    8) インストールが終了するとセットアップの完了画面が表示されますので、[はい、
       ただちにコンピュータを再起動します]が選択されていることを確認して、[終了]
       ボタンをクリックします。
 
　　以上でインストールの作業が終了しました。

  □ローカル接続、ネットワークの環境の場合（USB接続を除く）

    LPTなどのローカル接続（USB接続を除く）やネットワーク環境をお使いの場合は、
    以下の手順を参照してください。

    1) [Setup.exe]アイコンをダブルクリックします。インストーラが起動します。
       (※)・お使いの環境によっては、[Setup.exe]アイコンは[Setup]と表示されます。

    2) ウィザードが表示されます。[次へ]ボタンをクリックしてください。

    3) 使用許諾契約書が画面に表示されますので、内容を確認して[使用許諾契約の条 
       項に同意します]にチェックを付けて[次へ]ボタンをクリックしてください。

    4) [ポートを手動で設定してインストール]を選択して[次へ]ボタンをクリックします。

    5) USB接続の選択の画面で[USB接続でドライバをインストールする]のチェックマ
       ークをはずします。
       (※)・既にUSBクラスドライバがインストールされている場合は、本手順の画面は
             表示されません。

    6) 処理の選択画面で[LIPS4 プリンタドライバ]にチェックマークを付けます。
       デバイス情報取得、キャリブレーション、および部門管理機能を使用する場合は
       [Canon NetSpot Suite Service]にもチェックマークを付けてください。
       (※)・Canon NetSpot Suite Serviceが既にインストールされている場合は、本 
             手順の画面は表示されません。次の手順に進んでください。　　

    7) 処理の選択画面でインストール方法を選択し、[次へ]ボタンをクリックします。
       (※)・旧バージョンのドライバを使用している場合のみ、本手順の画面が表示さ
             れます。はじめて本ドライバをインストールする場合は、次の手順に進ん
             でください。

    8) インストールするプリンタの選択画面で[追加と削除]ボタンをクリックします。

    9) [プリンタ一覧]でインストールするプリンタを選択し、[インストールするプリ 
       ンタ一覧へ追加]ボタンをクリックします。

   10) [OK]ボタンをクリックして、ウィザード画面に戻ります。

   11) [インストールするプリンタ一覧]が表示されますので確認して[次へ]ボタンをク
       リックします。

   12) [ポートの設定]からプリンタが接続されているポートを選択して、[設定]ボタン
       をクリックし設定します。
	・標準のポート：LPTや設定済のLPRポートなどを使用する場合
	・ネットワーク：ネットワーク上に共有設定されているプリンタを使用する場合
	・ポートの追加：新規にLPRポートなどを追加して使用する場合

   13) [プリンタ名]を入力して、通常使うプリンタとして設定するときは、[通常のプリ 
       ンタとして使う]にチェックを付けて[次へ]ボタンをクリックします。

   14) インストールする内容を確認して[開始]ボタンをクリックします。

   15) [セットアップ開始後は中止することができません。よろしいですか？]というメ
       ッセージが表示されますので[はい]をクリックします。インストールが開始され
       ます。

   16) インストールが終了すると、[READMEファイルを読みますか？]というメッセージ
       が表示されますので[はい]をクリックし、RREADMEの内容を確認して閉じます。

   17) セットアップの完了の画面が表示されますので、[はい、直ちにコンピュータを再
       起動します]が選択されていることを確認して、[終了]ボタンをクリックします。

　　以上でインストールの作業が終了しました。


  □プリンタフォルダの[プリンタの追加]で行う場合

    上記のインストーラを使用する以外にプリンタフォルダの[プリンタの追加]からイ 
    ンストールすることもできます。以下の手順を参照してください。
   
    1) [スタート]メニューの[設定] - [プリンタ]メニューを選択し、[プリンタ]フォ 
       ルダを表示します。
       (※)・Windows XP Professional の場合は、[スタート] - [プリンタとFAX ]、W
             indows XP Home Edition の場合は、[スタート] - [コントロールパネル]
             -[プリンタとハードウェア] - [プリンタとFAX]を選択します。

    2) [プリンタの追加]アイコンをダブルクリックし、プリンタ ウィザードを起動し 
       ます。以下、プリンタ ウィザードの指示にしたがってインストールを続けてく 
       ださい。

    3) プリンタ機種名の選択では、[ディスク使用]を選択します。

    4) [配布ファイルのコピー元]に各OS用のフォルダ(CD-ROMドライブ\DRIVERS\WIN2K_XP)
       を指定し、[OK]ボタンをクリックします。([参照]ボタンをクリックして、ドラ 
       イブ名を選択することもできます)

    5) お使いの環境によっては、現在のドライバを使用するか新しいドライバに置き換
       えるか選択します。
       (※)・このときは、必ず[新しいドライバに置き換える]を選択してください。

    6) [完了]をクリックすると、プリンタドライバ関連のファイルがコピーされます。

    7) インストールが完了したら、Windowsを再起動します。

 ■ プリンタドライバをアンインストールする

    1) Windowsの[スタート]-[プログラム]-[Canon Printer Uninstaller]-[LIPS4 Printer
       Driver Uninstaller]を選択します。

    2) アンインストーラが起動しますので、削除するプリンタを選択して[削除]ボタン
       をクリックします。

    以上でアンインストール作業が終了しました。

    (注)・[クリーンアップ]ボタンをクリックすると、他のソフトで使用しているファ 
          イルなども含め、本ドライバに関連するファイルやレジストリ情報などをす 
          べて削除します。通常は、[削除]ボタンでアンインストールを行ってください。  

        ・Canon NetSpot Suite Serviceは、アンインストーラでプリンタドライバ削除
          時に同時に削除されます。[プリンタ]フォルダ(Windows XPの場合は、[プリ 
          ンタとFAX]フォルダ)からプリンタドライバを削除するとCanon NetSpot Suite
          Serviceは削除できません。

===============================================================================
ご使用について
===============================================================================

1.印刷設定の方法 --------------------------------------------------------------

  本プリンタドライバには、各種の印刷設定機能が用意されています。印刷に関する
  各設定を行うときは次の手順を参考に設定してください。
  
 ■ プリンタフォルダから設定する場合
    以下で設定した項目は、印刷時に毎回有効となります。実際に印刷するには、次の
   「アプリケーションソフトからの設定」を参照してください。
 
    1) [スタート]メニューの[設定] - [プリンタ]を選択します。
    2) プリンタ名のアイコンをダブルクリックします。
    3) [プリンタ]メニューの[プロパティ]を選択して、プリンタオプションに関する設
       定を行います。さらに[プリンタ]メニューの[印刷設定]を選択し、各ドキュメン
       トの既定値(アプリケーションソフトで行うときのデフォルト値)を行います。こ
       れらの設定を行うためには、プリンタの設定に関するフルコントロールアクセス
       権が必要です。
    4) 設定が終了したら、[OK]ボタンをクリックします。

 ■ アプリケーションソフトから設定する場合
    以下で設定した項目は、印刷時のみ有効となります。アプリケーション終了後、設 
    定は保持されません。

    1) アプリケーションソフトの印刷コマンドを実行して、印刷ダイアログボックスを
       表示します。
    2) 印刷ダイアログボックスで、お使いのプリンタを選択して、[プロパティ]ボタン
       をクリックします。
    3) 必要な機能の設定を行ってください。
    4) 設定が終了したら、[OK]ボタンをクリックします。
　

 ■ ヘルプの表示方法
    設定方法の詳細は、ヘルプを参照してください。各項目の説明は、ダイアログボッ
    クス右上の[?]マークをクリックし、つづけて説明を見たい項目をクリックすると表
    示されます。また、[ヘルプ]ボタンをクリックすると、プリンタドライバについて
    の説明が表示されます。

2. 使用上の注意 ---------------------------------------------------------------

  本ソフトウェアのご使用に際しては、以下のような制限事項があります。ご使用にあ
  たってはあらかじめこれらの点にご注意ください

 ■ インストール時の制限事項

  ・Print BuddyIIとCanon NetSpot Suite Serviceを同時に使用することはできません。
    あらかじめ、Print BuddyIIを削除してからCanon NetSpot Suite Serviceをインスト
    ールしてください。

  ・ローカル接続したプリンタをお使いの場合、お使いの機種によっては本プリンドラ 
    イバのプラグアンドプレイによるインストールができません。プラグアンドプレイ 
    でインストールするとMicrsoft製のドライバがインストールされます。｢プリンタド
    ライバのインストール方法｣を参考にキヤノン製の本プリンタドライバをインストー
    ルしてください。ただし、インストーラからインストールした場合は、コンピュー 
    タを再起動するたびにプラグアンドプレイでインストールが行われてしまいますの 
    で、｢プリンタの追加｣からインストールしてください。

  ・PC-98シリーズ環境でインストーラを使用する場合、本ソフトウェアをインストール
    できない場合があります。そのときは、フォーマットしたフロッピーディスクをFD 
    ドライブに挿入してインストールを行ってください。

  ・Windows NT4.0 対応 LIPS プリンタドライバをインストールしている場合は、削除 
    してからWindows 2000/XP 対応プリンタドライバをインストールしてください。

  ・プリンタフォルダの[プリンタの追加]でインストールを行う場合、[デジタル署名が
    見つかりませんでした]ダイアログボックスが表示される場合があります。そのとき
    は、[はい](Windows　2000の場合、Windows XPの場合は、[続行])ボタンをクリック
    してインストールを続行してください。正常にインストールが行われます。

  ・Windows NT3.51サーバにクライアントとして接続する場合は、本バージョンのプリ 
    ンタドライバをWindows 2000/XP クライアントにローカルでインストールを行い、 
    サーバ上の共有プリンタへのネットワークパスを指定して印刷を行なって下さい。

  ・本バージョンではWindows NT3.51用プリンタドライバの代替インストール機能をご 
    使用頂けません。クライアントにWindows NT3.51を含む場合には、Windows NT3.51 
    クライアントにロー カルでWindows NT3.51プリンタドライバのインストールを行な
    い、サーバ上の共有プリンタへのネットワークパスを指定して印刷を行なって下さい

  ・NetWare環境においてクライアントでNovell Client for Windows NT/2000 Ver.4.71
    をお使いの場合は、NetWareプリンタマネージャを使用すると正しくインストールで
    きません。また同様に、NetWareアドミニストレータでドライバをダウンロードする
    に設定している場合も正しくインストールできません。[プリンタ]フォルダまたは、
    LIPS4ドライバインストーラからインストールしてください。

  ・NetWare環境でインストーラ使用時に正しくインストールできない場合は、古いドラ
    イバを削除した後、[プリンタの追加]からプリンタドライバをインストールしてく 
    ださい。

  ・NetWare環境でNDS(Novell Directory Services)および、NDPS(Novell Distributed P
    rint Services)をご使用の場合は、[スタート]-[設定]-[プリンタ]フォルダの[プリ 
    ンタの追加]からプリンタドライバをインストールしてください。インストーラを使 
    用すると正しくインストールできない場合があります。

  ・お使いのコンピュータのユーザ権限(Power User権限など)を切り替えてインストー 
    ラを実行した場合は、正しくインストールできないことがあります。そのときは、 
    管理者権限(Administrator)でコンピュータに再ログインした後に、再度インストー
    ルしてください。

  ・インストーラをお使いの場合、再起動を促すメッセージ表示があった際に再起動を 
    行わないと、Microsoft Officeは正しく動作しないことがあります。そのときは、 
    必ずコンピュータを再起動してください。

 ■ 印刷時の制限事項

  ・フォームファイルを作成するとき、フォームファイルの作成場所として、他のWindo
    ws 指定することはできません。

  ・オーバレイ印字の設定をするとき、他のWindows 用 LIPS IVプリンタドライバで作 
    成した以下のサイズのフォームファイルを使用するとエラーメッセージが表示され 
    場合があります。これは、用紙の扱い方が異なるためであり、[いいえ]ボタンをク 
    リックして設定を有効にすれば正常に印刷されます。
    オーバレイ印字の設定のときにエラーメッセージが表示される用紙サイズ：
                 はがき、往復はがき、封筒(洋形4/2号)、封筒(角形2号)

  ・アプリケーションソフトでも印刷部数を設定できる場合には、プリンタドライバか 
    アプリケーションソフトのどちらか片方で設定してください。

  ・[印刷品質]-[印字詳細]-[モード詳細]を[高品質]にして印刷した場合、ハーフトー 
    ン処理の一部をプリンタドライバで行って印刷をします。そのため、[1BPP]で印刷 
    したときと、出力結果が異なることがあります。  

  ・外字および拡張文字にプリンタフォントを指定して印刷すると、画面と違った出力 
    結果になります。外字および拡張文字を出力するときは、TrueTypeフォントを指定 
    してください。

  ・アプリケーションソフトで拡大/縮小設定できる場合には、プリンタドライバでは等
    倍(100%)に設定し、アプリケーションソフトにて倍率を設定してください。  

  ・[印刷品質]-[印字詳細]-[グラフィックモード]で[イメージモード]のときは、プリ 
    ンタフォントは出力できません。[LIPSモード]でプリンタフォントを指定して作成 
    された文書を、[イメージモード]で印刷すると、プリンタフォント以外に置き換え 
    られます。

  ・フォント置き換え機能を使用して印刷した場合、画面上のTrueTypeフォントはプリ 
    ンタフォントに置き換えられます。そのため、画面と出力結果が異なることがあり 
    ます。画面と同じ出力結果を得るときは、フォント置き換え機能を使用しないで印
    刷してください。

  ・印刷の結果、プリンタに[プリント オーバーラン]エラーが発生した場合は、双方向
    通信機能を使用しないで印刷するか(プリンタのプロパティダイアログボックスの[ 
    ポート]シートで、[双方向サポートを有効にする]のチェックマークをはずす)、プ 
    リンタの[セットアップ]キーを押し[インジチョウセイ] - [バンドセイギョ]を[シ 
    ナイ]に設定してください。

  ・プリンタに「23 ダウンロードメモリ フル」または「30 メモリ フル」と表示され 
    、印刷が停止することがあります。このときは、[印刷品質]-[印字詳細]-[処理オプ
    ション]ダイアログボックスので[TypeWing機能を使う]のチェックをはずして印刷し
    てください。

  ・プリンタの動作モードが「自動モード」の場合（「自動切り替え」が「使う」に設 
    定されている場合）、印刷を行ったときに、一瞬「N201」と表示されることがあり 
    ます。

  ・アプリケーションソフトによっては部単位で印刷する機能がありますが、[ページ設
    定]ページの[ページレイアウト]で2ページまたは4ページ印刷を行うように設定した
    ときは、この機能を使用しないでください。アプリケーションソフトで部単位で印
    刷する機能を使用している場合、正しくレイアウトされない場合があります。

  ・拡大/縮小印刷や 2ページ印刷/4ページ印刷機能を設定すると、拡大/縮小率と解像 
    度との間の誤差で、印刷結果に筋が入るなど印刷結果が変わることがあります。

  ・オーバレイ印字のときCanon LIPS3 プリンタライバで作成したフォームファイルも 
    使用できますが、そのときは印刷結果が若干異なる場合があります。

  ・[オーバレイの種類]で[標準オーバレイ]を選択してオーバレイ印字をする場合、フ 
    ォームファイルによっては最後に1ページ余分に印刷されることがあります。

  ・[印刷品質]ページの[解像度]で[ファイン/スーパーファイン]を選択しているときは
    、カラーイメージデータを縮小して印刷した場合、カラーイメージデータ内の1ドッ
   ト幅の線や点が消えることがあります。

  ・一部のコンピュータでは、印刷実行中にキャンセルするとコンピュータ側でリセッ 
    ト信号を出さないため、次回の印刷時に正常に印刷されないことがあります。印刷 
    途中でキャンセルした場合は必ずプリンタをリセットしてください。

  ・アプリケーションソフトによっては、水平に近い角度で引かれた線が正常に印刷で 
    きないことがあります。このときは、線を水平に引きなおして印刷してください。 

  ・オーバレイ印字の際、一部のアプリケーションソフトでは後から送る原稿を上書き 
    して印刷するため、フォームデータが印刷されないことがあります。

  ・アプリケーションソフトによっては、LIPSモードでの印刷に時間がかかる場合があ 
    ります。このときは、 [印刷品質]-[印字詳細]-[グラフィックモード]で[イメージ 
    モード]を選択してください。

  ・プリンタドライバをインストールした直後（バージョンアップを含む）、一部のア 
    プリケーションソフトで新しい機能を認識できない場合があります。
    プリンタ設定機能のあるすべてのアプリケーションソフトで[ファイル]メニューの 
    [プリンタ設定]を選択し、[OK]ボタンをクリックしてください。

  ・[印刷品質]-[印字詳細]-[グラフィックモード]で[イメージモード]に設定されてい 
    る場合、原稿中の細い実線が点線になったり、出力されないことがあります。この 
    ときは、[グレイ設定]ダイアログボックスの[マッチング]ページで、[イメージ]の 
    項目のマッチング方法で[鮮やかさ優先]に設定してから印刷しなおしてください。

  ・システムの環境（メモリ容量など）によっては、[印刷設定のプロパティ]ダイアロ 
    グボックスの[印刷品質]-[印字詳細]-[処理オプション]ダイアログボックスの[メタ
    ファイルスプーリングを行う]にチェックマークが付いていると、印刷ジョブが消滅
    してしまうことがあります。コンピュータのメモリを増設することにより、この現 
    象を回避することができる場合があります。

  ・[印刷品質]-[印字詳細]-[グラフィックモード]で[LIPSモード]に設定されている場 
    合、[ドキュメントのプロパティ]ダイアログボックスの[印刷品質]-[印字詳細]-[処
    理オプション]ダイアログボックスの[メタファイルスプーリングを行う]にチェック
    マークが付いていると、印刷速度が遅くなることがあります。この場合は、[メタフ
    ァイルスプーリングを行う]のチェックマークをはずしてください。

  ・Microsoftバインダーでバインダ印刷を行う場合は、Microsoftバインダーの[バイ
    ンダーの印刷を単一のジョブとして行う]のチェックを外して印刷してください。
    ただし、各印刷は別々の印刷ジョブとして処理されます。

  ・Freelance 97では、スタンプ印刷の機能は使用できません。

  ・スタンプとして指定する文字列の文字数が多い場合や文字のポイント数が大きい場 
    合、スタンプ文字列が印刷されないことがあります。

  ・スタンプとして指定する文字列にF040以降の「外字」が含まれている場合、スタン 
    プ文字列は印刷されません。

  ・アプリケーションソフトによっては、１回目の印刷時に正しくスタンプ印刷されな
    いことがあります。
  
  ・Flash Buddyをお使いの場合、オーバレイのフォームファイルは７ファイル以上登録
    しないでください。

  ・登録したお気に入りの設定を他のデバイスでお使いになる場合、給紙カセットのサ 
    ポート用紙サイズが異なるために印刷できない場合があります。その場合は、拡縮 
    小印刷を行うか、給紙カセットを変更して印刷してください。

  ・プリンタダイアログボックスのプリンタ名称を変更する場合、プリンタドライバで 
    登録したお気に入りの設定が削除されます。その場合は、プリンタの名称を変更す 
    る前にお気に入りの設定をファイルに保存し、プリンタの名称変更後に保存したフ 
    ァイルを読み込んでください。

  ・[印刷品質]ページの[解像度]で[ファイン]または、[スーパーファイン]を選択して 
    いるときは、データ処理解像度600dpi(または1200dpi)で印刷できます。
    600dpiまたは1200piでデータを処理するとコンピュータにもプリンタにも多くのメ 
    モリが必要になります。コンピュータにメモリが少ないときや、多くのアプリケー 
    ションソフトを使用している場合、アプリケーションソフトが正常に動作しなくな 
    ることがあります。このときは、Windowsを再起動し、使用しないアプリケーション
    ソフトを終了してください。
    また、[ファイン]または、[スーパーファイン]で正常に印刷されない場合は、解像 
    度を下げて印刷してください。
   
  ・カラーイメージデータ(カラーのビットマップ)などの印刷や大きな用紙サイズに印 
    刷する場合には、プリンタにも多くメモリが必要になります。プリンタのメモリが 
    不足した場合、きれいな出力が得られないことがあります。このときは、[解像度] 
    で[クイック]を選択したりして他の印刷モードで印刷するか、プリンタのメモリを 
    増設してください。

  ・[印刷品質]ページの[解像度]で [ファイン]を選択しているときは、カラーイメージ
    データを縮小して印刷した場合、カラーイメージデータ内の1ドット幅の線や点が消
    えることがあります。

  ・[給紙]ページの[用紙タイプ]で[OHPフィルム]を選択した場合は、給紙元は必ず[手 
    差し(トレイ)]を選択してください。

  ・[用紙名称]を設定したプリンタをお使いのときに、[給紙方法]で複数の給紙元から 
    給紙する場合や、排紙方法で[回転]の設定をする場合、正しく印刷できない場合が 
    あります。 

  ・[製本詳細]ダイアログボックスの[製本印刷の方法]で[いくつかの束に分けて印刷] 
    に設定した後に、[給紙]ページの[給紙方法]で[表紙の用紙を指定して印刷]を選択 
    した場合、[製本印刷の方法]は[全ページを同じ用紙に印刷]に自動的に設定されま 
    す。

  ・解像度を[スーパーファイン(1200dpi)]に設定して A3、A4、レジャーサイズの原稿 
    を拡大して印刷するとただしく印刷できない場合があります。そのときは、解像度 
    を下げるか、拡大率を下げて印刷してください。

  ・アプリケーションソフトによっては部単位で印刷する機能がありますが、[ページ設
    定]ページの[ページレイアウト]で2ページまたは4ページ印刷を行うように設定した
    ときは、この機能を使用しないでください。アプリケーションソフトで部単位で印 
    刷する機能を使用している場合、正しくレイアウトされない場合があります。

  ・拡大/縮小印刷や 2ページ印刷/4ページ印刷機能を設定すると、拡大/縮小率と解像 
    度との間の誤差で、印刷結果に筋が入るなど印刷結果が変わることがあります。

  ・拡大縮小やNページ印刷の指定は、オーバレイの印刷結果が正常に行われない場合が
    あります。拡大縮小やNページ印刷にフォームファイルを組み合わせて使用する場合
    は、予め大きさや向き・ページ数を印刷結果に合せたフォームファイルを用意して 
    下さい。

  ・[デバイスの設定]ページの[内部スプール処理]の選択方法により製本印刷で以下の 
    ような出力の違いがあります。

     [ホスト側での処理を無効にする]を選択した場合
         [ページ設定]ページの[原稿サイズ]で選択した用紙サイズの2倍のサイズで 
         出力されます。例えば、[原稿サイズ]でA4サイズを選択すると、A4サイズの
         イメージ4枚がA3サイズの用紙に出力されます。
     [自動/必ずホスト側で処理を行う]を選択した場合
         [ページ設定]ページの[出力用紙サイズ]で選択した用紙サイズに出力されま
         す。例えば、[出力用紙サイズ]でA4サイズを選択すると、A5サイズのイメー
         ジ4枚がA4サイズの用紙に出力されます。

  ・アプリケーションソフトによっては、拡縮印刷、Nページ印刷、ページ枠を付けて印
    刷などの機能を使って印刷すると、グラフィックス等のデータの印刷結果が元のも 
    のと異なる場合があります。このような場合は、[デバイスの設定]ページにある[内
    部スプール処理]の項目で[ホスト側での処理を無効にする]を選択して印刷して下さ
    い。

  ・[デバイスの設定]ページにある[内部スプール処理]の項目で[必ずホスト側での処理
    を行う]を選択している場合、Microsoft Word 98でバックグランド印刷を行ってい 
    るときにプリンタの解像度の設定を変更して印刷しないでください。このような操 
    作を行うと、Windowsの動作が不安定になることがあります。

  ・Adobe Acrobat Readerで印刷する場合、[デバイスの設定]ページにある[内部スプー
    ル処理]の項目で[必ずホスト側で処理を行う]を選択して印刷を行うと、印字フォン
    トが変わる場合があります。この場合は、[ホスト側での処理を無効にする]を選択 
    してから印刷してください。

  ・Microsoft Excelをお使いの場合、複数のシートを同時にメールボックスへ送信する
    と選択した全シートのデータを送信されないときがあります 。そのときは、1シート
    ずつデータをメールボックスへ送信してください。

  ・Microsoft Excelで[部単位で印刷]にチェックマークを付けて、かつ複数部数の印刷
    を行う場合や各シートで異なる印刷設定を行って[ブック全体]の印刷を行う場合、 
    ステイプル/ジョブオフセット印刷、N-up印刷、両面印刷を行うと意図した結果が得
    られない場合があります。また、セキュアプリントや部門管理印刷を行うと複数回
    の確認ダイアログボックスが表示される場合があります。

  ・アプリケーションソフトで部単位で印刷、複数部数を指定し、かつプリンタドライバ
    でステイプル、ソートを設定すると正しく印刷できない場合があります。このときは、 
    アプリケーションソフトの部単位で印刷の設定を解除して、プリンタドライバの[仕
    上げ]ページの[部単位で印刷]にチェックマークを付けたり、[ソート]や[ステイプル
    ]を選択すると部単位で正しく印刷できる場合があります。

  ・お使いのプリンタによっては、コンピュータにローカル接続している場合、プリン 
    タの双方向通信機能が設定されていないと、正常に印刷処理が行われません。
    プリンタのプロパティダイアログボックスの[ポート]シートで、[双方向サポート
    を有効にする]にチェックマークが付いていることを確認してください。

  ・Adobe PageMakerで[丁合い]を選択した場合、プリンタドライバの[部単位で印刷]の
    設定は無効となります。

  ・NetWare環境においてクライアントでNovell Client for Windows NT/2000 Ver.4.71
    をお使いの場合は、[プリンタ]フォルダの[ポート]ページにおいて、ポート名が正し 
    く選択および表示されません。ただし、正常に印刷はできます。

  ・中とじ製本印刷時にインサーターからプレプリントの表紙を給紙する場合、表紙が 
    逆に製本されることがあります。そのときは、インサーターにセットしている用紙 
    の向きを逆にしてください。

  ・NetSpot Suite、NetSpot SuiteServiceをインストールし、USB接続したプリンタを 
　  お使いの場合、スタンバイモードは使用しないでください。スタンバイモードは、 
    [スタートメニュー]-[設定]-[コントロールパネル]-[電源オプション]で設定できま
    す。』

  ・[仕上げ]-[サイズや向きが異なる用紙を組み合わせる]にチェックマークを付けてい
    る場合、とじ代の位置が揃わないことがあります。そのときは、[デバイスの設定]-
    [内部スプール処理]を[自動]もしくは、[ホスト側での処理を無効にする]に設定し 
    てください

  ・オーバレイのデバイスフォーム登録の機能をサポートしていない機種をお使いの場合、
    デバイスへのフォーム登録は行わないでください。

  ・カラープリンタをお使いの場合、プリンタフォルダの[プリンタの追加]でプリンタ 
　  ドライバをインストール時と、プ リンタのプロパティダイアログボックスの[色の管 
    理]ページでカラープロファイルを変更または新規追加したとき、ICM(Image Color 
    Matching)機能はホスト側での色処理に自動的に変更される場合があります。
    (通常のデフォルトは、[印刷品質]-[カラー設定]-[マッチング]-[ICMの方法]-[ICM 
     無効]に設定されます。)

  ・Mcrosoft Excelをお使いの場合、印刷ダイアログボックスで[ブック全体]を選択し 
    て印刷するとき、1番目のシートを選択した状態で印刷してください。2番目のシー 
    ト以降を選択した状態で印刷すると、排紙関連の設定([仕上げ]ページのステイプル
     やソートなど)が無効となる場合があります。

  ・[印刷品質]-[印字詳細]-[グラフィックモード]で[イメージモード]を選択している 
    場合に印刷結果が乱れる場合があります。そのときは、[メタファイルスプーリング
    ]のチェックマークを付けて印刷すると正しく出力されることがあります。

  ・バージョン5.00以降のセキュアプリント機能をお使いの場合、以下をお使いの環境 
    では、バージョン4.90以前の初期値([ユーザ名]と[パスワード])が表示されることがあります。

      - バージョン4.90以前のドライバのお気に入りをインポートする場合
      - 一部のアプリケーションソフトウェア(Microsoft Excelなど)をお使いの場合
      - インストーラでバージョン4.90以前のドライバを更新した場合

  ・Adobe Illustrator 8.0以上において、[ビットマッププリント]にチェックを付けな
    いで印刷を行なうと、印刷に時間がかかったり、細線や細い文字がにじむ場合があ 
    ります。このような現象を回避するには、[ビットマッププリント]にチェックを付 
    けて印刷してください。

 ■ 特定プリンタ制限事項

  ・LBP-730をお使いでプリンタのバージョンがR1.05の場合、[印刷の向き]を[横]にし 
    て4ページ印刷を行うと、[印刷の向き]を[縦]にしたときに表示されるページ配置の
    図を右に90度回転させたものになります。
    なお、プリンタのバージョンを調べるには、プリンタでステータスプリントを行っ 
    てください。

  ・LBP-930EXで[給紙方法]の給紙元で手差し(トレイ)を選択した場合は、ステイプルで
    きない場合があります。

  ・次の機種をお使いの場合、ユーザ定義用紙で印刷するとき給紙元(手差しトレイまた
    は、オプションの給紙カセット)によって、印刷可能なユーザ定義用紙サイズは異な
    ります。ユーザ定義用紙サイズにあった給紙元から印刷してください。詳しくはヘ 
    ルプを参照してください。

      ◎ LBP-2810/2710
          −手差し (トレイ) から給紙する場合
	     98.0 × 127.0mm 〜 312.0×469.9mm
          −カセットから給紙する場合
	     148.5mm × 210.0mm 〜 297.0 × 431.8mm
         （*）本体カセットのスイッチでユーザ定義用紙が使用できるように切り替え 
              てください。

      ◎ LBP-1810/1610/910/880/870/850/840
          −手差し (トレイ) から給紙する場合
	     76.2 × 127.0mm 〜 312.0 × 469.9mm
          −オプションの 500 枚給紙カセットから給紙する場合
	     210.0 × 210.0mm 〜 297.0 × 431.8mm
         （*）500 枚給紙カセットから給紙する場合は、幅が 2mm、長さは 1mm 刻みで
              設定してください。

  ・GP605-255をお使いの場合、[仕上げ]ページで[回転]を選択時には、[給紙]ページの
    [用紙名称]は必ず[指定しない]を選択してください。

  ・一部のiRシリーズで印刷データをメールボックスに保存する場合、[排紙方法]で[指
    定しない]を選択すると設定した部数が正しく本体パネルに表示されない場合があり
    ます。メールボックスにデータを保存する場合は、[排紙方法]は[指定しない]以外 
    を選択してください。

  ・一部のiRシリーズで印刷データをメールボックスに保存する場合、本体パネルでは、
    印刷方法の指定(片面印刷/両面印刷)や、給紙口指定、ページレイアウト、拡縮など
    の一部の設定が正しく表示されません。ただし、印刷は設定どおり行います。

  ・一部のiRシリーズで、横向きの印刷データをメールボックスに保存する場合、本体 
    パネルでは、ステイプル位置がプリンタドライバで指定した位置と異なって表示さ 
    れます。また、同様にメールボックスに保存したランドススケープの印刷データを 
    本体パネルでステイプル位置指定すると実際の出力結果の上下方向とは異なった位 
    置にステイプルされる場合があります。

  ・iR6000/5000をお使いの場合、以下の機能を使用するには本体のバージョンアップが
    必要となる場合があります。また、ページレイアウト（2/ページ枚、4ページ/枚） 
    は、本体およびプリンタドライバのバージョンによりレイアウトされる位置が異な 
    ります。

     -用紙の組み合わせ（[仕上げ]-[サイズや向きが異なる用紙を組み合わせる]）
     -4面はがき（[ページ設定]-[原稿サイズ/出力用紙サイズ]）
     -CFR-M1オプションフォント（[デバイスの設定]-[フォント設定]-[オプションフォ
      ント]）

  ・iR105-E/105をお使いの場合、はがき(はがきと同じサイズの用紙含む)に出力するこ
    とはできません。[ページ設定]-[原稿サイズ]で[はがき]を選択し、[ページ設定]- 
    [出力用紙サイズ]で[原稿サイズと同じ]を選択している場合には、A4サイズの用紙 
    に出力されます。

  ・iR C3200/C3200Nで[印刷品質]-[カラー/グレイ設定]-[マッチング]-[マッチングモ 
    ード]の選択肢がフォームファイルと原稿ファイルで異なる場合、出力結果の色みが
    部分的(フォームファイルと原稿ファイル間)に異なることがあります。

  ・iR C3200/C3200Nで[仕上げ]-[仕上げ詳細]-[印字領域を広げて印刷する]にチェック
    マークを付けて印刷を行う場合、用紙の端が一部欠けて出力される場合があります。
    その場合は、チェックマークを外してください。

===============================================================================
お客様相談窓口
===============================================================================

    本ソフトウェアの操作方法などについてご質問やご不明な点などがございました
    ら、取扱説明書に記載されているお客様相談窓口までお問い合わせください。
    また、ソフトウェアに関する情報は、キヤノンホームページ(http://canon.jp/)
    をご覧ください。

===============================================================================
                                                    Copyright(C) CANON INC.2004