Autortiesīb. CANON INC. 1994-2012. Visas tiesības paturētas.

____________________________________________________________________

Canon MG4200 series
Canon MP Drivers versijas 1.02 64 bitu izdevums
operētājsistēmai Microsoft Windows
Instrukcijas

 IJ printera draiveris: versija 2.60a
 Skenera draiveris (WIA): versija 20.0.0
 Skenera draiveris (ScanGear): versija 19.0.1a
 IJ Network Tool: versija 3.1.1
 IJ Network Scanner Selector EX: versija 1.3.0
 IJ skenēšanas utilīta: versija 1.0.1
____________________________________________________________________

====================================================================
Vispārīga informācija
====================================================================

  - Atsevišķos USB centrmezglos var rasties problēmas saistībā ar
    MP Drivers. Šādos gadījumos pievienojiet ierīci tieši datora
    USB portam vai izmantojiet citu USB portu, nekā to, kuram ir
    pievienota ierīce.

  - Izveidojot ierīces savienojumu ar datoru, programmā
    Windows Explorer var netikt rādīts ar kartes lasītāju saistītais
    disks. Šāda situācija var rasties, ja tīkla disks ir kartēts,
    izmantojot nākamo pieejamo burtu aiz lokālajiem sējumiem un
    CD-ROM diskiem ir piešķirti disku burti. Ja rodas šī problēma,
    piešķiriet tīkla diskam jebkuru citu diska burtu un atsāknējiet
    datoru.

  - Lielu failu apstrādes laikā operētājsistēmā Windows var nebūt
    pietiekami daudz virtuālās atmiņas un var rasties problēmas
    saistībā ar operētājsistēmas funkcionalitāti. Šādā gadījumā,
    lūdzu, skatiet Windows dokumentācijā sniegto informāciju par to,
    kā paplašināt virtuālās atmiņas konfigurāciju.

  - Detalizētu informāciju par funkcijām saistībā ar
    operētājsistēmas Windows 64 bitu versijās, skatiet atbilstošajā
    lietotāja rokasgrāmatā.

  - Lai iegūtu informāciju par lietojumprogrammu programmatūru,
    kādu var izmantot operētājsistēmas Windows 64 bitu versijās,
    sazinieties ar atbilstošo ražotāju.

  - Ja spiedols, fons, mozaīkošana/plakāts un parauga druka ir
    iestatīta kā ieslēgta, izmantojot noteiktas lietojumprogrammas,
    dokumenti var netikt drukāti pareizi. Šādos gadījumos atveriet
    printera draivera iestatīšanas logu saskaņā ar tālāk norādīto
    procedūru, iestatiet spiedolu, fonu, mozaīkošanu/plakātu un
    parauga druku kā izslēgtu un pēc tam veiciet drukāšanu.

    1) Izvēlnē [Sākt] atlasiet tālāk norādītos vienumus.
       Operētājsistēmā Windows 7:     [Ierīces un printeri]
       Operētājsistēmā Windows Vista: [Vadības panelis]-
                                      [Aparatūra un skaņa]-[Printeri]
       Operētājsistēmā Windows XP:    [Vadības panelis]-
                                      [Printeri un cita aparatūra]-
                                      [Printeri un faksi]
    2) Noklikšķiniet uz lietojamā printera modeļa ikonas.
    3) Izvēlnē [Fails] atlasiet opciju [Drukas preferences].
       Ja izvēlne [Fails] netiek rādīta, nospiediet tastatūras
       taustiņu [Alt], lai tiktu parādīta izvēlne [Fails].

     Piezīme.
     Ja, atlasot opciju [Drukas preferences], tiek rādīti vairāki
     printeru modeļi, atlasiet printera modeli, ko vēlaties izmantot.
____________________________________________________________________

  Microsoft ir Microsoft Corporation reģistrēta preču zīme.
  Windows ir Microsoft Corporation preču zīme vai reģistrēta preču
  zīme ASV un/vai citās valstīs.
  Jebkādi citi šajā dokumentā minētie uzņēmumu nosaukumi un produkti
  var būt attiecīgo īpašnieku preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.
