Copyright CANON INC. 2000-2012. Все права защищены.

____________________________________________________________________

Canon iP2700 series
Драйвер принтера Canon IJ, версия 2.56a
для Microsoft Windows
Инструкции

____________________________________________________________________

Microsoft является охраняемым товарным знаком Microsoft Corporation.
Windows является товарным знаком или охраняемым товарным знаком
Microsoft Corporation в США и/или других странах.
Windows Vista является товарным знаком или охраняемым товарным знаком
Microsoft Corporation в США и/или других странах.
Все названия компаний и изделий, упомянутые в настоящем документе,
являются товарными знаками или охраняемыми товарными знаками
соответствующих компаний.
____________________________________________________________________

< Содержание >

Введение
  Предисловие
  Устанавливаемые компоненты

Настройка параметров драйвера принтера
  Открытие окна настройки драйвера принтера

====================================================================
Введение
====================================================================

< Предисловие >

Данный файл "Прочти" содержит важные сведения о настройке и
использовании драйвера принтера Canon IJ, с которым распространяется
этот файл "Прочти". С помощью драйвера принтера Canon IJ
осуществляется печать на принтере Canon IJ из приложений, работающих
под управлением операционной системы Microsoft Windows 7, Microsoft
Windows Vista, Microsoft Windows XP или Microsoft Windows 2000. Что
бы получить возможность пользоваться принтером, необходимо установить
на компьютер драйвер принтера.

< Устанавливаемые компоненты >

Установочный пакет состоит из следующих компонентов.

  - Программа установки (Setup.exe)
    Устанавливает драйвер принтера Canon IJ на компьютер.

  - Драйвер принтера Canon IJ (также упоминаемый в настоящем
    документе как "драйвер принтера")
    Программное обеспечение, с помощью которого осуществляется
    печать.

  - Программа удаления
    Удаляет драйвер принтера с компьютера.

  - Прочти (readme_russian.txt)
    Этот документ. Он содержит важные сведения о драйвере принтера.
    После установки драйвера можно вывести файл "Прочти" на экран,
    открыв меню [Пуск] и выбрав команды [Все программы]-[Название
    модели вашего принтера]-[Прочти].

====================================================================
Настройка параметров драйвера принтера
====================================================================

< Открытие окна настройки драйвера принтера >

  - Открытие окна из приложения
    Наиболее распространенный способ открытия окна драйвера принтера
    из приложения - выбрать команды [Файл]-[Параметры страницы] и
    нажать кнопку [Принтер], или выбрать команды [Файл]-[Печать...]
    и нажать кнопку [Свойства].

  - Открытие окна напрямую
    Чтобы настроить часто используемую конфигурацию или получить
    доступ к функциям обслуживания принтера, выполните следующие
    действия.

    1) В меню [Пуск] выберите следующие команды.
       Для Windows 7:      [Устройства и принтеры]
       Для Windows Vista:  [Панель управления]-
                           [Оборудование и звук]-[Принтеры]
       Для Windows XP:     [Панель управления]-
                           [Принтеры и другое оборудование]-
                           [Принтеры и факсы]
       Для Windows 2000:   [Настройка]-[Принтеры]
    2) Щелкните значок используемого принтера.
    3) В меню [Файл] выберите команду [Настройка печати].
       Если меню [Файл] не отображается, нажмите клавишу [Alt]
       на клавиатуре, чтобы открыть меню [Файл].

     Примечание.
     Если при выборе пункта меню [Настройка печати] отображается
     несколько моделей принтеров, выберите нужный.

     Примечание.
     Не изменяйте настройки на вкладке [Дополнительно], которая отобра
     жается на экране, когда окно настройки драйвера принтера открыва
     ется с помощью команды [Свойства принтера] в Windows 7 или кома
     нды [Свойства] в других версиях Windows.
     Если изменить какие-либо из этих настроек, некоторые функции
     могут быть отключены и их нельзя будет использовать.

