# Ekranas Printer Connection [Spausdintuvo prijungimas]

Čia galima nustatyti, kad spausdintuvo ir kompiuterio ryšys būtų sukuriamas automatiškai. Vykdykite ekrane nurodytus veiksmus. Jei diegimo procesas nutrūksta, o ekranas Printer Connection [Spausdintuvo prijungimas] tebėra atidarytas: pirmiausia išmėginkite toliau pateikiamą 1 sprendimą. ## 1 sprendimas Įsitikinkite, kad spausdintuvas patikimai prijungtas prie kompiuterio. Jei atrodo, kad jis prijungtas patikimai, bet problemos išspręsti nepavyksta, bandykite atlikti toliau nurodytą 2 veiksmą. Išjunkite spausdintuvą. Atjunkite nuo spausdintuvo prijungimo laidą ir vėl jį prijunkite. Įjunkite spausdintuvą. Jei diegimo eiga vėl nutrūksta, bandykite įdiegti tvarkyklę iš naujo, laikydamiesi toliau pateikiamų nurodymų. ## 2 sprendimas Ekrane Printer Connection [Spausdintuvo prijungimas] spustelėkite Cancel [Atšaukti]. Kai rodomas ekranas Installation Failure [Įdiegimo triktis], spustelėkite Start Over [Pradėti iš naujo]. Spustelėkite Exit [Išeiti], tada ištraukite CD-ROM diską. Išjunkite spausdintuvą. Iš naujo paleiskite kompiuterį. Iš naujo įdiekite spausdintuvo tvarkyklę, vykdydami Greito parengimo instrukcijoje nurodytus veiksmus.