_______________________________________________________________________________

                           Canon imagePROGRAF 프린터 드라이버
                                     버전 4.17
                        *** 저작권 CANON INC. 2011 ***
_______________________________________________________________________________

목차

  1. 시작하기
  2. 시스템 요구조건
  3. 주의, 제한 그리고 제약


1. 시작하기 -------------------------------------------------------------------

Windows 소프트웨어 어플리케이션용 프린터 드라이버를 설치하기위해 다음 과정에 
따라주십시오.

<상표>
Microsoft 및 Windows는 미국과 다른 나라에 있는 Microsoft Corporation의 등록  
상표입니다.
이 문서에 나타나는 다른 회사와 상품의 이름은 각각의 회사의 등록 상표 입니다.


2. 시스템 요구조건 -----------------------------------------------------------

다음의 하드웨어와 소프트웨어가 본 프린터 드라이버에 대한 권장사항입니다.

  소프트웨어:
     Microsoft Windows 7 64비트판, 한글판
     Microsoft Windows Server 2008 R2 64비트판, 한글판
     Microsoft Windows Server 2008 64비트판, 한글판
     Microsoft Windows Vista 64비트판, 한글판
     Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard 64비트판 /Enterprise 64비트판, 한글판
     Microsoft Windows Server 2003 Standard 64비트판 /Enterprise 64비트판, 한글판

     (주)
     - Windows OS에 대해서는 최신 버전의 서비스 팩을 사용하십시오.

  권장 동작 환경
     CPU: Intel Pentium 4 이상
     메모리: 1GB 이상인 RAM
     HDD(여유 용량): 10GB(B0 출력 시)

  프린터:
     Canon imagePROGRAF iPF710
     Canon imagePROGRAF iPF720
     Canon imagePROGRAF iPF810
     Canon imagePROGRAF iPF820

3. 주의, 제한 그리고 제약 --------------------------------------------------

이 소프트웨어를 사용할 때에는 다음의 한계를 유의하십시오.

- 프린터 드라이버를 설치하기위해서는 [Administrator (관리자)]로 Windows 
  시스템에 로그인 하셔야 합니다.

- 본 소프트웨어를 설치하기 전에, 다음을 확인해 주십시오. 
  1. 열어놓은 모든 어플리케이션을 닫습니다. 
  2. 문서가 인쇄중이라면, 인쇄를 중단하거나 인쇄가 끝나기를 기다립니다. 
  3. 모든 프린터 드라이버의 대화상자를 닫습니다.

- 소프트웨어 어플리케이션이 복수 인쇄를 지원한다면, 여러분은 이 설정을 
  소프트웨어 어플리케이션이나 프린터 드라이버 중 하나에 설정하실 수 있습니다.

- 어플리케이션으로 척도를 설정할 때에는 프린터 드라이버 척도를 100%로 설정해 
  주십시오.

- [레이아웃] 시트의 [페이지 레이아웃]에서 페이지 레이아웃 인쇄를 수행하도록 
  프린터 드라이버를 구성한 경우 응용 프로그램 소프트웨어의 한 부씩 인쇄 기능을 
  사용하지 마십시오. 그렇지 않으면 페이지가 제대로 레이아웃되지 않을 수 
  있습니다.
  프린터 드라이버에서 [한 부씩 인쇄] 기능을 지원하는 장치를 사용하는 경우
   [레이아웃] 시트의 [한 부씩 인쇄]를 설정하여 한 부씩 인쇄를 수행하십시오.

- 척도기능을 사용할 때에는 척도와 해상도의 정도의 차이에서 발생하는 에러로 
  프린터 출력에 선이나 다른 뒤틀림이 나타나기도 합니다.

- 컬러 이미지 데이터를 축소해서 인쇄할 때, 1도트 폭의 선이나 점은 인쇄되지 
  않을 수도 있습니다.

- 일부 어플리케이션은 거의 수평선에 가까운 선을 제대로 인쇄하지 못하는 경우가 
  있습니다. 이럴 때에는 선을 수평으로 다시 그려 주십시오.

- 프린터 드라이버(새 버전 포함)를 설치한 직후, 일부 어플리케이션 소프트웨어는 
  새로운 기능을 인식하지 못할 수도 있습니다. 프린터 기능을 가지고 있는 모든 
  어플리케이션 소프트웨어의 [파일]메뉴에서 [인쇄]를 선택하고, 여러분이 사용하는 
  프린터명을 선택한 후, 등록 정보 버튼을 클릭합니다. [등록 정보] 대화상자가 
  열렸을 때, OK버튼을 클릭해서 닫으십시오.

- Microsoft 바인더로 제본인쇄 하는 경우, 하나의 작업으로 제본인쇄를 
  실행하기위해 체크박스를 클릭해서 없애주십시오. 각각의 인쇄 작업이 분리된 
  인쇄 작업으로서 진행됩니다.

- 스탬프로 지정한 텍스트의 문자수가 많은 경우 및 문자의 폰트 크기가 큰 경우, 
  스탬프 텍스트가 인쇄되지 않을 수도 있습니다.

- 스탬프로서 지정한 문자에 F040이후의 외국어 문자가 포함되어 있는 경우, 
  스탬프 텍스트는 인쇄되지 않습니다.

- 일부 어플리케이션에서는 처음의 인쇄에서 스탬프가 올바르게 인쇄되지 
  않는 경우가 있습니다.

- 프린터 드라이버의 [등록 정보] 대화상자의 [일반]시트의 프린터 명칭을 변경하는 
  경우, 프린터 드라이버에서 등록한 [프로파일]의 설정이 무효화 됩니다. 
  이 경우는, 프린터의 명칭을 변경하기 전에 프로파일의 설정을 화일에 보전하여, 
  프린터의 명칭 변경후에 보존한 파일을 불러 오십시오.

- 고화질로 인쇄하면 컴퓨터의 내부에 대량의 메모리를 필요로 합니다. 
  컴퓨터 메모리가 작거나 다수의 어플리케이션을 사용중인 경우, 어플리케이션 
  소프트웨어가 정상적으로 작동하지 못할 수 있습니다. 이러한 경우에는, 
  Windows를 재기동하고 인쇄를 다시 시작할 때에는 사용하지 않은 어플리케이션 
  소프트웨어를 종료시킵니다. 정상적으로 인쇄가 되지 않을 경우에는 [기본 설정] 
  시트를 열어 더 낮은 해상도의 [인쇄 품질]을 선택합니다.

- 로컬 접속으로, 프린터 드라이버의 [등록 정보] 대화상자의 포트 시트에서 
  프린터의 양방향 지원 기능 설정에 체크마크가 없다면, 프린터 정보와 드라이버 
  정보는 정상적으로 취득될 수 없습니다.

- USB로 연결된 프린터를 사용하는 경우, 대기모드는 사용하지 마십시오. 대기 
  모드는, [제어판] - [전원 옵션]으로 설정할 수 있습니다.

- Microsoft Excel 에서 [한 부씩 인쇄]에 체크 마크를 선택하고, 또한 복수의 
  부수로 인쇄하는 경우 및 시트에서 다른 인쇄설정을 하여 [전체 통합 문서]의 
  인쇄를 하는 경우 N 페이지 인쇄를 하면, 의도한 결과를 얻지 못할 수 있습니다.

- 인쇄 데이터가 큰 경우에는, 인쇄중에 프린트 타임아웃이 되어, 인쇄하지 못할 
  수 있습니다. 이러한 경우에는 [스풀 설정] 대화상자에서,[자세히]시트에서 
  [인쇄를 빨리 끝낼 수 있도록 문서 스풀]의 [마지막 페이지까지 스풀한 후 인쇄 
  시작]을 체크하여 주십시오.

- 가는 선, 그래디에이션등의 인쇄가 되지 않을 수도 있습니다. 이러한 경우에는, 
  어플리케이션 소프트웨어의 [파일] 메뉴의 [인쇄]로부터 프린터 드라이버의 
  [등록 정보] 대화상자를 열어서 아래의 사항을 확인한 다음에 인쇄하여 주십시오. 
  1. [기본 설정] 시트에서 [인쇄시 미리 보기 화면 표시] 체크를 해제합니다. 
  2. [레이아웃]시트에서, [페이지 레이아웃]의 체크를 해제합니다. 

- 대 용량의 인쇄 데이터가 있는 경우에는, 인쇄하는 중간에 프린터의 시간 초과가 
  일어날 수 있으며, 인쇄가 안될 수 있습니다. 이러한 일이 생기는 경우에는, 
  프린터의 작동 패널에서 인쇄가 가능할 수 있도록 EOP 타이머의 시간 설정을 
  늘리십시오.

- 귀하는Adobe Illustrator나 다른 소프트웨어를 사용하여 대형 용지의 데이터를 
  인쇄할 수 없을 수도 있습니다. 이러한 일이 발생하면, 다음 사항을 수행한 
  다음에 인쇄를 해보십시오. 
     - [기본 설정] 시트를 열고, [인쇄시 미리보기 화면 표시]의 체크를 
       해제합니다. 
     - 가상 메모리에 할당되는 메모리의 크기를 증가시키십시오. 
     - Adobe Illustrator를 사용하는 경우에는 인쇄 대화 상자의 비트맵 인쇄 
       상자에서 ON/OFF 체크 상자의 체크 표시를 추가하거나 제거하십시오.

- 인스톨러에서 이 소프트웨어를 설치할 경우, 컴퓨터를 다시 시작하라는 화면 
  지시를 따르지 않으면, Microsoft Office가 정상적으로 작동되지 않을 수도 
  있습니다. 이러한 경우에는, 컴퓨터를 다시 시작하여 주십시오.

- 1대의 프린터에 USB 및 네트워크 연결을 같이 사용할 경우에는, 
  Canon imagePROGRAF Status Monitor 설치해 주십시오.

- 어플리케이션 소프트웨어에 따라서는, 확대/축소 인쇄, N 페이지 인쇄, 
  인쇄 범위 등과 같은 기능을 사용하여 인쇄하면, 그래픽 등의 데이터의 
  인쇄 결과가 원본과 다를 수 있습니다.

- 각각의 대상에 대한 [컬러 설정] 대화 상자에서 컬러 설정을 수행할 수 있습니다. 
  그러나, 어플리케이션 소프트웨어에 따라서는, 문자 데이터를 그래픽 데이터로 
  취급하는 등, 의도한 오브젝트로서 인쇄되지 않을 수 있습니다.

- 메모리가 작은 컴퓨터 으로부터 대량의 화상을 포함하는 데이터를 인쇄하는 경우, 
  인쇄에 시간이 걸리거나 화상이 일부 빠지는 등, 정상적으로 인쇄되지 않는 
  경우가 있습니다. 이런 경우, 다음을 수행한 후 인쇄를 해 보십시오. 
     - 컴퓨터에 할당된 메모리의 크기를 증가시키십시오. 
     - 사용하시는 OS의 가상 메모리를 크게 해 주십시오.

- 프린터 드라이버의 [특성] 대화창의 [고급]에 있는 [인쇄 처리기]의 설정은 
  변경하지 마십시오. 변경하면 다음 기능을 사용할 수 없게 됩니다. 
     - "Canon imagePROGRAF Preview" 기능

- 아래의 경우에는 "Canon imagePROGRAF Preview" 기능을 사용할 수 없습니다. 
     - 인쇄 작업 중에 프린터 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭해 
       [인쇄 일시 중지]를 선택한 경우 
     - 인쇄 작업 중에 프린터 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭해 
       [오프라인으로 작업]을 선택한 경우 
     - 프린터 속성의 [고급]에서 [시간 제한: 시작~끝]을 설정한 경우의 설정된 
       시간 외의 경우 
     - 인쇄 작업 중에 프린터 속성의 [고급]에서 [고급 인쇄 기능 사용]이 
       선택되어 있지 않은 경우 
     - 인쇄 작업 중에 프린터 속성의 [고급]에서 [스풀 기능을 사용하지 않고 인쇄]
       가 선택되어 있는 경우 
     - 프린터 속성의 [포트]에서 프린터 포트로 [FILE]이 선택되어 있는 경우
     - 인쇄 작업 중에 응용 프로그램 소프트웨어의 [인쇄] 대화창에 [파일로 출력]
       이 선택되어 있는 경우

- Point and Print를 설치한 경우 "Canon imagePROGRAF Preview" 기능은 
  사용할 수 없습니다.

- Photoshop을 사용하여 인쇄한 경우 모노 사진의 계조에 톤 점프가 발생할 수 
  있습니다.

- 특정 인쇄 품질과 큰 용지 크기를 조합한 경우, 스탬프 및 페이지 테두리가 
  인쇄되지 않는 경우가 있습니다.

- 인스톨러는 유니코드에 대응하고 있지 않기 때문에, 프린터나 공유 프린터의 
  이름에 유니코드를 사용하면 인스톨러가 올바르게 작동하지 않는 경우가 
  있습니다. 
  올바르게 작동하지 않는 경우에는, 다음을 시도해 보십시오. 
     - 프린터명을 변경해 주십시오. 
     - [프린터 추가]에서 프린터 드라이버를 인스톨해 주십시오.

- Photoshop CS3의 인쇄시 미리 보기 화면 표시에서 [이미지 중앙 배치] 를 
  체크하고 인쇄를 실시한 경우에는 이미지를 중앙에 인쇄할 수 없습니다. 
  인쇄를 할 수 없는 경우에는 Photoshop 인쇄시 미리 보기 화면 표시의 
  [페이지 설정] 버튼을 클릭해서 인쇄 설정을 한 후에 인쇄해 주십시오.

- [Microsoft Word]로 작성된 데이터는 [확대/축소 인쇄] 또는 
  [테두리 없이 인쇄] 설정으로 인쇄한 경우 올바르게 인쇄되지 않는 경우가 
  있습니다. 이런 경우, 다음을 수행한 후 인쇄를 해 보십시오.
     - [시작] 메뉴에서 프린터 폴더를 열고 프린터를 마우스 오른쪽 단추로 
       클릭한 다음 [인쇄 기본 설정]을 선택합니다. [페이지 설정] 시트에서 
       [페이지 크기], [확대/축소 인쇄] 및 [테두리 없이 인쇄]를 설정하고 
       어플리케이션을 시작하십시오.
     - [Microsoft Word]의 [페이지 설정] 대화상자를 열고 
       [확인]을 클릭해서 닫아 주십시오.
     - 프린터 드라이버를 설정한 후 인쇄를 실행하지 말고 [인쇄] 대화상자를 
       닫아 주십시오. 프린터 드라이버 설정 창을 한 번 더 열고 [확인]을 
       클릭해서 닫은 후 인쇄를 실행하십시오.

- “Canon imagePROGRAF Preview”에서 보기 화면에 표시되는 텍스트나 가는 선 등은 
  인쇄 결과와 다를 수 있습니다. 이런 경우에는 [레이아웃] 시트의 [특별 설정] 
  대화창을 열어서 [ 미리 보기 전환]을 확인해 보십시오.

- [디바이스 설정] 시트의 [급지 방법 자동 전환(용기 크기 우선)]을 지원하는 
  장치를 사용하는 경우 [급지 방법 자동 전환(용기 크기 우선)]을 선택했을 경우 
  원하는 인쇄 결과를 얻을 수 없는 경우가 있습니다.
  이 경우 [급지 방법 자동 전환(용기 크기 우선)] 확인란의 선택을 취소하십시오.


