自定义安装
自定义安装
此部分介绍标准安装以外的安装步骤。
对于 TCP/IP 网络环境或 USB 连接环境，请参阅“标准安装”安装驱动程序。如果无法按照“标准安装”步骤安装驱动程序或者需要单独配置设置，请参阅以下步骤。
端口设置安装
对于连接到网络或本地连接的设备，设置要使用的端口，然后安装驱动程序。
更改标准 TCP/IP 端口
您可以在安装驱动程序后将连接到网络的设备所使用的打印机端口更改为标准的 TCP/IP 端口。
使用 WSD 端口
使用 WSD（基于设备的 Web 服务）在网络上搜索设备并安装相应的驱动程序。
共享打印机设置
介绍与同一网络上的计算机共享打印机的设置步骤。
使用“inf”文件安装
通过指定“inf”文件，从 Windows“控制面板”的“设备和打印机”（或“打印机和传真”或“打印机”）文件夹安装驱动程序。
安装 Canon Driver Information Assist Service
在共享打印机环境中，在打印服务器上安装此服务以使用部门 ID 管理功能。