________________________________________________________________________________

                     Printer Driver Extra Kit Version 2.01

________________________________________________________________________________

Обзор

  1. Введение
  2. Системные требования
  3. Меры предосторожности во время установки
  4. Предостережения, ограничения и условия


1. Введение --------------------------------------------------------------------

Printer Driver Extra Kit является модулем расширения для imagePROGRAF Printer Driver.
Установите этот модуль для добавления двух дополнительных функций к imagePROGRAF Printer Driver: Функция Free Layout, позволяющая пользователю по своему усмотрению располагать при печати на рулоне бумаги несколько изображений, и функция Enlargement Copy, использующая программу Color imageRUNNER MFC.

<Торговые марки и сокращения>
- Canon, логотип Canon и изображение imagePROGRAF являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками компании CANON INC.
Microsoft и Windows являются зарегистрированными торговыми марками корпорации Microsoft Corporation в США и других странах.
- Все другие торговые марки и зарегистрированные торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев.

- Для операционных систем применяются следующие сокращения:
===================================================================
Операционная система                    Сокращение
===================================================================
Microsoft Windows Server 2008         Windows Server 2008
Microsoft Windows Vista                   Windows Vista
Microsoft Windows Server 2003         Windows Server 2003
Microsoft Windows XP                      Windows XP
Microsoft Windows 2000                    Windows 2000
===================================================================


2. Системные требования --------------------------------------------------------

Для данной программы рекомендовано следующее аппаратное и программное обеспечение:

  Драйвера:
               Canon imagePROGRAF Printer Driver 2009 V4.20 и более поздняя.

  Рекомендуемая конфигурация:
              Любой компьютер, на котором правильно используется перечисленный выше драйвер.

(Внимание) Не может использоваться в системе совместного использования принтера.
          Данный принтер не может использоваться с 64-битной версией Windows Server 2008/Vista/Server 2003/XP.


3. Меры предосторожности во время установки ------------------------------------

*Для получения более подробной информации по процедурам инсталляции и деинсталляции обращайтесь к руководству принтера.

* Перед началом инсталляции Вам необходимо войти в Windows с правами администратора.

* Перед выполнением инсталляции и деинсталляции не забудьте закрыть все программные приложения.
  Вы не можете выполнять инсталляцию или деинсталляцию при работающей программе imagePROGRAF Free Layout или Color imageRUNNER Enlargement Copy.

* После деинсталляции может остаться инсталлированная директория.
  Если в конечной директории инсталляции есть файлы, не принадлежащие программе Printer Driver Extra Kit, эти файлы и папки не удаляются.


4. Предостережения, ограничения и условия --------------------------------------

Обратите внимание на следующие ограничения при использовании данной программы.

<imagePROGRAF Free Layout>

* В некоторых случаях задание печати с большим объемом данных не может быть выполнено.
  В этом случае попробуйте выполнить задание печати следующими методами.
  - Добавьте на свой ПК память расширения или увеличьте объем виртуальной памяти.
  - Если Вы используете Windows 2000, установите Service Pack 4.
  - Если Вы используете Adobe Illustrator, включите/выключите установку пункта печати Bitmap в диалоговом окне печати.
  - Уменьшите настройку разрешения, а затем повторите печать.

* Во время непрерывной печати задание печати может иногда нарушаться. Если это произойдет, удалите зарегистрированную пользовательскую настройку.

* Иногда индикация предварительного просмотра печати может отличаться от действительного положения печати. Если это произойдет, выполните небольшую регулировку положения объекта.

* Оттенки предварительного просмотра печати и изображения, отображаемого в программном приложении (Adobe Photoshop и т.п.) могут слегка отличаться.

* Внешний вид текста и тонких линий при предварительном просмотре печати может отличаться от тех, что Вы увидите на распечатке.

* Если отменяется задание печати, принтер может оставаться в режиме ожидания. В этом случае щелкните по кнопке отмены, а затем снова попытайтесь сделать распечатку после закрытия программного приложения.

* Печать Free Layout не может быть выполнена во время печати с буферизацией с помощью программного приложения (VectorWorks, Adobe Photoshop LE, Microsoft Photo Editor, и др.).

* Объект может быть напечатан в неправильном положении, если размер объекта увеличен. В этом случае выполните печать после позиционирования объекта автоматически.

* Иногда задание печати может быть утеряно, если программа imagePROGRAF Free Layout закроется во время задания печати.

* Когда выбрана печать без полей, отображается вид, включающий границы.

* В зависимости от объектов, могут происходить прорисовки. Если это произойдет, щелкните на кнопке Специальные настройки на листе Детальные настройки...-Макет для открытия диалогового окна Специальные настройки и уберите отметку с опции Быстрая обр. графики.


<Color imageRUNNER Enlargement Copy>

* В некоторых случаях задание печати с большим объемом данных не может быть выполнено.
  В этом случае попробуйте выполнить задание печати следующими методами.
  - При использовании функции Sharpen, указывающей меньшее количество листов для печати за один раз с помощью функции Enlargement Copy, можно решить проблему.

* Четкость изображения не применяется к PDF-файлам.

* Иногда данные, отличающиеся от данных, отсканированных с помощью программы imageRUNNER (включая зашифрованных данные PDF-файла), не могут быть распечатаны надлежащим образом.

* Иногда коэффициент увеличения является неправильным для изображений, отсканированных с бумаги нестандартного формата (менее чем А4), при использовании бумаги с источника.
  Управление источником, отличающимся от стандартного формата, выполняется устройством подачи источника по-другому.

* При выполнении непрерывного сканирования бумаги различного формата, отсканированный формат и формат бумаги могут не совпадать.
  Если Вы собираетесь выполнять непрерывное сканирование, выполняйте сканирование источников одинакового формата.

* В зависимости от сетевых настроек на Вашем ПК, программа imageRUNNER может не обеспечивать доступ к Вашей папке с файлами, ожидающими обработки.
Активируйте настройку совместного использования файлов Windows.


Copyright CANON INC. 2006-2009
