佳能软件许可协议

重要！

本文件是您和佳能公司（以下简称“佳能”）之间达成的法律协议（本“协
议”），规范您如何使用佳能的软件程序。佳能软件程序包括与之相关的软件
程序文档/手册以及佳能的某些复印机、打印机和多功能外围设备（称“佳能
产品”）等的印刷资料（本“产品”）。

使用本“软件”之前，请仔细阅读本“协议”，并理解本“协议”中规定的全
部权利和限制。您的明确接受或您直接使用本“软件”的行为，则表明您已同
意受本“协议”中各项条款和条件的约束。如果您不同意本“协议”的下述条
款和条件，则请勿使用本“软件”。因本“软件”是免费提供给您的，所以不
做任何退款处理。

1. 使用许可
佳能在您仅在直接或通过网络与本“产品”连接的计算机（“指定计算机”）
上使用（这里所说的“使用”是指存储、装载、安装、访问、运行、显示等）
本“软件”的情况下给予您个人的、有限的而又非独家的使用许可。您可以允
许其他计算机的用户通过连接到您的指定计算机使用本“软件”，但您必须保
证所有这些用户都遵守本“协议”的所有条款，并受到下列限制和义务的约束。

您只可以制作一个本“软件”副本以做备份。

2. 限制
除本“协议”明确允许或授权的情况外，否则您不应将本“软件”转让、再许
可、出售、出租、租赁、出借、转移或转让给第三方。您也不得将其改变、翻
译或转换为另一种程序语言；不得对本“软件”进行修改、分解、反汇编、反
编译或进行其他反向工程；您也不能允许任何第三方实施上述行为。

3. 版权声明
您不得修改、移动或删除本“软件”及其复制品中包含的佳能或其许可者的任
何版权声明。

4. 所有权
佳能或其许可者拥有本“软件”的全部权利、所有权以及知识产权。除本“协
议”明确规定的情况外，佳能不会将自己及其许可者的任何知识产权的许可或
者权利明示或默示地转让或授予给您。

5. 出口限制
您同意遵守相关国家（地区）的所有出口法律、法规，在有可能违反这些法律
和规定或者尚未获得各种必要的批准时，不直接或间接地出口或者再出口本
“软件”。

6. 无支持
无论是佳能、佳能的子公司和关联公司及其分销商和经销商以及佳能许可者均
不负责为您维护本“软件”或帮助您使用本“软件”。佳能不提供本“软件”
的升级版本、修改或支持等。

7. 有限担保和责任限制
不保证  本“软件”是“按其现状”提供，不附带任何形式的明示或默示的担
保，包括但不限于对本“软件”对某一特定目的的适销性和适用性的默示担保。
本“软件”的质量和性能等方面的所有的风险均由您承担。万一本“软件”有
任何缺陷，您应自行承担所有必要的服务、维修或修正的全部费用。某些国家
（地区）或司法体系禁止排除默示保证，但是上述排除对您并不适用。此保证
赋予了您特定的法律权利。由于国家（地区）间或司法体系间的差异，您也许
还会享有其他权力。

无论是佳能、佳能的子公司和关联公司及其分销商和经销商以及佳能许可者均
不保证本“软件”的功能符合您的要求，也不保证本“软件”的运行不会中断
或没有错误。

不承担赔偿  在现行法律允许的范围内，无论是佳能、佳能子公司和关联公司
及其分销商和经销商以及佳能许可者等均不对因本“软件”、使用或无法使用
本“软件”而引起的任何损失（包括但不限于商业利润损失、商业信息损失、
业务中断或其他赔偿性的、偶然或间接的损失等）承担任何责任；即使佳能、
佳能子公司和关联公司及其分销商和经销商以及佳能许可者等已经被告知可能
会发生这些损失。某些国家（地区）或司法体系禁止限制或排除这些由于卖方
过失产生的偶然或间接的损害、人身伤亡等的责任，但是上述限制或排除对您
并不适用。

责任免除  在现行法律允许的范围内，您应特此免除佳能、佳能子公司和关联
公司及其分销商和经销商以及佳能许可者各方所面临的因本“软件”或使用本
“软件”引起的所有赔偿责任。

8. 期限
本“协议”授予的许可自您使用本“软件”以表明接受本“协议”的条款时起
开始生效，并保持有效直至终止。您可通过销毁本“软件”及其所有副本的方
式终止本“协议”。如果您不遵守本“协议”中的任何条款，本“协议”也将
会终止。以这种方式终止本“协议”时，佳能将行使其相应法定权利，同时您
也必须立即销毁本“软件”及其所有副本。尽管如此，本“协议”第 4、第 7 
至第 11 条在本“协议”终止后将继续有效。

9. 可分离性
如果本“协议”中的任何条款被任何有管辖权的法院或法庭宣布或查明为不合
法时，则在该法院或法庭的管辖范围内可将该条款视为无效，但所有其他条款
仍然保持有效。

10. 确认
您的明确接受或您直接使用本“软件”的行为，即表明您承认已阅读和理解本
“协议”，并同意遵守各项条款和条件。您也同意本“协议”是您和佳能之间
关于本“软件”的完整的、唯一的协议，并取代您和佳能之间的已存在的与本
“软件”有关的所有口头或书面的意向、既往的协议以及任何其他往来信息。
除非由佳能正式授权的代表署名，否则本“协议”的任何修改都将被视为无效。

11. 美国政府权利限制声明 
如果您是美国政府部门最终用户，那么本条款将对您适用：本“软件”属美国
法律48 C.F.R. 2.101（1995 年 10 月版）中定义的“商业项目”，由 
48 C.F.R. 12.212 条款（1995 年 9 月版）中所述的“商用计算机软件”和
“商用计算机软件文档”组成。按照美国法律48 C.F.R. 12.212 和 
48 C.F.R. 227.7202-1 至 227.7202-4 条款（1995年 6 月版）的规定，所有
美国政府部门最终用户获得的本“软件”的使用权仅限于在本“协议”中规定
的那些权利范围之内。本“软件”的制作者为佳能公司。其地址为：日本国东
京都大田区下丸子三丁目 30 番 2 号。邮编：146-8501。



如果您对本“协议”有任何疑问，或您由于其他原因需要联系佳能，请写信给
您获得佳能产品所在国家（地区）的、负责该地区服务的、佳能子公司或经销
商/代理商。

Canon Inc.


附录

====================================================================

Copyright 2007 Canon, Inc.

Windows XP/Server 2003/Vista x64 Edition 
                            Canon CARPS 打印机/传真机/扫描仪驱动程序
                                                           版本 3.00

====================================================================

商标和声明
o Canon 是 Canon Inc. 的商标。
o Microsoft、Windows 和 Windows Server 是 Microsoft Corporation 在美国
  和其他国家（地区）的注册商标。Windows Vista 是 Microsoft Corporation 
  在美国和其他国家（地区）的商标。
o 在本文中：
  Microsoft(R) Windows(R) XP Professional x64 Edition 简称为
  “Windows XP”。Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 x64 Edition 简称
  为“Windows Server 2003”。Microsoft(R) Windows Vista(TM) x64 Edition
  简称为“Windows Vista”。
o 所有其他产品和商标名称是其各自所有者的注册商标、商标或服务标志。



目录
====
常规说明
1. 简介
2. 系统要求
3. 安装和卸载驱动程序

应用程序说明
1. 打印
 1.1. 打印作业设置
 1.2. 警告、局限和限制
2. 传真
 2.1. 警告、局限和限制
客户服务


常规说明
=============

1. 简介

感谢您选购用于 Microsoft Windows 的 CARPS 打印机/传真机/扫描仪驱动程序。
使用 CARPS 打印机/传真机/扫描仪驱动程序，您可以在计算机上进行打印、传真
和扫描。


2. 系统要求

可以在下列系统环境中安装和使用 CARPS 打印机/传真机/扫描驱动程序： 

  - 操作系统软件
    Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
    Microsoft Windows Server 2003 Enterprise x64 Edition
                                           （仅网络连接）
    Microsoft Windows Server 2003 Standard x64 Edition
                                           （仅网络连接）
    Microsoft Windows Vista x64 Edition

  - 计算机
    可以运行以上所列操作系统软件的任何计算机。

注意：
 o 无法在运行除上述之外的其他操作系统的计算机上使用 CARPS 打印机驱动程序。
 o 在使用 CARPS 打印机驱动程序时，某些 USB 集线器可能会出问题。
   如果出现这种情况，请将打印机直接连接到计算机的 USB 端口，或者更改打印
   机连接的 USB 端口。
 o 在与打印机连接后，某些个人计算机（包括便携式计算机）可能无法正确地从待
   机模式重新启动。如果出现这种情况，请重新启动计算机。


3. 安装和卸载驱动程序
要从 Windows XP/Server 2003/Vista x64 Edition 上运行的软件应用程序进行
打印、传真和扫描，请按照下面的过程安装 CARPS 打印机/传真机/扫描仪驱动程序。
（扫描仪驱动程序仅用于 Windows XP/Vista。）

在安装软件之前，请确保：
 o 打印机没有连接到计算机上。
 o 打开打印机。
 o 退出计算机上正在运行的所有 Windows 应用程序。

重要事项：
 o 安装需要由具有管理员权限的用户完成。

注意：
 o 建议使用长度不超过 3 米的 USB 电缆。

在 Windows Vista 上安装驱动程序

 * 如果安装驱动程序时出现 [用户帐户控制] 对话框，请验证建议的操作是否为所
   请求的操作，然后单击 [继续]。

 使用 USB 连接安装打印机/传真机/扫描仪驱动程序：
   1. 使用 USB 电缆将打印机/传真机/扫描仪连接到计算机。
   2. 出现 [找到新的硬件] 对话框时，单击 [查找并安装驱动程序软件(推荐)]。
   3. 在 [是否允许 Windows 联机搜索 <打印机名称> 的驱动程序软件?] 屏幕上，
      单击 [请不要联机搜索]。
   4. 在 [插入随 <打印机名称> 一起提供的光盘] 屏幕上，单击 
      [我没有光盘。请显示其他选项。]
   5. 在 [Windows 无法找到设备的驱动程序软件] 屏幕上，单击 
      [浏览我的计算机以查找驱动程序软件(高级)]。
   6. 在 [浏览计算机上的驱动程序软件] 屏幕上，单击 [浏览] 指定保存的 
      [x64\DRIVERS\<语言名称>] 文件夹的位置，然后单击 [下一步]。
   7. 将开始进行安装。出现 [成功地安装了这个设备的软件] 屏幕时，单击 
      [关闭]。
   8. 如果再次出现 [是否允许 Windows 联机搜索 <打印机名称> 的软件驱动程序?] 
      屏幕，请重复步骤 3 至步骤 7。

   如果没有再次出现 [找到新的硬件]，驱动程序的安装即完成。

 使用网络连接安装打印机驱动程序：
   1. 将打印机连接到网络。
   2. 从计算机 [开始] 菜单中，依次单击 [控制面板]、[硬件和声音] 和 [打印机]。
   3. 在 [打印机] 文件夹中，单击 [添加打印机]。
   4. 出现 [添加打印机] 对话框时，单击 [添加本地打印机]。
   5. 在 [选择打印机端口] 屏幕上，单击 [创建新端口]，选择 [标准 TCP/IP 端口]，
      然后单击 [下一步]。
   6. 在 [键入打印机主机名或 IP 地址] 屏幕上，将为打印机设置的 IP 地址输入到 
      [主机名或 IP 地址] 字段，然后单击 [下一步]。
   7. 在 [安装打印机驱动程序] 屏幕上，单击 [从磁盘安装]。
   8. 出现 [从磁盘安装] 对话框时，单击 [浏览] 并指定保存 
      [\x64\DRIVERS\<语言名称>] 文件夹的位置，然后单击 [确定]。
   9. 在 [安装打印机驱动程序] 屏幕上，从 [打印机] 选择打印机驱动程序，
      然后单击 [下一步]。
   10. 在 [键入打印机名称] 屏幕上，单击 [下一步]。
       - 如果希望更改打印机的名称，请在 [打印机名称] 字段输入新的名称。
       - 如果希望将该打印机用作默认打印机，请选择 [设置为默认打印机]。
   11. 出现 [您已成功添加 <打印机名称>] 屏幕时，单击 [完成]。

   驱动程序的安装已完成。

 使用网络连接安装传真机驱动程序：
   1. 将传真机连接到网络。
   2. 从计算机 [开始] 菜单中，依次单击 [控制面板]、[硬件和声音] 和 [打印机]。
   3. 在 [打印机] 文件夹中，单击 [添加打印机]。
   4. 出现 [添加打印机] 对话框时，单击 [添加本地打印机]。
   5. 在 [选择打印机端口] 屏幕上，选择下列操作之一：
      - 如果已安装用于网络连接的 CARPS 打印机驱动程序，单击 [使用现有端口] 
        选择在网络打印机安装的步骤 5 中所创建的端口，然后单击 [下一步] 即可
        执行步骤 7。
      - 如果没有安装用于网络连接的 CARPS 打印机驱动程序，单击 [创建新端口]，
        选择 [标准 TCP/IP 端口]，然后单击 [下一步]。
   6. 在 [键入打印机主机名或 IP 地址] 屏幕上，将为传真机设置的 IP 地址输入到 
      [主机名或 IP 地址] 字段，然后单击 [下一步]。
   7. 在 [安装打印机驱动程序] 屏幕上，单击 [从磁盘安装]。
   8. 出现 [从磁盘安装] 对话框时，单击 [浏览] 并指定保存 
      [\x64\DRIVERS\<语言名称>] 文件夹的位置，然后单击 [确定]。
   9. 在 [安装打印机驱动程序] 屏幕上，从 [打印机] 中选择传真机驱动程序，
      然后单击 [下一步]。
   10. 在 [键入打印机名称] 屏幕上，单击 [下一步]。
       - 如果希望更改传真机的名称，请在 [打印机名称] 字段输入新的名称。
       - 如果希望将该传真机用作默认打印机，请选择 [设置为默认打印机]。
   11. 出现 [您已成功添加 <打印机名称>] 屏幕时，单击 [完成]。

   驱动程序的安装已完成。

在 Windows Vista 上卸载驱动程序

 卸载扫描仪驱动程序：
   1. 从计算机 [开始] 菜单中，依次单击 [控制面板]、[硬件和声音] 和 
      [设备管理器]。
   2. 在 [映像设备] 中，选择要卸载的打印机，单击 [操作] 菜单，然后单击 
      [属性]。
   3. 在 [<扫描仪名称> 属性] 对话框上，单击 [驱动程序] 选项卡，然后单击 
      [卸载]。
   4. 如果还希望从 DriverStore 删除驱动程序，请在 [确定设备卸载] 对话框中
      选择 [删除设备的驱动程序软件]，然后单击 [确定]。

   驱动程序的卸载已完成。

 卸载打印机/传真机驱动程序：
   * 下列步骤用于卸载打印机驱动程序。要卸载传真机驱动程序，请在步骤 2 中
     选择要卸载的传真机。
   1. 从计算机 [开始] 菜单中，依次单击 [控制面板]、[硬件和声音] 和 [打印机]。
   2. 在 [打印机] 文件夹中，选择要卸载的打印机，单击 [文件] 菜单，然后单击 
      [删除]。
   3. 在 [确实要删除打印机“<打印机名称>”吗？] 对话框中，单击 [是]。
   4. 在 [文件] 菜单中，选择 [以管理员身份运行]，然后单击 [服务器属性]。
   5. 在 [打印机服务器属性] 对话框中，单击 [驱动程序] 选项卡，选择要卸载的
      打印机，然后单击 [删除]。
   6. 如果还希望从 DriverStore 删除驱动程序，请在 [删除驱动程序和包] 对话框
      中选择 [删除驱动程序和驱动程序包]，然后单击 [确定]。
   7. 请验证要卸载的打印机是否为您指定的打印机，然后单击 [是]。

   驱动程序的卸载已完成。

在 Windows XP/Server 2003 上安装驱动程序

 使用 USB 连接安装打印机/传真机/扫描仪驱动程序（仅用于 Windows XP）：
   1. 使用 USB 电缆将打印机/传真机/扫描仪连接到计算机。
   2. 出现 [找到新的硬件向导] 时，单击 [否，暂时不]，然后单击 [下一步]。
   3. 选择 [从列表或指定位置安装(高级)]，然后单击 [下一步]。
   4. 在 [请选择您的搜索和安装选项。] 屏幕上，单击 [在搜索中包括这个位置。]，
      再单击 [浏览] 指定保存 [x64\DRIVERS\<语言名称>] 文件夹的位置，然后
      单击 [下一步]。
   5. 出现 [完成找到新硬件向导] 屏幕时，单击 [完成]。
   6. 如果再次出现 [找到新的硬件向导]，请重复步骤 2 至步骤 5。

   如果没有再次出现 [找到新的硬件向导]，驱动程序的安装即完成。

 使用网络连接安装打印机驱动程序：
   1. 将打印机连接到网络。
   2. 从计算机的 [开始] 菜单中，单击 [打印机和传真]，然后单击 [添加打印机]。
   3. 出现 [添加打印机向导] 时，单击 [下一步]。
   4. 在 [本地或网络打印机] 屏幕上，从 [自动检测并安装我的即插即用打印机] 
      中删除复选标记，然后单击 [下一步]。
   5. 在 [选择打印机端口] 屏幕上，单击 [创建新端口]，选择 [标准 TCP/IP 端口]，
      然后单击 [下一步]。
   6. 出现 [添加标准 TCP/IP 打印机端口向导] 时，单击 [下一步]。
   7. 在 [添加端口] 屏幕上，将为打印机设置的 IP 地址输入到 
      [打印机名称或 IP 地址] 字段中，然后单击 [下一步]。
   8. 在 [正在完成添加标准 TCP/IP 打印机端口向导] 屏幕上，单击 [完成]。
   9. 在 [安装打印机软件] 屏幕上，单击 [从磁盘安装]。
   10. 出现 [从磁盘安装] 对话框时，单击 [浏览] 并指定保存 
       [\x64\DRIVERS\<语言名称>] 文件夹的位置，然后单击 [确定]。
   11. 在 [安装打印机软件] 屏幕上，从 [打印机] 中选择打印机驱动程序，然后
       单击 [下一步]。
   12. 在 [命名打印机] 屏幕上，单击 [下一步]。
       - 如果希望更改打印机的名称，请在 [打印机名称] 字段输入新的名称。
   13. 在 [打印机共享] 屏幕上，单击 [下一步]。
       - 打印机共享为可选设置。
   14. 在 [打印测试页] 屏幕上，单击 [下一步]。
       - 打印测试页为可选设置。
   15. 出现 [正在完成添加打印机向导] 屏幕时，单击 [完成]。

   驱动程序的安装已完成。

 使用网络连接安装传真机驱动程序：
   1. 将传真机连接到网络。 
   2. 从计算机的 [开始] 菜单中，单击 [打印机和传真]，然后单击 [添加打印机]。
   3. 出现 [添加打印机向导] 时，单击 [下一步]。
   4. 在 [本地或网络打印机] 屏幕上，从 [自动检测并安装我的即插即用打印机] 
      中删除复选标记，然后单击 [下一步]。
   5. 在 [选择打印机端口] 屏幕上，选择下列操作之一：
      - 如果已安装用于网络连接的 CARPS 打印机驱动程序，单击 [使用以下端口] 
        选择在网络打印机安装的步骤 5 中所创建的端口，然后单击 [下一步] 即可
        执行步骤 9。
      - 如果没有安装用于网络连接的 CARPS 打印机驱动程序，单击 [创建新端口]，
        选择 [标准 TCP/IP 端口]，然后单击 [下一步]。
   6. 出现 [添加标准 TCP/IP 打印机端口向导] 时，单击 [下一步]。
   7. 在 [添加端口] 屏幕上，将为打印机设置的 IP 地址输入到 
      [打印机名称或 IP 地址] 字段中，然后单击 [下一步]。
   8. 在 [正在完成添加标准 TCP/IP 打印机端口向导] 屏幕上，单击 [完成]。
   9. 在 [安装打印机软件] 屏幕上，单击 [从磁盘安装]。
   10. 出现 [从磁盘安装] 对话框时，单击 [浏览] 并指定保存 
       [\x64\DRIVERS\<语言名称>] 文件夹的位置，然后单击 [确定]。
   11. 在 [安装打印机软件] 屏幕上，从 [打印机] 中选择传真机驱动程序，然后
       单击 [下一步]。
   12. 在 [命名打印机] 屏幕上，单击 [下一步]。
       - 如果希望更改传真机的名称，请在 [打印机名称] 字段输入新的名称。
   13. 在 [打印机共享] 屏幕上，单击 [下一步]。
       - 打印机共享为可选设置。
   14. 在 [打印测试页] 屏幕上，单击 [下一步]。
       - 打印测试页为可选设置。
   15. 出现 [正在完成添加打印机向导] 屏幕时，单击 [完成]。

   驱动程序的安装已完成。

在 Windows XP/Server 2003 上卸载驱动程序

 卸载扫描仪驱动程序（仅用于 Windows XP）： 
   1. 从计算机的 [开始] 菜单中，单击 [控制面板]，然后单击 
      [打印机和其他硬件]。
   2. 在 [打印机和其他硬件] 文件夹中，单击 [扫描仪和照相机]。
   3. 在 [扫描仪和照相机] 文件夹中，选择要卸载的扫描仪，单击 [文件] 菜单，
      然后单击 [删除]。
   4. 出现 [确认设备删除] 对话框时，请验证要卸载的扫描仪是否为您指定的扫描仪，
      然后单击 [是]。

   驱动程序的卸载已完成。

 卸载打印机/传真机驱动程序：
   * 下列步骤用于卸载打印机驱动程序。要卸载传真机驱动程序，请在步骤 2 中
     选择要卸载的传真机。
   1. 从计算机的 [开始] 菜单中，单击 [打印机和传真]。
   2. 在 [打印机和传真] 文件夹中，选择要卸载的打印机驱动程序，单击 [文件] 
      菜单，然后单击 [删除]。
   3. 请验证要卸载的打印机是否为您指定的打印机，然后单击 [是]。
   4. 在 [文件] 菜单中，单击 [服务器属性]。
   5. 在 [打印机服务器属性] 对话框中，单击 [驱动程序] 选项卡，选择要卸载的
      打印机驱动程序，然后单击 [删除]。
   6. 请验证要卸载的打印机是否为您指定的打印机，然后单击 [是]。

   驱动程序的卸载已完成。


应用程序说明
===========

1. 打印

 1.1. 打印作业设置

 CARPS 打印机驱动程序提供了各种打印机设置。设置打印机时，请参考以下步骤。

 从“打印机”窗口设置打印机：
 可以从“打印机”窗口更改打印机设置。
 更改后的设置将一直保持到再次更改时为止。

   1. Windows XP/Server 2003：单击 [开始]，然后单击 [打印机和传真]
      （Windows Vista：依次单击 [开始]、[控制面板] 和 [打印机]。）
   2. 右键单击打印机图标，然后从弹出菜单中选择 [属性]。
   3. 根据需要更改打印机设置。
   4. 完成后单击 [确定]。

 从软件应用程序设置打印机：
 在关闭软件应用程序之前，通过下列步骤进行的设置一直有效。

   1. 在软件应用程序中，启动打印作业。（例如，从 [文件] 菜单中选择 [打印]。）
   2. 在“打印”对话框中，选择要使用的打印机的名称，然后单击 [属性]。
   3. 根据需要更改打印机设置。
   4. 完成后单击 [确定]。


 显示联机帮助

 有关如何进行设置的详细信息，请参阅帮助文件。
 单击“帮助”将出现有关打印机驱动程序的信息。


 1.2. 警告、局限和限制

 使用本驱动程序或打印文档时，请注意以下局限。

 o 对于某些计算机，取消某个打印作业时，下一个打印作业可能无法正确执行，原因
   是计算机未发送重置打印机信号。删除打印作业后，在开始下一个打印作业前始终
   需要先重置打印机。

 o 打印具有水印的文档时，可能无法清晰地打印出文档中图像和水印重叠的部分。
   如果将“打印样式”设置为“透明”，则必须将“颜色”设置为深色。

 o 如果进行打印时花费的时间过长，则打印可能无法正常执行。在这种情况下，请将
   “菜单”中的“超时错误”设置设为“关闭”，并再次尝试该打印作业。

 o 当要打印文档的分辨率为 1200 dpi 或更高时，可能无法正确打印。在这种情况下，
   请以较低的分辨率打印文档。

 o 如果打印机名称中使用了“@”字符，则操作系统将无法识别该打印机，原因是
   打印机名称无效，因此禁用了打印、操作和设置。

 o 当您登录到管理员帐户，并且该帐户与安装此软件所使用的帐户不是同一帐户时，
   将无法以管理员权限访问驱动程序属性。要访问驱动程序属性，请选择 
   [以管理员身份运行]。

 o 指定自定义纸张尺寸
   在打印机驱动程序打印首选项对话框的“页面设置”选项卡中编辑“自定义纸张尺寸”
   时，必须具有管理员权限。

 o 在某些应用程序中，线条粗细程度可以设置为小于 1pt 的值，但打印输出中的
   实际线条粗细程度可能与粗细程度为 1pt 的线条相同。

2. 传真

 显示联机帮助

 有关如何进行设置的详细信息，请参阅帮助文件。
 单击“帮助”将出现有关打印机驱动程序的信息。

 2.1 警告、局限和限制

 o 自定义纸张尺寸不可用于发送传真。

 o 不要将应用程序中的“份数”选项指定为大于 1，因为在应用程序中指定了
   “份数”选项时，传真将被发送多次。

 o 如果存储在 CSV 文件中任何项目（例如名称和传真号码）中包含双引号或 CSV 
   分隔符，则可能无法将存储在该文件中的地址正确导入到通讯簿。

 o 如果已将操作系统从 Windows XP/Server 2003 升级到 
   Windows Vista x64 Edition，您将不再具有访问通讯簿的权限。
   如果出现这种情况，请执行以下步骤。

   1. 将通讯簿文件（gpfax.adr 和 gpfax.idx）从系统文件夹（默认系统文件夹
      是“C:\Windows”）复制到其他文件夹（例如“My Documents”）。您可以
      在升级系统之前或之后执行此步骤。

   2. 升级系统之后，在新系统中重新安装传真机驱动程序，打开 [编辑通讯簿] 
      选项卡，单击 [指定文件夹] 按钮，然后选择在步骤 1 中将通讯簿文件复制
      到的文件夹（例如“My Documents”），将其作为通讯簿文件夹。

   3. 在以下对话框中单击 [是] 按钮。

 o 如果存储在 ABK 文件 (*.abk) 中的任何项目（例如名称和传真号码）中包含双
   引号，则可能无法将存储在该文件中的地址正确导入到通讯簿。

 o 如果打印机名称中使用了“@”字符，则操作系统将无法识别该打印机，原因是
   打印机名称无效，因此禁用了打印、操作和设置。

 o 当您登录到管理员帐户，并且该帐户与安装此软件所使用的帐户不是同一帐户时，
   将无法以管理员权限访问驱动程序属性。要访问驱动程序属性，请选择 
   [以管理员身份运行]。

 o 在某些应用程序中，线条粗细程度可以设置为小于 1pt 的值，但打印输出中的
   实际线条粗细程度可能与粗细程度为 1pt 的线条相同。


客户服务
================
如果您对如何使用本软件有任何疑问，或有任何不明之处，请查阅操作说明中的联系
列表，与最近的服务中心联系。


README.TXT 结束
