| Справочное руководство о бумаге iPF9010S/iPF9110 (для ЕС) |  |

| В этом справочном руководстве описаны типы и характеристики бумаг для принтеров Canon imagePROGRAF iPF9010S/iPF9110. Для получения наилучшего результата, прежде чем использовать принтер и бумагу, прочтите данное руководство, прилагающуюся к бумаге инструкцию и Руководство пользователя для принтера.

> Доступность описанных в данном руководстве типов бумаги в вашем регионе
В данное руководство включена информация о бумаге, продающейся в ЕС. Некоторые из представленных в руководстве видов бумаги могут быть недоступны в отдельных регионах.
> Управление принтером
Инструкции по загрузке и нарезке бумаги, или другому управлению принтером см в Руководстве пользователя .
> Обновление справочного руководства
Данное справочное руководство обновляется автоматически при обновлении средства Media Configuration Tool. Для загрузки последней версии средства Media Configuration Tool посетите веб-узел imagePROGRAF, адрес которого приведен в Сведениях о поддержке imagePROGRAF.
> Оригинальная бумага Canon
Типы бумаги, помеченные знаком "†", являются оригинальной бумагой Canon. По поводу других типов бумаги обратитесь к соответствующему производителю после прочтения инструкций, прилагающихся к бумаге.
> Обращение с бумагой
Обращайтесь с любой бумагой аккуратно, следите за тем, чтобы не помять или не повредить ее. При обращении с бумагой рекомендуется надевать перчатки. Это необходимо для того, чтобы на предназначенную для печати поверхность не попадали пот и жир с рук, что может повлиять на качество печати. После печати дождитесь высыхания чернил. Не рекомендуется складывать отпечатанные документы в стопку до тех пор, пока они не высохнут. С напечатанными документами обращайтесь осторожно, избегая прикосновений к области печати. Чернила, в состав которых входят частицы пигмента, могут отшелушиваться, если тереть или царапать бумагу с высохшими чернилами. Бумага может растягиваться или давать усадку из-за изменения влажности или других факторов. Перед использованием необходимо достаточно долго выдержать бумагу в условиях, при которых будет производиться печать. Если ожидается изменение температуры или влажности воздуха, то после использования извлеките бумагу из принтера и храните ее в упаковке.
> Установка рулонов
Невыровненные края рулона, наличие пятен и меток ленты могут привести к неправильной подаче бумаги. Если конец рулона скручивается, расправьте скрученный конец, перед тем как загрузить рулон.
> Извлечение рулонной бумаги
В зависимости от состояния бумаги после выдачи, уже выданные листы могут затруднить выдачу других листов или повредить их. Удаляйте каждый лист после выдачи.
> Если нельзя выбрать бумагу
Если невозможно выбрать на контрольной панели или в драйвере принтера тип загруженной бумаги, попробуйте обозначить бумагу, для которой в столбце "Черные чернила" указано "BK", как один из видов специальной бумаги (от Special Paper 1 до Special Paper 5), а бумагу, для которой указано "MBK", как Special 6 - Special 10.
> Параметры обрезки для рулонов, при использовании которых необходимо дожидаться высыхания чернил (обрезка при извлечении)
Чернила дольше сохнут на той бумаге, для которой в таблице "Характеристики рулона" в столбце "Авто-обрезка" указано "Обрезка при извлечении". Если используется автоматическая обрезка после печати, а документ упадет, то чернила на отпечатанной поверхности могут размазаться. Поэтому поддерживайте отпечатанный документ, когда ждете, пока принтер его обрежет. Более подробные инструкции см. в Руководстве пользователя принтера.
> Калибровка цвета
Калибровка цвета - это настройка, которая компенсирует изменение цвета из-за индивидуальных различий между Печатающими головками или из-за условий, в которых производится печать, что обеспечивает более высокое качество цветопередачи. Хотя бумага, имеющая отметку "Нет" в столбце "Калибровка цвета", не может использоваться для калибровки цвета (т.е. для печати образцов для настройки), значение параметра настройки, полученное при калибровке с использованием бумаги, имеющей отметку "Да", может использоваться как основа для настройки при использовании также и этих типов бумаги. Более подробные инструкции см. в Руководстве пользователя принтера.
> Рабочие условия
Использование принтера в условиях, которые отличаются от рекомендованных, может привести к возникновению указанных ниже проблем при его работе. Производите печать в рекомендуемых условиях. <Низкая влажность воздуха (ниже 30%)> Бумага скручивается или сморщивается. Бумага и печатающая головка сильнее прижимаются друг к другу, что приводит к царапанию поверхности печати или повреждению самой печатающей головки. Обрезанные печатные материалы прилипают к принтеру и не выпадают (пленочный носитель). Бумага прилипает к принтеру, ее становится невозможно переместить и извлечь обычным образом (пленочный носитель). Неравномерная печать (пленочный носитель) <Высокая влажность воздуха (более 60%)> Отпечатанные материалы не высыхают. Поверхность бумаги становится волнистой Края обрезаются неровно (тканевый носитель). Остаются поля при использовании печати без полей.
Обычная бумага
Подходит для цветной печати презентаций проектов или черно-белой печати снимков торжественных церемоний в школах. Благодаря низкой цене также подходит для пробной печати. Бумага категории Plain Paper (High Quality) - это исключительно белая тяжелая бумага, предназначенная для печати на струйных принтерах. Характеристики продукта
Категория | Тип | Панель управления | Драйвер принтера | Черные чернила | Рекомендуемые условия | Ламинирование
Plain Paper | Рулон | Plain Paper | Plain Paper | MBK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 10-80% | Применяется
Plain Paper (High Quality) | Рулон | Plain Paper HQ | Plain Paper (High Quality) | MBK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 10-80% | Применяется
Plain Paper (High Grade) | Рулон | Plain Paper HG | Plain Paper (High Grade) | MBK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 10-80% | Применяется
Меры предосторожности Избегайте использования бумаги категорий Plain Paper и Plain Paper (High Quality) в условиях, при которых бумага может стать влажной.
Характеристики рулона
Категория | Размер | Печать без полей | Авто-обрезка | Приемное устройство | Время высыхания чернил | Удаление обрезанного края | Обрезаемая с края длина | Калибровка цвета (*2)
При загрузке бумаги (*1) | Печать без полей
Нормальная влажность | Низкая/высокая влажность | Нормальная влажность | Низкая/высокая влажность
Plain Paper | 24 д. | Нет | Да | Нет | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
36 д. | Нет | Да | Нет | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
Plain Paper (High Quality) | 24 д. | Нет | Да | Нет | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
36 д. | Нет | Да | Нет | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
42 д. | Нет | Да | Нет | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
Plain Paper (High Grade) | 24 д. | Нет | Да | Нет | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
36 д. | Нет | Да | Нет | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
A2 | Нет | Да | Нет | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
A1 | Нет | Да | Нет | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
A0 | Нет | Да | Нет | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
*1: Бумага обрезается, если выбрать Вкл для свойства Снач.обрез.край в меню принтера. Если выбрать пункт Автомат. для свойства Снач.обрез.край , то принтер определит состояние ведущего конца и автоматически обрежет бумагу так, как нужно. Автомат. - это настройка по умолчанию для большинства типов бумаги. *2: Бумага, имеющая отметку "Нет" в столбце "Калибровка цвета", не может использоваться для калибровки цвета (т.е. для печати образцов для настройки). Однако значение параметра настройки, полученное при калибровке с использованием бумаги, имеющей отметку "Да", может использоваться как основа для настройки при использовании также и этих типов бумаги.
Вторичная бумага
Бумага с 70%-ным содержанием вторичной бумажной массы. Эта универсальная бумага подходит для нанесения различных типов изображений, включая системы автоматизированного проектирования (САПР), графику для презентаций, простые плакаты, ценники, рекламные листовки и буклеты. Характеристики продукта
Категория | Тип | Панель управления | Драйвер принтера | Черные чернила | Рекомендуемые условия | Ламинирование
Plain Paper | Рулон | Plain Paper | Plain Paper | MBK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 10-80% | Применяется
Recycled Coated Paper | Рулон | Recycled Coated | Recycled Coated Paper | MBK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 10-80% | Применяется
Меры предосторожности Избегайте использования бумаги категории Plain Paper в условиях, при которых бумага может стать влажной.
Характеристики рулона
Категория | Размер | Печать без полей | Авто-обрезка | Приемное устройство | Время высыхания чернил | Удаление обрезанного края | Обрезаемая с края длина | Калибровка цвета (*2)
При загрузке бумаги (*1) | Печать без полей
Нормальная влажность | Низкая/высокая влажность | Нормальная влажность | Низкая/высокая влажность
Plain Paper | 24 д. | Нет | Да | Нет | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
36 д. | Нет | Да | Нет | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
A2 | Нет | Да | Нет | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
A1 | Нет | Да | Нет | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
A0 | Нет | Да | Нет | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
Recycled Coated Paper | 24 д. | Нет | Да | Нет | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
36 д. | Нет | Да | Нет | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
42 д. | Нет | Да | Нет | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
*1: Бумага обрезается, если выбрать Вкл для свойства Снач.обрез.край в меню принтера. Если выбрать пункт Автомат. для свойства Снач.обрез.край , то принтер определит состояние ведущего конца и автоматически обрежет бумагу так, как нужно. Автомат. - это настройка по умолчанию для большинства типов бумаги. *2: Бумага, имеющая отметку "Нет" в столбце "Калибровка цвета", не может использоваться для калибровки цвета (т.е. для печати образцов для настройки). Однако значение параметра настройки, полученное при калибровке с использованием бумаги, имеющей отметку "Да", может использоваться как основа для настройки при использовании также и этих типов бумаги.
Бумага с покрытием
Бумага с покрытием на бумажной основе. Бумага с покрытием хорошо подходит для графических изображений, карт, графических изображений с перспективой и графики для презентаций. Бумага категории Heavyweight Coated Paper обеспечивает четкие графические и полноцветные изображения. Она имеет широкий диапазон применений, включая рекламу в местах продаж. Бумага категории Extra Heavyweight Coated Paper тяжелее, чем обычная бумага Heavyweight Coated Paper и имеет характерную текстуру. Бумага Premium Matte Paper - это особенно тяжелая матовая бумага с покрытием для печати с высоким разрешением, обеспечивающая точность цветопередачи в широком диапазоне. Не дающая отражений, приятная на вид и на ощупь, она находит широкий диапазон применений - от печати фотографий и художественных изображений до плакатов с высоким разрешением и магазинной рекламы. Характеристики продукта
Категория | Наименование продукта | Тип | Панель управления | Драйвер принтера | Черные чернила | Рекомендуемые условия | Ламинирование
Coated Paper | - | Рулон | Coated Paper | Coated Paper | MBK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 10-80% | Применяется
Heavyweight Coated Paper | - | Рулон | HW Coated | Heavyweight Coated Paper | MBK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 10-80% | Применяется
Extra Heavyweight Coated Paper | - | Рулон | Ex HW Coated | Extra Heavyweight Coated Paper | MBK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 10-80% | Применяется
Premium Matte Paper | - | Рулон | Premium MatteP | Premium Matte Paper | MBK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 40-80% | Применяется
Colored Coated Paper | - | Рулон | Colored Coated | Colored Coated Paper | MBK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 10-80% | Применяется
Matte Coated Paper 90gsm | Matte Coated Paper 90gsm | Рулон | Matte Coated 90 | Matte Coated Paper 90gsm | MBK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 10-80% | Применяется
Matt Coated Paper | Matt Coated Paper 9171 | Рулон | Matt Coated P | Matt Coated Paper | MBK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 10-80% | Применяется
Matt Coated Paper 140g | Matt Coated Paper 140g | Рулон | Matt Coat 140g | Matt Coated Paper 140g | MBK | Temperature 15-30°C Humidity 30-80% | Применяется
Extra Matt Coated Paper | Matt Coated Paper 7215 | Рулон | Extra Matt Coat | Extra Matt Coated Paper | MBK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 10-80% | Применяется
Opaque Paper | Opaque paper White | Рулон | Opaque Paper | Opaque Paper | MBK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 10-80% | Применяется
Hi Res Graphic Paper | High Resolution Graphic paper Self ADH | Рулон | Hi Res Gra P | Hi Res Graphic Paper | MBK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 10-80% | Применяется
Hi Res Barrier Paper | High Resolution Barrier Paper | Рулон | Hi Res BarrierP | Hi Res Barrier Paper | MBK | Temperature 15-30°C Влажность 30-80% | Применяется
Photo Realistic Paper 210g | Photo Realistic Paper 210g | Рулон | Photo Realistic | Photo Realistic Paper 210g | MBK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 30-80% | Применяется
Меры предосторожности Чтобы обеспечить высокое качество печати, выключите функцию автообрезки и остановите принтер после печати. Рекомендуется поддерживать документ руками, чтобы он не упал до того, как вы нажмете кнопку Stop и обрежете бумагу. Coated Paper В зависимости от состояния бумаги после выдачи уже выданные листы могут затруднить выдачу следующего листа. Удаляйте каждый лист после выдачи.
Характеристики рулона
Категория | Размер | Печать без полей | Авто-обрезка | Приемное устройство | Время высыхания чернил | Удаление обрезанного края | Обрезаемая с края длина | Калибровка цвета (*2)
При загрузке бумаги (*1) | Печать без полей
Нормальная влажность | Низкая/высокая влажность | Нормальная влажность | Низкая/высокая влажность
Coated Paper | 24 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
36 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
Heavyweight Coated Paper | 24 д. | Да | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Да
36 д. | Да | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Да
42 д. | Да | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Да
50 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Да
A2 | Нет | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Да
A1 | Да | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Да
A0 | Да | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Да
B2 | Да | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Да
B1 | Нет | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Да
Extra Heavyweight Coated Paper | 24 д. | Да | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 320 мм | 100 мм | 320 мм | Нет
36 д. | Да | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 320 мм | 100 мм | 320 мм | Нет
42 д. | Да | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 320 мм | 100 мм | 320 мм | Нет
Premium Matte Paper (*3) | 17 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Да
24 д. | Да | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Да
36 д. | Да | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Да
42 д. | Да | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Да
60 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Да
Colored Coated Paper | 24 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 250 мм | - | - | Нет
36 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 250 мм | - | - | Нет
Matte Coated Paper 90gsm | 24 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
36 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
42 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
Matt Coated Paper | 24 д. | Да | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
36 д. | Да | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
42 д. | Да | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
Matt Coated Paper 140g | 17 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
24 д. | Да | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
36 д. | Да | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
42 д. | Да | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
50 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
60 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
Extra Matt Coated Paper | 17 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 320 мм | - | - | Нет
24 д. | Да | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 320 мм | 100 мм | 320 мм | Нет
36 д. | Да | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 320 мм | 100 мм | 320 мм | Нет
42 д. | Да | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 320 мм | 100 мм | 320 мм | Нет
50 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 320 мм | - | - | Нет
60 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 320 мм | - | - | Нет
Opaque Paper | 17 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 320 мм | - | - | Да (*4)
24 д. | Да | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 320 мм | 100 мм | 320 мм | Да (*4)
36 д. | Да | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 320 мм | 100 мм | 320 мм | Да (*4)
42 д. | Да | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 320 мм | 100 мм | 320 мм | Да (*4)
50 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 320 мм | - | - | Да (*4)
60 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 320 мм | - | - | Да (*4)
Hi Res Graphic Paper | 17 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
24 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
36 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
42 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
50 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
60 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
Hi Res Barrier Paper | 17 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 320 мм | - | - | Нет
24 д. | Да | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 320 мм | 100 мм | 320 мм | Нет
36 д. | Да | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 320 мм | 100 мм | 320 мм | Нет
42 д. | Да | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 320 мм | 100 мм | 320 мм | Нет
50 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 320 мм | - | - | Нет
60 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 320 мм | - | - | Нет
Photo Realistic Paper 210g | 10 д. | Да | Да | Нет | Выключить | Не требуется | 100 мм | 320 мм | 100 мм | 320 мм | Нет
14 д. | Да | Да | Нет | Выключить | Не требуется | 100 мм | 320 мм | 100 мм | 320 мм | Нет
17 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 320 мм | - | - | Нет
24 д. | Да | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 320 мм | 100 мм | 320 мм | Нет
36 д. | Да | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 320 мм | 100 мм | 320 мм | Нет
42 д. | Да | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 320 мм | 100 мм | 320 мм | Нет
50 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 320 мм | - | - | Нет
60 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 320 мм | - | - | Нет
*1: Бумага обрезается, если выбрать Вкл для свойства Снач.обрез.край в меню принтера. Если выбрать пункт Автомат. для свойства Снач.обрез.край , то принтер определит состояние ведущего конца и автоматически обрежет бумагу так, как нужно. Автомат. - это настройка по умолчанию для большинства типов бумаги. *2: Бумага, имеющая отметку "Нет" в столбце "Калибровка цвета", не может использоваться для калибровки цвета (т.е. для печати образцов для настройки). Однако значение параметра настройки, полученное при калибровке с использованием бумаги, имеющей отметку "Да", может использоваться как основа для настройки при использовании также и этих типов бумаги. *3: По умолчанию значение поля Граница конц.рул на принтере установлено 20мм , но его можно изменить и установить 5мм . Если вы задаете 5мм , то для получения хороших результатов необходимо использовать принтер в рекомендуемых условиях. *4: Калибровка цвета возможна только на принтере iPF9110.
Фотобумага
Бумага Glossy Photo Paper , имеющая такой же глянец, как галогенидосеребряная фотобумага, подходит для печати фотоизображений высокой четкости. Эта бумага имеет полимерное покрытие, предотвращающее впитывание чернил, которое дает матовую поверхность. Фотобумага Semi-Glossy Photo Paper - это белая глянцевая бумага с меньшей отражающей способностью, чем стандартная глянцевая бумага. Мягкое внешнее покрытие этой бумаги специально обработано для снижения блеска. Благодаря низкой отражающей способности эта бумага хорошо подходит для печати плакатов и презентационных графических материалов на выставках, а также для рекламы в местах продаж. Характеристики продукта
Категория | Наименование продукта | Тип | Панель управления | Драйвер принтера | Черные чернила | Рекомендуемые условия | Ламинирование
Glossy Photo Paper (*1) | - | Рулон | Glossy Photo | Glossy Photo Paper | BK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 30-80% | Применяется
Semi-Glossy Photo Paper (*1) | - | Рулон | Semi-Gl Photo | Semi-Glossy Photo Paper | BK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 30-80% | Применяется
Глянцевая повышенного качест.200 (*1) | Глянцевая повышенного качест.200 (†) | Рулон | Гл.пов.кач.200 | Глянцевая повышенного качест.200 | BK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 30-80% | Применяется
Полуглянцевая бумага пов.кач.200 (*1) | Полуглянцевая бумага пов.кач.200 (†) | Рулон | Полугл.п/к 200 | Полуглянцевая бумага пов.кач.200 | BK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 30-80% | Применяется
Heavyweight Glossy Photo Paper 2 | - | Рулон | HW GlossyPhoto2 | Heavyweight Glossy Photo Paper 2 | BK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 10-80% | Применяется
Heavywght SemiGlos Photo Paper 2 | - | Рулон | HW SemiGlPhoto2 | Heavywght SemiGlos Photo Paper 2 | BK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 10-80% | Применяется
Глянцевая повышенного качест.280 (*1) | Глянцевая повышенного качест.280 (†) | Рулон | Гл.пов.кач.280 | Глянцевая повышенного качест.280 | BK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 30-80% | Применяется
Полуглянцевая бумага пов.кач.280 (*1) | Полуглянцевая бумага пов.кач.280 (†) | Рулон | Полугл.п/к 280 | Полуглянцевая бумага пов.кач.280 | BK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 30-80% | Применяется
Poster Semi-Glossy Photo Paper (*1) | - | Рулон | Poster Semi-Gl | Poster Semi-Glossy Photo Paper | BK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 30-60% | Применяется
Glossy Photographic Paper 190gsm (*1) | Photo Quality Paper Glossy 190gsm | Рулон | GlossyPhoto 190 | Glossy Photographic Paper 190gsm | BK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 30-60% | Применяется
Instant Dry Papers Glossy 200g (*1) | Economy Glossy Photo Paper 200gr | Рулон | Inst Dry Glossy | Instant Dry Papers Glossy 200g | BK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 30-60% | Применяется
Glossy Photographic Paper 240gsm | Photo Quality Paper Glossy 240gsm | Рулон | GlossyPhoto 240 | Glossy Photographic Paper 240gsm | BK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 30-60% | Применяется
Photo paper High Glossy 250g | Photo paper High Glossy 250g | Рулон | Photo Hi Glossy | Photo paper High Glossy 250g | BK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 30-60% | Применяется
Glossy Photographic Paper 270gsm | Photo Quality Paper Glossy 270gsm | Рулон | GlossyPhoto 270 | Glossy Photographic Paper 270gsm | BK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 30-60% | Применяется
HW Glossy Photo Paper | Photo Quality Paper Glossy 300gsm | Рулон | HW Gloss Photo | HW Glossy Photo Paper | BK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 30-60% | Применяется
Satin Photographic Paper 190gsm (*1) | Photo Quality Paper Satin 190gsm | Рулон | SatinPhoto 190 | Satin Photographic Paper 190gsm | BK | Temperature 15-30°C Humidity 30-60% | Применяется
Instant Dry Papers Satin 200g (*1) | Economy Satin Photo Paper 200g | Рулон | Inst Dry Satin | Instant Dry Papers Satin 200g | BK | Temperature 15-30°C Humidity 30-60% | Применяется
Photo paper Satin 240g | Photo paper Satin 240g | Рулон | Photo Satin | Photo paper Satin 240g | BK | Temperature 15-30°C Humidity 30-60% | Применяется
Satin Photographic Paper 240gsm | Photo Quality Paper Satin 240gsm | Рулон | SatinPhoto 240 | Satin Photographic Paper 240gsm | BK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 30-60% | Применяется
Photo paper Semi Matt 250g | Photo paper Semi Matt 250g | Рулон | Photo Semi Matt | Photo paper Semi Matt 250g | BK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 30-60% | Применяется
Photo paper Pearl 260g | Photo paper Pearl 260g | Рулон | Photo Pearl | Photo paper Pearl 260g | BK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 30-80% | Применяется
Satin Photographic Paper 270gsm | Photo Quality Paper Satin 270gsm | Рулон | SatinPhoto 270 | Satin Photographic Paper 270gsm | BK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 30-60% | Применяется
HW Satin Photo Paper | Photo Quality Paper Glacier 300gsm | Рулон | HW Satin Photo | HW Satin Photo Paper | BK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 30-60% | Применяется
*1: Эту бумагу можно использовать в режиме сопоставления естественного освещения. Подробнее о режиме сопоставления естественного освещения см. в Руководстве пользователя принтера.
Характеристики рулона
Категория | Размер | Печать без полей | Авто-обрезка | Приемное устройство | Время высыхания чернил | Удаление обрезанного края | Обрезаемая с края длина | Калибровка цвета (*2)
При загрузке бумаги (*1) | Печать без полей
Нормальная влажность | Низкая/высокая влажность | Нормальная влажность | Низкая/высокая влажность
Glossy Photo Paper | 10 д. | Да | Да | Нет | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Да
14 д. | Да | Да | Нет | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Да
24 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Да
36 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Да
42 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Да
50 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Да
A2 | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Да
A1 | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Да
A0 | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Да
B2 | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Да
Semi-Glossy Photo Paper | 10 д. | Да | Да | Нет | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
14 д. | Да | Да | Нет | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
24 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
36 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
42 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
50 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
A2 | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
A1 | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
A0 | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
B2 | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
Глянцевая повышенного качест.200 | 17 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Да
24 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Да
36 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Да
42 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Да
| 60 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Да
Полуглянцевая бумага пов.кач.200 | 17 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Да
24 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Да
36 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Да
42 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Да
| 60 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Да
Heavyweight Glossy Photo Paper 2 | 17 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Да
24 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Да
36 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Да
44 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Да
50 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Да
60 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Да
Heavywght SemiGlos Photo Paper 2 | 17 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Да
24 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Да
36 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Да
44 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Да
50 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Да
60 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Да
Глянцевая повышенного качест.280 | 10 д. | Да | Да | Нет | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Да
17 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Да
24 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Да
36 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Да
42 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Да
| 50 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Да | 60 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Да
Полуглянцевая бумага пов.кач.280 | 10 д. | Да | Да | Нет | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Да
17 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Да
24 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Да
36 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Да
42 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Да
| 50 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Да | 60 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Да
Poster Semi-Glossy Photo Paper | 17 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Да
24 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Да
36 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Да
42 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 20 мм | 100 мм | 100 мм | Да
Glossy Photographic Paper 190gsm | 17 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Да
24 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Да
36 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Да
42 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Да
50 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Да
60 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Да
Instant Dry Papers Glossy 200g | 17 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
24 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
36 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
42 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
50 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
60 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
Glossy Photographic Paper 240gsm | 17 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Да
24 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 20 мм | 100 мм | Да
36 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Да
42 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Да
50 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Да
60 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Да
Photo paper High Glossy 250g | 10 д. | Да | Да | Нет | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
14 д. | Да | Да | Нет | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
16 д. | Да | Да | Нет | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
17 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
24 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
36 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
42 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
50 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
60 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
Glossy Photographic Paper 270gsm | 17 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
24 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
36 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
42 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
| 50 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет | 60 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
HW Glossy Photo Paper | 17 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
24 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
36 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
42 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
50 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
60 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
Satin Photographic Paper 190gsm | 17 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Да
24 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Да
36 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Да
42 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Да
50 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Да
60 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Да
Instant Dry Papers Satin 200g | 17 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
24 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
36 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
42 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
50 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
60 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
Photo paper Satin 240g | 17 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
24 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
36 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
42 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
50 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
60 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
Satin Photographic Paper 240gsm | 17 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Да
24 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Да
36 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Да
42 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Да
50 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Да
60 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Да
Photo paper Semi Matt 250g | 10 д. | Да | Да | Нет | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
14 д. | Да | Да | Нет | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
16 д. | Да | Да | Нет | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
17 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
24 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
36 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
42 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
50 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
60 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
Photo paper Pearl 260g | 17 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
24 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
36 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
42 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
60 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
Satin Photographic Paper 270gsm | 17 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
24 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
36 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
42 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
| 50 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет | 60 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
HW Satin Photo Paper | 17 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
24 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
36 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
42 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
50 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
60 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет

*1: Бумага обрезается, если выбрать Вкл для свойства Снач.обрез.край в меню принтера. Если выбрать пункт Автомат. для свойства Снач.обрез.край , то принтер определит состояние ведущего конца и автоматически обрежет бумагу так, как нужно. Автомат. - это настройка по умолчанию для большинства типов бумаги. *2: Бумага, имеющая отметку "Нет" в столбце "Калибровка цвета", не может использоваться для калибровки цвета (т.е. для печати образцов для настройки). Однако значение параметра настройки, полученное при калибровке с использованием бумаги, имеющей отметку "Да", может использоваться как основа для настройки при использовании также и этих типов бумаги.

Синтетическая бумага
Высокоэкономичная синтетическая бумага, в которой использована пленка на основе полипропилена, подходит для выставочных плакатов. При условии ламинирования их можно размещать на улице. Характеристики продукта
Категория | Тип | Панель управления | Драйвер принтера | Черные чернила | Рекомендуемые условия | Ламинирование
Synthetic Paper | Рулон | Syn. Paper | Synthetic Paper | MBK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 30-80% | Применяется
Adhesive Synthetic Paper | Рулон | Adh. Syn. Paper | Adhesive Synthetic Paper | MBK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 10-80% | Применяется
Меры предосторожности Чтобы обеспечить высокое качество печати, выключите функцию автообрезки и остановите принтер после печати. Рекомендуется поддерживать документ руками, чтобы он не упал до того как вы нажмете кнопку Stop и обрежете бумагу. Adhesive Synthetic Paper Если ведущий конец самоклеящейся синтетической бумаги Adhesive Synthetic Paper закручивается вверх, то клейкая сторона может прилипнуть к печатающей головке и повредить ее. В этом случае необходимо выпрямить бумагу, например, отрезав ведущий конец.
Характеристики рулона
Категория | Размер | Печать без полей | Авто-обрезка | Приемное устройство | Время высыхания чернил | Удаление обрезанного края | Обрезаемая с края длина | Калибровка цвета (*2)
При загрузке бумаги (*1) | Печать без полей
Нормальная влажность | Низкая/высокая влажность | Нормальная влажность | Низкая/высокая влажность
Synthetic Paper | 24 д. | Нет | Да | Да (*3) | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
36 д. | Нет | Да | Да (*3) | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
42 д. | Нет | Да | Да (*3) | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
50 д. | Нет | Да | Да (*3) | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
Adhesive Synthetic Paper | 24 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
36 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
42 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
50 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
*1: Бумага обрезается, если выбрать Вкл для свойства Снач.обрез.край в меню принтера. Если выбрать пункт Автомат. для свойства Снач.обрез.край , то принтер определит состояние ведущего конца и автоматически обрежет бумагу так, как нужно. Автомат. - это настройка по умолчанию для большинства типов бумаги. *2: Бумага, имеющая отметку "Нет" в столбце "Калибровка цвета", не может использоваться для калибровки цвета (т.е. для печати образцов для настройки). Однако значение параметра настройки, полученное при калибровке с использованием бумаги, имеющей отметку "Да", может использоваться как основа для настройки при использовании также и этих типов бумаги. *3: Приемное устройство можно использовать при относительной влажности не выше 60%.

Пленка
Печать наносится на глянцевую лицевую сторону прозрачной пленки. При использовании задней подсветки может служить в качестве светящихся вывесок в помещениях и ярких рекламных стендов. Характеристики продукта
Категория | Наименование продукта | Тип | Панель управления | Драйвер принтера | Черные чернила | Рекомендуемые условия | Ламинирование
Backlit Film | Back Light Film (†) | Рулон | Backlit Film | Backlit Film | MBK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 10-80% | Применяется
Backprint Film | - | Рулон | Backprint Film | Backprint Film | BK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 30-80% | Применяется
Uni Opaque Backlit Film | Universal Opaque White Film | Рулон | Opaq Backlit F | Uni Opaque Backlit Film | BK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 10-60% | Применяется
Roll-Up Film | Pop-up Gloss Film | Рулон | Roll-Up Film | Roll-Up Film | BK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 30-60% | Применяется
Меры предосторожности Не используйте пленку для задней подсветки Backlit Film там, где поверхность печати может стать влажной. Если носитель будет использоваться во влажной среде, то после печати необходимо его ламинировать или защитить поверхность каким-то иным способом. При печати на пленке Backlit Film установите Качество печати в драйвере принтера на Стандарт или Высокое . Печать может казаться неравномерной, но этот эффект будет смягчен задней подсветкой.
Характеристики рулона
Категория | Размер | Печать без полей | Авто-обрезка | Приемное устройство | Время высыхания чернил | Удаление обрезанного края | Обрезаемая с края длина | Калибровка цвета (*2)
При загрузке бумаги (*1) | Печать без полей
Нормальная влажность | Низкая/высокая влажность | Нормальная влажность | Низкая/высокая влажность
Backlit Film | 24 д. | Нет | Обрезка при извлечении | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 150 мм | - | - | Нет
36 д. | Нет | Обрезка при извлечении | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 150 мм | - | - | Нет
42 д. | Нет | Обрезка при извлечении | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 150 мм | - | - | Нет
Backprint Film | 24 д. | Нет | Обрезка при извлечении | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 150 мм | - | - | Нет
36 д. | Нет | Обрезка при извлечении | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 150 мм | - | - | Нет
44 д. | Нет | Обрезка при извлечении | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 150 мм | - | - | Нет
Uni Opaque Backlit Film | 24 д. | Нет | Обрезка при извлечении | Нет | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
36 д. | Нет | Обрезка при извлечении | Нет | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
42 д. | Нет | Обрезка при извлечении | Нет | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
50 д. | Нет | Обрезка при извлечении | Нет | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
Roll-Up Film | 24 д. | Нет | Обрезка при извлечении | Нет | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
36 д. | Нет | Обрезка при извлечении | Нет | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
42 д. | Нет | Обрезка при извлечении | Нет | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
50 д. | Нет | Обрезка при извлечении | Нет | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
*1: Бумага обрезается, если выбрать Вкл для свойства Снач.обрез.край в меню принтера. Если выбрать пункт Автомат. для свойства Снач.обрез.край , то принтер определит состояние ведущего конца и автоматически обрежет бумагу так, как нужно. Автомат. - это настройка по умолчанию для большинства типов бумаги. *2: Бумага, имеющая отметку "Нет" в столбце "Калибровка цвета", не может использоваться для калибровки цвета (т.е. для печати образцов для настройки). Однако значение параметра настройки, полученное при калибровке с использованием бумаги, имеющей отметку "Да", может использоваться как основа для настройки при использовании также и этих типов бумаги.

Ткань
Подходит для транспарантов. Транспаранты, выполненные на ткани, могут вывешиваться на улице на непродолжительное время. Характеристики продукта
Категория | Наименование продукта | Тип | Панель управления | Драйвер принтера | Черные чернила | Рекомендуемые условия | Ламинирование
Flame-Resistant Cloth | Flame-Resistant Cloth (†) | Рулон | Flame-Res.Cloth | Flame-Resistant Cloth | MBK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 10-60% | Не рекомендуется
Fabric Banner | - | Рулон | Fabric Banner | Fabric Banner | MBK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 30-60% | Не рекомендуется
Thin Fabric Banner | - | Рулон | ThinFab.Banner | Thin Fabric Banner | MBK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 10-60% | Не рекомендуется
Scrim Banner | Scrim Banner | Рулон | Scrim Banner | Scrim Banner | MBK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 10-80% | Применяется
Adhensive Matt Vinyl Stretch | Adhesive Matt Stretch Vinyl/9173 | Рулон | Adhesstre Vinyl | Adhensive Matt Vinyl Stretch | MBK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 10-80% | Применяется
Меры предосторожности Разлохмаченные концы аккуратно обрежьте ножницами или другим инструментом. Нити из разлохмаченных концов, втянутые в принтер, могут вывести его из строя.
Характеристики рулона
Категория | Размер | Печать без полей | Авто-обрезка | Приемное устройство | Время высыхания чернил | Удаление обрезанного края | Обрезаемая с края длина | Калибровка цвета (*2)
При загрузке бумаги (*1) | Печать без полей
Нормальная влажность | Низкая/высокая влажность | Нормальная влажность | Низкая/высокая влажность
Flame-Resistant Cloth | 24 д. | Да (только двусторонняя) | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 200 мм | - | - | Нет
36 д. | Да (только двусторонняя) | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 200 мм | - | - | Нет
42 д. | Да (только двусторонняя) | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 200 мм | - | - | Нет
Fabric Banner | 36 д. | Да (только двусторонняя) | Да | Да | Выключить | Не требуется | 350 мм | 450 мм | - | - | Нет
24 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Не требуется | 350 мм | 450 мм | - | - | Нет
50 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Не требуется | 350 мм | 450 мм | - | - | Нет
Thin Fabric Banner (*3) | 42 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
50 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
Scrim Banner | 24 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
36 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
42 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
50 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
60 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
Adhensive Matt Vinyl Stretch | 24 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
36 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
42 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
50 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
*1: Бумага обрезается, если выбрать Вкл для свойства Снач.обрез.край в меню принтера. Если выбрать пункт Автомат. для Снач.обрез.край , то принтер определит состояние ведущего конца и автоматически обрежет бумагу так, как нужно. Автомат. - это настройка по умолчанию для большинства типов бумаги. *2: Бумага, имеющая отметку "Нет" в столбце "Калибровка цвета", не может использоваться для калибровки цвета (т.е. для печати образцов для настройки). Однако значение параметра настройки, полученное при калибровке с использованием бумаги, имеющей отметку "Да", может использоваться как основа для настройки при использовании также и этих типов бумаги. *3: По умолчанию значение поля Граница конц.рул на принтере установлено 20мм , но его можно изменить и установить 5мм . Если вы задаете 5мм , то для получения хороших результатов необходимо использовать принтер в рекомендуемых условиях.

Бумага для пробной печати
Бумага для пробной печати обеспечивает воспроизведение цветового спектра для пробной офсетной печати, позволяя судить о том, как будет выглядеть окончательный вариант. Она специально предназначена для пробной цветной печати в задачах печати. Характеристики продукта
Категория | Наименование продукта | Тип | Панель управления | Драйвер принтера | Черные чернила | Рекомендуемые условия | Ламинирование
Proofing paper (*1) | - | Рулон | Proofing Paper | Proofing paper | BK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 30-80% | Не рекомендуется
Glossy Proofing Paper 195g (*1) | Professional Proof and Photo Glossy 195g | Рулон | Glossy Proofing | Glossy Proofing Paper 195g | BK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 10-60% | Не рекомендуется
Semiglossy Proofing Paper 195g (*1) | Professional Proof and Photo Semiglossy 195g | Рулон | SemiGlProof 195 | Semiglossy Proofing Paper 195g | BK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 10-60% | Не рекомендуется
Commercial Proofing Paper (*1) | Proofing Paper Glossy 200gsm | Рулон | Comm Proofing | Commercial Proofing Paper | BK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 30-80% | Не рекомендуется
Commercial RC Proofing 210gsm | Proofing Paper Glossy 210gsm | Рулон | RC Proofing 210 | Commercial RC Proofing 210gsm | BK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 30-60% | Не рекомендуется
Semiglossy Proofing Paper 255g (*1) | Professional Proof and Photo Semiglossy 255g | Рулон | SemiGlProof 255 | Semiglossy Proofing Paper 255g | BK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 30-80% | Не рекомендуется
Commercial RC Proofing 270gsm | Proofing Paper Glossy 270gsm | Рулон | RC Proofing 270 | Commercial RC Proofing 270gsm | BK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 30-60% | Не рекомендуется
Меры предосторожности Чтобы обеспечить высокое качество печати, выключите функцию автообрезки и остановите принтер после печати. Рекомендуется поддерживать документ руками, чтобы он не упал до того как вы нажмете кнопку Stop и обрежете бумагу. Если надолго оставлять загруженную бумагу в приемном устройстве для бумаги, то это может отрицательно сказаться на качестве печати. Рекомендуется убирать бумагу из принтера, если вы не собираетесь ничего печатать в ближайшее время. Если вы хотите печатать на бумаге, которая долгое время пролежала в приемном устройстве принтера, то нажмите кнопку Online для перевода принтера в автономный режим. Затем нажмите клавишу ▼ , чтобы подать бумагу примерно на 50 мм (2,0 д.) и начать печатать.
*1: Эту бумагу можно использовать в режиме сопоставления естественного освещения. Подробнее о режиме сопоставления естественного освещения см. в Руководстве пользователя принтера.
Характеристики рулона
Категория | Размер | Печать без полей | Авто-обрезка | Приемное устройство | Время высыхания чернил | Удаление обрезанного края | Обрезаемая с края длина | Калибровка цвета (*2)
При загрузке бумаги (*1) | Печать без полей
Нормальная влажность | Низкая/высокая влажность | Нормальная влажность | Низкая/высокая влажность
Proofing Paper | 17 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Да
24 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Да
36 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Да
42 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Да
Glossy Proofing Paper 195g | 17 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
24 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
36 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
42 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
50 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
60 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
Semiglossy Proofing Paper 195g | 17 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
24 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
36 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
42 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
50 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
60 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
Commercial Proofing Paper | 24 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 320 мм | - | - | Да
36 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 320 мм | - | - | Да
42 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 320 мм | - | - | Да
Commercial RC Proofing 210gsm | 24 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Да
36 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Да
42 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Да
Semiglossy Proofing Paper 255g | 17 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
24 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
36 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
42 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
50 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
60 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
Commercial RC Proofing 270gsm | 24 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
36 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
42 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
*1: Бумага обрезается, если выбрать Вкл для свойства Снач.обрез.край в меню принтера. Если выбрать пункт Автомат. для свойства Снач.обрез.край , то принтер определит состояние ведущего конца и автоматически обрежет бумагу так, как нужно. Автомат. - это настройка по умолчанию для большинства типов бумаги. *2: Бумага, имеющая отметку "Нет" в столбце "Калибровка цвета", не может использоваться для калибровки цвета (т.е. для печати образцов для настройки). Однако значение параметра настройки, полученное при калибровке с использованием бумаги, имеющей отметку "Да", может использоваться как основа для настройки при использовании также и этих типов бумаги.

Бумага для художественной печати
Бумага для художественной печати расширяет возможности крупноформатной печати на струйном принтере. Она позволяет получать привлекательные изображения высокого разрешения различных жанров - от портретов, пейзажей и акварелей до цифровых художественных работ. В качестве холста используется уникального вида фактурная ткань из полиэфирных нитей. Эта ткань может быть матовой и полуглянцевой, что идеально подходит для воспроизведения работ, написанных как маслом, так и в других техниках живописи, а также для печати цифровых художественных изображений, стилизованных под произведения живописи. Японская бумага "washi", сохраняя свой традиционный вид, одновременно обеспечивает все возможности струйной печати. Эта бумага хорошо подходит для передачи ощущения тепла и того неуловимого эффекта, который возникает при оформлении художественных экспозиций или экспозиций в местах продаж с использованием акварельных рисунков, рисунков тушью или иллюстраций в азиатском стиле. Характеристики продукта
Категория | Наименование продукта | Тип | Панель управления | Драйвер принтера | Черные чернила | Рекомендуемые условия | Ламинирование
Fine Art Photo Paper | Fine Art Photo Paper "Photo Rag™" 188 (†) | Рулон | FineArt Photo | Fine Art Photo | MBK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 10-80% | Не рекомендуется
Photo Rag 188g | Рулон | FineArt Photo | Fine Art Photo | MBK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 10-80% | Не рекомендуется
Fine Art Heavyweight Photo Paper | Photo Rag 308g | Рулон | FneArt HW Photo | Fine Art Heavyweight Photo | MBK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 10-80% | Не рекомендуется
Fine Art Textured Paper | German Etching 310g | Рулон | FineArt Txtr | Fine Art Textured | MBK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 10-80% | Не рекомендуется
Fine Art Watercolor | - | Рулон | FineArt Wtrclr | Fine Art Watercolor | MBK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 10-80% | Не рекомендуется
Fine Art Block Print | - | Рулон | FineArtBlockP | Fine Art Block Print | MBK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 10-80% | Не рекомендуется
Prem Art Paper Smooth | Art paper smooth | Рулон | Prem Art P SMTH | Prem Art Paper Smooth | MBK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 30-80% | Не рекомендуется
Art Paper Extra Smooth 250g | Art Paper Extra Smooth 250g | Рулон | Art Extr Smooth | Art Paper Extra Smooth 250g | MBK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 30-80% | Применяется
Prem Art Paper Embossed | Art paper embossed | Рулон | Prem Art P EMB | Prem Art Paper Embossed | MBK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 10-80% | Не рекомендуется
Water Res Art Canvas | Water Resistant Paper Art Canvas/9172 | Рулон | Wat Res Art CVS | Water Res Art Canvas | MBK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 40-60% | Не рекомендуется
Canvas Matte | Canvas Artist 340g | Рулон | Canvas Matte | Canvas Matte | MBK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 10-60% | Не рекомендуется
Japanese Paper Washi | - | Рулон | JPN Paper Washi | Japanese Paper Washi | MBK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 10-80% | Не рекомендуется
Меры предосторожности Чтобы обеспечить высокое качество печати, выключите функцию автообрезки и остановите принтер после печати. Рекомендуется поддерживать документ руками, чтобы он не упал до того как вы нажмете кнопку Stop и обрежете бумагу. Fine Art Block Print Бумага для художественной печати Fine Art Block Print не позволяет осуществлять печать без полей при отсутствии полей со всех четырех сторон. Она подходит только для печати без полей при отсутствии полей на двух сторонах. Однако прежде, чем начать такую печать, установите для функции Уменьш. пыли значение Вкл в ГЛАВ.МЕНЮ . Более подробные инструкции см. в Руководстве пользователя принтера. Canvas Matte Разлохмаченные концы аккуратно обрежьте ножницами или другим инструментом. Нити из разлохмаченных концов, втянутые в принтер, могут вывести его из строя.
Характеристики рулона
Категория | Размер | Печать без полей | Авто-обрезка | Приемное устройство | Время высыхания чернил | Удаление обрезанного края | Обрезаемая с края длина | Калибровка цвета (*2)
При загрузке бумаги (*1) | Печать без полей
Нормальная влажность | Низкая/высокая влажность | Нормальная влажность | Низкая/высокая влажность
Fine Art Photo Paper | 24 д. (*3) | Да | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Да
36 д. (*4) | Да | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Да
44 д. (*4) | Нет | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Да
Fine Art Heavyweight Photo Paper | 17 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Да
24 д. | Да | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Да
36 д. | Да | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Да
44 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Да
Fine Art Textured Paper | 17 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
24 д. | Да | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
36 д. | Да | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
44 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
Fine Art Watercolor | 17 д. | Нет | Да | Да | 60 с | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
24 д. | Да | Да | Да | 60 с | Не требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
36 д. | Да | Да | Да | 60 с | Не требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
Fine Art Block Print | 17 д. | Нет | Да | Да | 60 с | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
24 д. | Да | Да | Да | 60 с | Не требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
36 д. | Да | Да | Да | 60 с | Не требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
Prem Art Paper Smooth | 17 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
24 д. | Да (только двусторонняя) | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
36 д. | Да (только двусторонняя) | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
Art Paper Extra Smooth 250g | 17 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Да
24 д. | Да | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Да
36 д. | Да | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Да
50 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Да
Prem Art Paper Embossed | 17 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
24 д. | Да | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
36 д. | Да | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
Water Res Art Canvas (*5) | 17 д. | Нет | Обрезка при извлечении | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 200 мм | - | - | Нет
24 д. | Да (только двусторонняя) | Обрезка при извлечении | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 200 мм | - | - | Нет
36 д. | Да (только двусторонняя) | Обрезка при извлечении | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 200 мм | - | - | Нет
42 д. | Да (только двусторонняя) | Обрезка при извлечении | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 200 мм | - | - | Нет
60 д. | Нет | Обрезка при извлечении | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 200 мм | - | - | Нет
Canvas Matte | 36 д. | Да (только двусторонняя) | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 200 мм | - | - | Нет
44 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 200 мм | - | - | Нет
50 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 200 мм | - | - | Нет
Japanese Paper Washi | 17 д. | Нет | Да | Нет | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
24 д. | Нет | Да | Нет | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
36 д. | Нет | Да | Нет | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
42 д. | Нет | Да | Нет | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
*1: Бумага обрезается, если выбрать Вкл для свойства Снач.обрез.край в меню принтера. Если выбрать пункт Автомат. для свойства Снач.обрез.край , то принтер определит состояние ведущего конца и автоматически обрежет бумагу так, как нужно. Автомат. - это настройка по умолчанию для большинства типов бумаги. *2: Бумага, имеющая отметку "Нет" в столбце "Калибровка цвета", не может использоваться для калибровки цвета (т.е. для печати образцов для настройки). Однако значение параметра настройки, полученное при калибровке с использованием бумаги, имеющей отметку "Да", может использоваться как основа для настройки при использовании также и этих типов бумаги. *3: Только для фотобумаги "Photo Rag™" 188g, предназначенной для художественной печати. *4: Только для бумаги Photo Rag 188g. *5: По умолчанию значение поля Граница конц.рул на принтере установлено 20мм , но его можно изменить и установить 5мм . Если вы задаете 5мм , то для получения хороших результатов необходимо использовать принтер в рекомендуемых условиях.

Бумага для САПР
Эта бумага специально предназначена для печати чертежей, подготовленных с помощью систем автоматизированного проектирования (САПР). CAD Tracing Paper - это тонкая полупрозрачная бумага, которую можно использовать для цветной печати. CAD Translucent Matte Film обеспечивает высокую стабильность размеров, что делает ее пригодной для высокоточной печати, например, эталонных чертежей. Характеристики продукта
Категория | Наименование продукта | Тип | Панель управления | Драйвер принтера | Черные чернила | Рекомендуемые условия | Ламинирование
CAD Tracing Paper | - | Рулон | CAD Trace Paper | CAD Tracing Paper | MBK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 30-80% | Не рекомендуется
CAD Translucent Matte Film | - | Рулон | CAD Matte Film | CAD Translucent Matte Film | MBK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 10-80% | Не рекомендуется
CAD Clear Film | - | Рулон | CAD Clear Film | CAD Clear Film | BK | Temperature 15-30°C Влажность 30-60% | Не рекомендуется
Standard Paper1569B 80g | Standard Paper1569B 80g | Рулон | Standard P 80g | Standard Paper1569B 80g | MBK | Temperature 15-30°C Humidity 30-80% | Применяется
Standard Paper1570B 90g | Standard Paper1570B 90g | Рулон | Standard P 90g | Standard Paper1570B 90g | MBK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 10-80% | Применяется
Меры предосторожности CAD Tracing Paper Удаляйте каждый лист после выдачи из лотка для напечатанных материалов. Не прикасайтесь к напечатанной поверхности или к листам, уложенным в стопу, пока не высохнут чернила. Не используйте CAD Translucent Matte Film и CAD Tracing Paper в условиях, при которых бумага может стать влажной. CAD Clear Film Если используется автоматическое определение оставшейся в рулоне бумаги CAD Clear Film , то перед тем как печатать, отрежьте вручную ту часть носителя, на котором нанесено его название или какой-либо другой текст.
Характеристики рулона
Категория | Размер | Печать без полей | Авто-обрезка | Приемное устройство | Время высыхания чернил | Удаление обрезанного края | Обрезаемая с края длина | Калибровка цвета (*2)
При загрузке бумаги (*1) | Печать без полей
Нормальная влажность | Низкая/высокая влажность | Нормальная влажность | Низкая/высокая влажность
CAD Tracing Paper | 24 д. | Нет | Да | Нет | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
36 д. | Нет | Да | Нет | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
A2 | Нет | Да | Нет | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
A1 | Нет | Да | Нет | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
A0 | Нет | Да | Нет | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
CAD Translucent Matte Film | 36 д. | Нет | Обрезка при извлечении | Нет | Выключить | Требуется | 100 ммm | 100 мм | - | - | Нет
A1 | Нет | Обрезка при извлечении | Нет | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
A0 | Нет | Обрезка при извлечении | Нет | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
CAD Clear Film | 36 д. | Нет | Обрезка при извлечении | Нет | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
Standard Paper1569B 80g | 24 д. | Нет | Да | Нет | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
36 д. | Нет | Да | Нет | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
42 д. | Нет | Да | Нет | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
Standard Paper1570B 90g | 17 д. | Нет | Да | Нет | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
24 д. | Нет | Да | Нет | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
36 д. | Нет | Да | Нет | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
42 д. | Нет | Да | Нет | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
*1: Бумага обрезается, если выбрать Вкл для свойства Снач.обрез.край в меню принтера. Если выбрать пункт Автомат. для свойства Снач.обрез.край , то принтер определит состояние ведущего конца и автоматически обрежет бумагу так, как нужно. Автомат. - это настройка по умолчанию для большинства типов бумаги. *2: Бумага, имеющая отметку "Нет" в столбце "Калибровка цвета", не может использоваться для калибровки цвета (т.е. для печати образцов для настройки). Однако значение параметра настройки, полученное при калибровке с использованием бумаги, имеющей отметку "Да", может использоваться как основа для настройки при использовании также и этих типов бумаги.

Тип: | Показывает тип бумаги. Его характеристики приведены в отдельной таблице.
Панель управления: | Показывает типы бумаги, выбранные в Тип рулон. нос. и Тип лист. бум. а также параметры, установленные на панели управления.
Драйвер принтера: | Показывает выбранные типы бумаги в меню Тип носителя в драйвере принтера.
Черные чернила: | Показывает тип используемых чернил.
Рекомендуемые условия: | Показывает уровень температуры и влажности для используемой бумаги.
Ламинирование: | Показывает, применимо ли обычное холодное ламинирование.
Печать без полей: | Показывает, возможна ли печать без полей.
Приемное устройство: | Указывает, можно или нельзя использовать приемное устройство.
Время высыхания чернил: | Показывает продолжительность сушки при использовании устройства для резки. Установите время высыхания чернил принтера в соответствии с данной таблицей.
Удаление обрезанного края: | Отметка "Требуется" указана для той бумаги, для которой необходимо удалять обрезки , образующиеся при отрезании переднего края. Удалите эти обрезки из выравнивающего устройства или выходного устройства укладки листов до начала печати.
Обрезаемая с края длина: | Указывает обрезаемую с края длину для рулонной бумаги.
Калибровка цвета: | Указывает, можно ли использовать бумагу для калибровки цвета.
Меры предосторожности: | Указывает меры предосторожности и ограничения для каждого типа бумаги.

Приведенные сведения действительны на конец от августа 2008 г. и могут быть изменены в любое время.
По поводу приобретения бумаги обратитесь к поставщику принтера.
Copyright Canon Inc. 2008 г.