选项设置
要使用附加到设备的选项（纸张纸盒、分页装订处理器等）的功能，您必须在驱动程序中配置选项设置。按照以下步骤检查和设置选项。

须知
根据所使用的设备，以下其中一项是必需的： Novell NetWare IPX/SPX 客户端软件 TCP/IP 协议 以管理员组成员的身份登录计算机。

注释
这些选项设置通常会在您安装驱动程序时自动进行配置。如果此后添加选项，设置未自动更新，请按照以下步骤操作。

1.
从“”（开始）菜单中选择“设备和打印机”。
如果使用的是 Windows 8/8.1/Server 2012/Server 2012 R2，回到桌面，在屏幕右侧显示标识条，单击或按下“设置” → “控制面板” → “设备和打印机”。
如果使用的是 Windows Vista，请从“”（开始）菜单中选择“控制面板” → “打印机”。
如果使用的是 Windows XP Professional/Server 2003/Server 2003 R2，请从“开始”菜单中选择“打印机和传真”。
如果使用的是 Windows XP Home Edition，请从“开始”菜单中选择“控制面板” → “打印机和其他硬件” → “打印机和传真”。
2.
右键单击您的设备对应的图标 → 单击“打印机属性”（或“属性”）。
3.
单击“设备设置”选项卡 → 检查获取设备信息状态。
“自动”：安装时获取设备状态并自动设置选项。检查设置并单击“确定”即可完成。
“手动”：您无法获取设备状态。转到第 4 步并设置选项。
4.
单击“获取设备状态”。
5.
在消息框中单击“是”。
检测到的信息显示在“设备设置”页上。
如果显示设备状态：已自动设置选项。检查设置并单击“确定”。
如果未显示设备状态：手动设置选项。选择附加到设备的选项并单击“确定”。

注释
如果您正在使用“打印服务器”（指向并打印）环境中的共享打印机，那么为了自动设置打印机配置，必须在服务器计算机中安装 Canon Driver Information Assist Service（请参阅“安装 Canon Driver Information Assist Service”）。 如果您正在使用本地打印机（连接到 USB 端口等），那么无法自动设置打印机配置。