设备功能设置
根据您使用的打印机型号，您可能需要设置功能版本/设备功能。
可用的功能会因功能版本/设备功能不同而有所不同。为了使用设备支持的功能，必须设置功能版本/设备功能。
1.
“打印配置页” → 确认“控制器功能 ID”和“功能版本”。
在设备的控制面板上，按下 （附加功能）。
按下“报告设置” → <打印列表> 下的“打印机”。
按下：
UFR II：“UFR II” → “配置页” → “是”
PCL：“PCL” → “配置页” → “是”
PS：“PS” → “配置页” → “是”
打印配置页的步骤根据您所使用的打印机型号而有所不同。
根据您使用的打印机型号，控制器功能 ID 和功能版本可能打印不出来。
2.
从“”（开始）菜单中选择“设备和打印机”。
如果使用的是 Windows 8/8.1/Server 2012/Server 2012 R2，回到桌面，在屏幕右侧显示标识条，单击或按下“设置” → “控制面板” → “设备和打印机”。
如果使用的是 Windows Vista，请从“”（开始）菜单中选择“控制面板” → “打印机”。
如果使用的是 Windows XP Professional/Server 2003/Server 2003 R2，请从“开始”菜单中选择“打印机和传真”。
如果使用的是 Windows XP Home Edition，请从“开始”菜单中选择“控制面板” → “打印机和其他硬件” → “打印机和传真”。
3.
右键单击您的设备对应的图标 → 单击“属性”（或“打印机属性”）。
4.
单击“设备设置”选项卡 → “功能”。
5.
设置在第 1 步中验证的功能版本或设备功能 → 单击“确定”。
如果功能版本已更改，则根据您打印机的相应功能设置和控制器版本，某些功能可能无法使用。
6.
单击“确定”。
已启用设置的功能。