使用 WSD 端口
您可以使用 WSD（基于设备的 Web 服务）在网络上搜索设备并安装相应的驱动程序。

须知
必须预先设置设备的“PDL 选择 (PnP)”功能与驱动程序匹配。有关详细信息，请参阅随设备一起提供的手册。 使用 WSD 端口时，无法使用获取设备信息或部门 ID 管理功能。 您不能为使用 WSD 的同一打印机安装多个打印机驱动程序。首先从“设备和打印机”（或“打印机和传真”或“打印机”）卸载现有驱动程序，然后安装新的驱动程序。 如果要为同一设备安装多个驱动程序，请使用标准 TCP/IP 端口（请参阅“端口设置安装”）。 不支持Windows XP。

注释
本指南中显示的示例是基于 Windows 7 的 32 位版本。根据您使用的系统环境，显示和步骤可能与下列描述有所不同。

1.
安装驱动程序。
有关详细信息，请参阅“端口设置安装”。
您可以设置临时端口（如“LPT1”）。
2.
从“”（开始）菜单中选择“网络”。
如果使用的是 Windows 8/8.1/Server 2012/Server 2012 R2，回到桌面，在屏幕右侧显示标识条，单击或按下“设置” → “更改电脑设置” → “设备” → “添加设备”。
3.
右键单击您的设备对应的图标 → 单击“安装”。
设备图标显示在 Windows“控制面板”的“设备和打印机”（或“打印机和传真”或“打印机”）文件夹中。
驱动程序现已安装。