Préparations et précautions d'installation
Voici les procédures préparatoires à suivre pour installer le pilote, ainsi que les précautions à prendre lors de l'installation.
Acquisition du programme d'installation
Vous pouvez acquérir le programme d'installation en utilisant l'un ou l'autre des moyens suivants.
Téléchargement à partir du site web (versions 32 bits et 64 bits)
Téléchargez la version Setup du pilote sur le site web de Canon (http://www.canon.com/).
CD-ROM fourni
Choix de la méthode de sélection du scanner
Après l'installation, vous pouvez utiliser en tant que scanner le périphérique sélectionné à l'écran. Lors de la première utilisation du scanner, vous devez vérifier les points suivants.
Méthode de sélection du scanner
Recherche automatique (sélection des scanners dans le sous-réseau, c'est à dire le réseau ayant le même ID de réseau)
Spécification de l'adresse IP ou du nom d'hôte
Formats disponibles lors de la sélection du scanner
Pour plus d'informations sur les réglages réseau du périphérique, tels que le contrôle et la modification de l'adresse IP ou du nom d'hôte, consultez le manuel du périphérique.
Réglage des fonctions d'authentification (si vous pouvez utiliser la fonction d'authentification)
IMPORTANT
Pour rechercher un scanner hors du sous-réseau en utilisant son nom d'hôte, vous devez enregistrer le périphérique dans le DNS et définir une recherche DNS inversée. Si le périphérique n'est pas enregistré, la recherche prend plus de temps et le résultat sera une adresse IP. Pour plus d'informations sur le réglage DNS, consultez le manuel du périphérique ou contactez votre administrateur réseau.
Précautions à prendre lors de l'installation
Prenez garde aux points suivants lors de l'installation.
Si la boîte de dialogue [Contrôle de compte d'utilisateur] s'affiche, procédez comme suit.
Si vous êtes connecté avec un compte d'administrateur : cliquez sur [Autoriser] ou [Continuer].
Si vous êtes connecté avec un compte d'utilisateur standard : entrez un mot de passe de compte d'administrateur → cliquez sur [OK].
Si la boîte de dialogue [Sécurité de Windows] s’affiche, cliquez sur [Installer ce pilote quand même].
Si vous utilisez le programme d'installation pour installer un pilote, vous pouvez mettre à jour les pilotes existants tout en installant le nouveau pilote.