スキャンする
ドライバーを使用してスキャンする手順を説明します。
メモ
OSのWIA-TWAIN互換モード等でColor Network ScanGear 2ドライバーを使用した場合は、OS依存のUIが表示され、手順が異なります。
事前条件
次の条件を満たしていることを確認してください。また、準備作業も完了しておいてください。
ドライバーのインストール
スキャナーをColor Network ScanGear 2 Toolで、選択
スキャナーがオンライン状態であることの確認
操作手順
1.
デバイスに原稿をセット
フィーダーからスキャンする場合：原稿のスキャンする面を上向きにセット
原稿台からスキャンする場合：原稿のスキャンする面を下向きにしてセット
2.
コンピューターのWIAまたはTWAIN対応アプリケーションからColor Network ScanGear 2ドライバーを起動
アプリケーションから、画像をスキャンするためのコマンドを実行 → ［Color Network ScanGear 2］を選択してください。
メモ
スキャナードライバーの起動方法は、各アプリケーションによって異なります。詳細は、各アプリケーションのマニュアルをご覧ください。
TWAIN対応アプリケーションによっては、スキャナードライバー選択時に、TWAIN対応ドライバーと、WIA-TWAIN互換モードによるWIA対応ドライバーが、同じ名前で2つ表示されることがあります。
3.
［基本設定］シートで、必要に応じて機能を設定
［拡張設定］シートでは、［基本設定］シートの項目に加えて、より詳細に機能の設定ができます。設定項目については、ヘルプを参照してください。
4.
原稿台からスキャンする場合は、［プレビュー］をクリック → プレビュー上でマウスをドラッグして、スキャンする範囲を指定
点線で囲まれた範囲がスキャンされます。指定した範囲は、次のように操作できます。
指定した範囲をドラッグして、移動
枠線上のハンドル（■）をドラッグして、範囲の大きさを変更
範囲の指定を解除する場合は、指定した範囲の外をクリック
［原稿サイズ］で［自動］が選択されている場合は、［プレビュー］は使用できません。
5.
［スキャン］をクリック
重要
［スキャン］をクリックしたあと、スキャンの進み具合を示すダイアログボックスが表示されるまでは、Color Network ScanGear 2ドライバーで操作しないでください。
アプリケーションのウィンドウにスキャンした画像が表示されます。
スキャンが終了したあと、Color Network ScanGear 2ドライバーが自動的に閉じない場合は、［］（閉じる）をクリックしてください。
関連項目
スキャナーを選択する
スキャナーのオンライン／オフラインを切り替える
ヘルプの参照