드라이버를 이용한 스캔
드라이버를 이용한 스캔 절차를 설명합니다.
참고
Color Network ScanGear 2 드라이버를 운영 체제의 WIA-TWAIN 호환 모드 등으로 사용하는 경우 운영 체제에 따른 UI가 표시되고 절차가 다릅니다.
전제 조건
다음 조건이 충족되었는지 확인하십시오. 준비 작업을 완료합니다.
드라이버 설치
Color Network ScanGear 2 Tool로 스캐너 선택
스캐너가 온라인 상태인지 확인합니다.
절차
1.
스캐너에 원고를 설정합니다.
피더에서 스캔하는 경우: 스캔할 면이 위를 향하도록 원고를 설정합니다.
원고대에서 스캔하는 경우: 스캔할 면이 아래를 향하도록 원고를 설정합니다.
2.
컴퓨터의 WIA 또는 TWAIN과 호환되는 응용 프로그램에서 Color Network ScanGear 2 드라이버를 시작합니다.
응용 프로그램에서 이미지 스캔 명령을 실행 → [Color Network ScanGear 2]를 선택합니다.
참고
스캐너 드라이버를 시작하는 방법은 응용 프로그램 별로 다릅니다. 자세한 내용은 각 응용 프로그램의 설명서를 참조하십시오.
TWAIN 호환 응용 프로그램에 따라 스캐너 드라이버를 선택할 때 2개의 드라이버가 이름이 같으면 WIA-TWAIN 호환 모드를 통해 TWAIN 호환 드라이버와 WIA 호환 드라이버가 표시될 수 있습니다.
3.
[기본 설정] 시트에 필요한 대로 기능을 설정합니다.
[기본 설정] 시트의 항목 외에 [고급 설정] 시트에 더욱 자세한 기능을 설정할 수 있습니다. 설정에 관한 설명은 도움말을 참조하십시오.
4.
원고대에서 스캔하는 경우 [미리보기]를 클릭 → 미리보기 위로 마우스를 끌어 스캔 범위를 지정합니다.
점선으로 표시한 영역이 스캔됩니다. 지정된 범위는 다음의 방법으로 조정할 수 있습니다.
지정된 범위를 끌어 이동합니다.
프레임워크 줄의 핸들을 끌어서 범위의 크기를 변경합니다.
지정된 범위를 취소하려면 지정된 범위 밖을 클릭합니다.
[원본 크기]에서 [자동]을 선택한 경우 [미리보기]를 사용할 수 없습니다.
5.
[스캔]을 클릭합니다.
중요
[스캔]을 클릭한 후 스캔 진행 상태를 나타내는 대화 상자가 표시될 때까지 Color Network ScanGear 2 드라이버를 사용하지 않습니다.
스캔 이미지가 응용 프로그램 창에 표시됩니다.
스캔이 완료된 후 Color Network ScanGear 2 드라이버가 자동으로 닫히지 않는 경우 [] (닫기)를 클릭합니다.
관련 항목
스캐너 선택
스캐너를 온라인/오프라인으로 전환
도움말 참조 방법