스캐너를 선택할 때 지정된 형식
스캐너를 선택할 때의 구체적인 형식과 입력 예를 설명합니다.
지정된 형식은 IP 주소(IPv4 또는 IPv6 연결) 별로 지정하는 방법과 호스트 이름 별로 지정하는 방법입니다.
IP 주소(IPv4 연결)
XXX.XXX.XXX.XXX
XXX: 0 - 255 십진법
사용 가능한 문자: 숫자(0-9) 및 점(.)
IP 주소(IPv6 연결)
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX: 16비트 16진법
사용 가능한 문자: 숫자(0-9), 문자(a-f 및 A-F), 콜론(:)
예: 3ae3:90a0:bd05:01d2:288a:1fc0:0001:10ee
각 세션의 숫자가 0으로 시작하는 경우 앞쪽의 0들을 생략할 수 있습니다.
예: f0f0:1:20:300:1000:100:20:3 = f0f0:0001:0020:0300:1000:0100:0020:0003
0이 계속되는 경우 ::을 지정하여 생략할 수 있습니다. 단, 생략은 1회 지속으로 제한됩니다.
예 1: 1234:4567::9abc = 1234:4567:0000:0000:0000:0000:0000:9abc
예 2: 1234:4567::f1f2:0:0:9abc = 1234:4567:0000:0000:f1f2:0000:0000:9abc
호스트 이름을 지정할 때
"호스트 이름 + 서브 도메인 이름 + 도메인 이름" 또는 단순히 "호스트 이름"의 형식으로 호스트 이름을 지정할 수 있습니다.
호스트 이름 + 서브 도메인 이름 + 도메인 이름을 지정한 경우:
예: Server1234.canon.co.jp
호스트 이름만 지정한 경우:
예: Server1234
참고
또한 서브넷(네트워크 ID가 같은 네트워크) 외의 IP 주소와 호스트 이름을 지정할 수 있습니다.