使用驱动程序扫描
本部分说明使用驱动程序进行扫描的步骤。
注释
如果在操作系统的 WIA-TWAIN 兼容模式下使用 Color Network ScanGear 2 驱动程序，会显示现有操作系统的 UI，其步骤也会有所不同。
前提条件
确认满足以下条件。完成准备操作。
驱动程序安装
用 Color Network ScanGear 2 Tool 选择扫描仪
确认扫描仪处于在线状态
步骤
1.
在设备中设置原稿。
如果从输送器扫描：将原稿要扫描的一面朝上。
如果从稿台玻璃扫描：将原稿要扫描的一面朝下。
2.
从计算机中 WIA 或 TWAIN 兼容的应用程序中启动 Color Network ScanGear 2 驱动程序。
在应用程序中，执行扫描图像的命令 → 选择[Color Network ScanGear 2]。
注释
启动扫描仪驱动程序的方式因应用程序而异。有关详细信息，请参阅各个应用程序的手册。
根据 TWAIN 兼容应用程序的不同，选择扫描仪驱动程序时，可能显示具有相同名称的两个驱动程序：在 WIA-TWAIN 兼容模式下的 TWAIN 兼容驱动程序和 WIA 兼容驱动程序。
3.
在[基本设置]页面中按要求设置功能。
除了[基本设置]页面中的项，还可在[高级设置]页面中设置更为详细的功能。关于这一设置的说明，请参阅帮助。
4.
如果从稿台玻璃扫描，单击[预览] → 在预览中拖动鼠标指定扫描范围。
会扫描用虚线框定的区域。可用以下方式操作指定的范围。
拖动指定范围。
拖动框线上的控制点来更改区域范围尺寸。
要取消指定的范围，可在指定范围外单击。
当[原稿尺寸]选择了[自动]时，不可使用[预览]。
5.
单击[扫描]。
须知
单击[扫描]后，在显示扫描进程的对话框出现前，请勿对 Color Network ScanGear 2 驱动程序进行操作。
扫描图像显示在应用程序窗口中。
扫描结束后，如果 Color Network ScanGear 2 驱动程序未自动关闭，单击[]（关闭）。
相关主题
选择扫描仪
将扫描仪切换到在线/离线
如何参阅帮助文件