使用驅動程式進行掃描
本節說明使用驅動程式進行掃描的程序。
注意
如果 Color Network ScanGear 2 驅動程式搭配作業系統的 WIA-TWAIN 相容性模式使用，則會根據作業系統顯示使用者介面，且程序可能會有不同。
先決條件
確認符合下列條件：完成準備操作。
驅動程式安裝
使用 Color Network ScanGear 2 Tool 選取掃描器
確認掃描器處於連線狀態
程序
1.
在裝置中放置原稿。
如果從送稿機掃描：將原稿的掃描面朝上放置。
如果從原稿台玻璃掃描：將原稿的掃描面朝下放置。
2.
從電腦中的 WIA 或 TWAIN 相容應用程式啟動 Color Network ScanGear 2 驅動程式。
在應用程式中，執行用以掃描影像的指令 → 選取 [Color Network ScanGear 2]。
注意
啟動掃描器驅動程式的方式根據應用程式而有不同。如需詳細資訊，請參閱各應用程式的手冊。
根據 TWAIN 相容應用程式而定，選取掃描器驅動程式時，可能顯示兩個具有相同名稱的驅動程式（透過 WIA-TWAIN 相容性模式顯示一個 TWAIN 相容驅動程式及一個 WIA 相容驅動程式）。
3.
在 [基本設定] 頁中視需要設定功能。
除了 [基本設定] 頁中的項目以外，您可在 [進階設定] 頁中設定更詳細的功能。如需設定的說明，請參閱說明。
4.
如果從原稿台玻璃掃描，請按一下 [預覽] → 將滑鼠拖曳到預覽上，以指定掃描範圍。
虛線所框住的區域會掃描。指定範圍可利用以下方式操作。
拖曳指定範圍可移動範圍。
拖曳框線上的控點可變更範圍大小。
若要取消指定的範圍，請按一下指定範圍以外的空間。
如果在 [原稿尺寸] 中選取 [自動]，您無法使用 [預覽]。
5.
按一下 [掃描]。
須知
按一 [掃描] 後，在顯示含有掃描進度狀態的對話方塊前，請勿操作 Color Network ScanGear 2 驅動程式。
掃描影像會顯示在應用程式的視窗中。
完成掃描後，如果 Color Network ScanGear 2 驅動程式沒有自動關閉，請按一下 []（關閉）。
相關主題
選取掃描器
將掃描器切換為連線/離線
如何查看說明