# วิธีใช้การติดตั้งเครือข่าย

## มีการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์เข้ากับเครือข่ายอื่น

รายการดังต่อไปนี้คือสาเหตุโดยทั่วไปบางรายการที่ทำให้คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ของคุณเชื่อมต่อเข้ากับเราเตอร์ที่แตกต่างกัน:

หลายเครือข่ายภายในพื้นที่ของคุณมีชื่อเครือข่ายเหมือนกัน (SSID)

หากคุณไม่มีการเปลี่ยนชื่อเครือข่าย (SSID) ที่เป็นค่าเริ่มต้นซึ่งได้รับจากผู้ผลิตสำหรับเราเตอร์ไรัสายของคุณ แสดงว่า อาจมีเราเตอร์ไร้สายอื่นในพื้นที่ของคุณที่ใช้ชื่อเดียวกัน อาจมีการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หรือเครื่องพิมพ์ไร้สายของคุณเข้ากับเราเตอร์ไร้สายอื่นโดยไม่ตั้งใจ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ให้ตั้งชื่อเฉพาะสำหรับเครือข่ายไร้สายของคุณ หากคุณดำเนินการเช่นนี้ คุณจะต้องกำหนดค่าอุปกรณ์ไร้สายทั้งหมดที่เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายของคุณด้วยชื่อเครือข่ายใหม่

เครือข่ายของคุณมีเราเตอร์หรือเครือข่ายย่อยมากกว่าหนึ่งรายการ

หากเครือข่ายของคุณมีเราเตอร์มากกว่าหนึ่งตัว อาจมีการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์เข้ากับเราเตอร์ที่แตกต่างกัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ของคุณเข้ากับเราเตอร์เดียวกัน เราเตอร์ของคุณยังอาจมีการกำหนดค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายสำหรับผู้ใช้ชั่วคราวแยกต่างหาก ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่มีการใช้การเชื่อมต่อสำหรับผู้ใช้ชั่วคราวนี้กับคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์<

หากเครือข่ายของคุณมีเครือข่ายย่อย ให้เลือก ถัดไป และจากนั้นป้อนที่อยู่ IP สำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณด้วยตัวเอง

คอมพิวเตอร์ของคุณอาจมีโปรไฟล์เครือข่ายมากกว่าหนึ่งโปรไฟล์)

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับเราเตอร์ที่ถูกต้อง คุณอาจมีการใช้เราเตอร์ไร้สายอื่นในพื้นที่ของคุณก่อนหน้านี้ และเราเตอร์ไร้สายนั้นยังคงเปิดใช้งานอยู่ และคอมพิวเตอร์ของคุณอาจยังคงมีโปรไฟล์ของเครือข่ายนั้นอยู่ คอมพิวเตอร์ของคุณอาจมีการเชื่อมต่อกับเราเตอร์ไร้สายนี้โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเริ่มระบบ

มีการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณเข้ากับเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN)

หากคอมพิวเตอร์ของคุณใช้การเชื่อมต่อ VPN เพื่้อเข้าถึงเครือข่ายที่ปลอดภัยภายนอก คุณจะต้องตัดการเชื่อมต่อจาก VPN ก่อนเพื่อให้สามารถตรวจหาและติดตั้งเครื่องพิมพ์บนเครือข่ายของคุณ

© Copyright HP Development Company, L.P.

http://www.hp.com