詞彙表

# 詞彙表

HP ePrint

  HP ePrint 是 HP 提供的免費服務，可讓您在任何可傳送電子郵件的位置列印至啟用 HP ePrint 的印表機上。 啟用 Web 服務之後，只需將文件和相片作為附件傳送到您為印表機指定的電子郵件地址即可。 不需要其他的軟體或驅動程式。 HP 印表機軟體會引導您完成 HP ePrint 的安裝。 若在已連線到 HP 網路的印表機中使用 ePrint、印表機應用程式及 HP Connected（分別稱或統稱為「ePrintCenter 系統」），則需要一個免費的 HP Connected 帳戶，並接受 HP Connected 網站上的條款與細則。

無線直接列印 (Wi-Fi Direct printing)

  有了 無線直接列印功能，您可以從電腦或行動裝置（例如智慧型電腦、平板電腦或其他有無線功能的裝置）無線列印，無需連線至現有的無線網路。 從電腦透過無線直接列印進行列印時，需要有 HP 印表機軟體。 從智慧型手機或平板電腦透過 無線直接列印進行列印時，需要有相容的列印應用程式。 印表機設定完成後，您便能夠建立無線直接連線。 請參閱您的印表機文件，瞭解如何啟用 無線直接列印。

IP 位址 (IP address)

  網際網路通訊協定 (IP) 位址是唯一的數字識別碼，由網路指派給已連接的裝置，例如印表機。 有效的 IP 位址是由四組數字所組成，中間以點分開，例如：192.168.1.001，區域網路上所有的裝置皆被指派一個唯一的 IP 位址。 此 IP 位址指派一般是由無線路由器自動為您完成，這稱為 DHCP 定址。 您可以為網路印表機建立手動（或靜態）IP 位址。 印表機的靜態位址必須符合路由器的閘道位址格式。

MAC 位址

  媒體存取控制 (MAC) 位址，或稱為硬體位址，是 HP 在製造過程中指派給網路硬體的識別碼。 若要知道 MAC 位址為何，您可在「網路設定頁」或印表機的序號標籤上找到這個位址。

內嵌式 Web 伺服器 (EWS)

  內嵌式 Web 伺服器 (EWS) 是一個存在於印表機內網頁。 印表機連上網路時，您可用內嵌式 Web 伺服器在電腦上檢視狀態資訊、變更設定和管理印表機。 您可以在未連線至網際網路的情況下使用內嵌式 Web 伺服器， 但某些功能可能無法使用。

主機名稱

  您的印表機有由 HP 指定的唯一主機名稱。 要求您輸入主機名稱時，請確定您輸入的主機名稱與顯示的完全相同。

無線密碼 (Wireless Password)

  無線密碼可防止不受歡迎的外來者存取您的無線網路。 最常見的加密類型為 WEP 和 WPA。 WEP 金鑰和 WPA 複雜密碼區分大小寫： 請完全依照原先定義的大小寫字母輸入。

無線網路名稱 (SSID)

  預設的無線網路名稱或 SSID（服務組識別元）由路由器製造商建立，不是唯一的名稱。 為您的路由器建立唯一的名稱，以避免可能會有其他網路使用相同的名稱。

無線網路測試報告 (Wireless Network Test Report)

  如果印表機與您的網路無線連接，則列印此報告會驗證網路連線，也可提供與連線相關的診斷資訊。

虛擬私人網路 (VPN)

  虛擬私人網路是一個安全的網路，使用如網際網路等公用架構讓使用者存取集中式網路。

閘道位址 (Gateway Address)

  無線路由器會有一個閘道位址，這是由路由器製造商指定的唯一 IP 位址。 除非您變更此閘道位址，否則此位址不會改變。 請參閱路由器隨附的文件，或與路由器製造商聯絡，以得知路由器的閘道位址及如何變更此位址。

網路設定頁 (Network Configuration Page)

  「網路設定頁」是一份印表機規格的報告，例如：網路狀態、作用中的連線類型、序號、MAC 或硬體位址、網路名稱 (SSID)、驗證類型和 IP 位址。 為您的 HP 印表機設定網路連線或疑難排解時，您可能需要參考此頁面上的設定。

© Hewlett-Packard Development Company, L.P.