### Zabezpečení bezdrátové komunikace

Zvolte způsob zabezpečení používaný v bezdrátové síti.

- Otevřený systém: Zvolte jej, pokud bezdrátová síť nevyžaduje šifrování ani ověřování.
- Sdílený klíč (WEP): Zvolte jej, pokud každé zařízení v síti používá pro připojení k bezdrátové síti klíč WEP. Na následující obrazovce zadáte klíč WEP, který bude tiskárna používat pro bezdrátovou síť.
- WPA-Personal (WPA-PSK): Zvolte WPA-Personal, pokud vaše bezdrátová síť pro připojení k síti využívá ověřovací frázi. WPA-Personal zajišťuje šifrování bezdrátové komunikace a poskytuje vyšší zabezpečení. Na následující obrazovce zadáte ověřovací frázi, kterou bude tiskárna používat pro bezdrátovou síť. Ověřovací frázi lze získat v dialogovém okně Vlastnosti nebo Nastavení v rámci vzdálené správy daného přípojného bodu, brány nebo směrovače. Ověřovací fráze musí mít délku 8 až 63 znaků. Platnými znaky ověřovací fráze jsou 0 - 9, a - z, A - Z a sada znaků uvedených v následující tabulce.

Pokud si nejste jisti, jaký typ zabezpečení vaše síť používá, klepněte sem.

! | @ | # | $ | % | ^
& | * | ( | ) | _ | +
= | - | { | } | [ | ]
| | \ | " | : | ; | '
< | > | ? | , | . | /
~ | ` |  |  |  |