### Comprovar l'ordinador i la impressora

Quan engegueu i inicialitzeu una nova impressora d'HP, la impressora té els paràmetres de configuració sense cables predeterminats de fàbrica següents. Assegureu-vos que els paràmetres de configuració sense cables de l'ordinador coincideixen amb els paràmetres anteriors:

- Mode de comunicació: Ad Hoc
- Nom de xarxa (SSID): hpsetup
- Seguretat: <deshabilitada>

> Nota: El nom de xarxa distingeix majúscules de minúscules. Si "HPSETUP" s'utilitza en lloc d'utilitzar "hpsetup", no podreu comunicar amb la impressora.

Una nova impressora d'HP pot detectar i comunicar només amb altres dispositius que tinguin aquests paràmetres de xarxa sense cables.

Quan està activat, l'indicador lluminós blau de la impressora verifica que existeix una connexió sense cables.

Premeu Tornar a cercar per buscar un mètode de cerca sense cables.

Premeu Especificar una impressora per adreça per buscar una adreça IP d'impressora específica.