### Kablosuz Güvenliği

Kablonuz ağınızda kullanılan güvenlik türünü seçin:

- Açık Sistem: Kablosuz ağınız kimlik şifreleme veya doğrulama gerektirmiyorsa bunu seçin.
- Paylaşılan Anahtar (WEP): Ağdaki tüm aygıtlar kablosuz ağınıza erişim için bir WEP anahtarı kullanıyorsa bunu seçin. Bir sonraki ekranda, yazıcının kablosuz ağınız için kullanacağı WEP anahtarını gireceksiniz.
- WPA-Kişisel (WPA-PSK): Kablosuz ağınızda ağa bağlanmak için bir parola kullanılıyorsa WPA-Kişisel’i seçin. WPA-Kişisel kablosuz iletişimin şifrelenmesini sağlar ve gelişmiş bir güvenlik sunar. Bir sonraki ekranda, yazıcının kablosuz ağınız için kullanacağı parolayı gireceksiniz. Parolayı erişim noktanızın, ağ geçidinizin veya yönlendirici çevrimiçi yardımcı programınızın ‘Özellikler’ veya ‘Ayarlar’ iletişim kutusundan edinebilirsiniz. Parola 8-63 karakter uzunluğunda olabilir. Parolada kullanılabilen geçerli karakterler 0-9, a-z, A-Z ve aşağıdaki tabloda görülen simgelerdir.

Ağınızda kullanılan güvenliğin türünden emin değilseniz burayı tıklatın.

! | @ | # | $ | % | ^
& | * | ( | ) | _ | +
= | - | { | } | [ | ]
| | \ | " | : | ; | '
< | > | ? | , | . | /
~ | ` |  |  |  |