### Vezeték nélküli biztonság

Válassza az Ön vezeték nélküli hálózatán használt biztonsági módszert:

- Nyílt rendszer: Válassza ezt, ha az Ön vezeték nélküli hálózata nem követeli meg a titkosítást vagy a hitelesítést.
- Megosztott kód (WEP): Válassza ezt, ha a hálózaton mindegyik eszköz WEP-kódot alkalmaz a vezeték nélküli hálózat eléréséhez. A következő képernyőn fogja megadni azt a WEP-kódot, amelyet a nyomtató fog használni a vezeték nélküli hálózat eléréséhez.
- WPA-személyes (WPA-PSK): Válassza a WPA-Personal lehetőséget, ha a vezeték nélküli hálózat kódgeneráló jelszót alkalmaz a hálózat eléréséhez. A WPA-Personal a vezeték nélküli kommunikáció titkosítását nyújtja, fokozza a biztonságot. A következő képernyőn fogja megadni azt a kódgeneráló jelszót, amelyet a nyomtató használni fog a vezeték nélküli hálózat eléréséhez. A kódgeneráló jelszóhoz a hozzáférési pont, átjáró vagy útválasztó online segédprogramjának „Tulajdonságok” vagy „Beállítások” párbeszédpaneljén juthat hozzá. A jelszó hosszának 8 és 63 karakter között kell lennie. A 0–9, a–z és A–Z karaktereket, valamint az alábbi táblázatban látható jeleket tartalmazhatja.

Ha nem biztos a hálózaton használt biztonsági módszerben, kattintson ide.

! | @ | # | $ | % | ^
& | * | ( | ) | _ | +
= | - | { | } | [ | ]
| | \ | " | : | ; | '
< | > | ? | , | . | /
~ | ` |  |  |  |