### Alternativ för nätverkskonfigurering

Här har du två möjligheter:

- Konfigurera nätverksinställningar åt mig. Markera detta alternativ om du vill att installationsguiden för skrivaren automatiskt ska konfigurera HP Jetdirect-skrivarservern så att den fungerar i nätverket. Detta gäller för både TCP/IP- och IPX/SPX-protokoll. Om båda protokollen finns installerade på datorn kommer guiden att välja det som verkar vara mest lämpligt.

  När du väljer Konfigurera nätverksinställningar åt mig visas ett bekräftelsefönster där du kan se de automatiska konfigurationsinställningarna.

  Du kan också skriva ut en testsida som visar två inställningar: skriv ut en testsida i slutet av installationen (du kommer att ges denna möjlighet på den sista sidan av installationsguiden) eller skriv ut en Jetdirect-testsida genom att trycka på konfigurationsknappen (test) på skrivarservern.

  Beroende på det protokoll du använder kommer skrivarinstallationsprogrammet att konfigurera följande saker:

  - TCP/IP (direktläge):
    Jetdirect-skrivarservern tilldelas en IP-adress, en nätmask och en standard-gateway-adress. Om Jetdirect-skrivarservern inte redan har tilldelats en IP-adress kommer den att få IP-adressen 169.254.x.x (där x står för ett automatiskt konfigurerat tal). Detta intervall kallas APIPA (Automatic Private IP Address)-intervall. Konfigurationen sparas på Jetdirect-skrivarservern och programvaran kommer att använda informationen för att skapa en port för skrivaren på din dator.
  - IPX (direktläge):
    Maskinvaruadressen (MAC-adressen) och IPX-nätverksnumret som Jetdirect-kortet har hittat kommer att användas för att skapa porten för den här skrivaren (eller multifunktionsenheten) på din dator.
- Låt mig konfigurera mina egna nätverksinställningar. Markera detta alternativ om du vill ange konfigurationsinställningar för Jetdirect-skrivarservern. Du kommer att få ange en del av eller all följande information:
  - IP-adress
  - nätmask
  - standard-gateway-adress
  - maskinvaruadress (MAC-adress)

  Installationsprogrammet medger inte att du installerar eller skapar skrivare på Novell-servrar. Endast direkt nätverksinstallation mellan denna Windows-PC och en skrivare stöds. För att kunna installera skrivare och skapa skrivarobjekt på en Novell-server måste du använda ett annat program, t.ex. Web Jetadmin, Guiden för installation av HP:s nätverksskrivare eller ett Novell-program som t.ex. NWadmin.

#### Mer information:

Ordlista över termer för nätverksutskrift