### 手動變更無線設定值

在印表機安裝精靈進行之前，您的無線電腦必須能夠與印表機直接進行通訊。 因此，您必須暫時重新設定電腦符合印表機伺服器的無線網路設定值。 若要這麼做，您可以使用電腦無線網路介面卡所提供的組態設定公用程式（請參閱下方使用 Windows XP上的資訊）。

當新的 HP 印表機的電源開啟並初始化，會進行下列出廠預設無線設定值；請變更您電腦的無線設定值符合這些：

- 通訊模式： 臨機操作（對等式）
- 網路名稱﹝SSID﹞： hpsetup
- 安全性： <停用>

> 注意： 網路名稱必須區分大小寫。 如果使用 HPSETUP，而非 hpsetup，您將無法與印表機進行通訊。

新的印表機會偵測具有這些無線網路設定值的裝置，並且與這些裝置進行通訊。

如果您已經重新設定無線電腦符合印表機的無線網路設定值，請按一下「下一步」。

注意： 如果您正在使用 Windows XP 作業系統，您可以直接從 XP 重新設定電腦的無線設定值，而不需使用無線網路卡公用程式。 若要存取印表機的預設網路 hpsetup，您必須進入「無線網路連線內容」對話方塊，選擇「無線網路」索引標籤，按一下「進階」按鈕，選擇「僅電腦對電腦（臨機操作）的網路」，按一下關閉」，按一下「新增」，進入「網路名稱（SSID）」對話方塊中的「hpsetup」，並確認 hpsetup 是「慣用網路」清單中的最上面第一筆項目。

概觀