### Cambiar la configuración TCP/IP

Una vez que haya identificado la impresora, deberá especificar un modo de comunicación y configurar los parámetros de red correspondientes a dicho modo.

Nota: La utilidad de instalación detectará la configuración del sistema e intentará indicarle la configuración TCP/IP recomendada, aunque, si lo desea, puede modificarla. Los parámetros que asigne no se configurarán en la impresora hasta que la instalación no esté finalizada.

ˇ Si la impresora no tiene una configuración TCP/IP válida:
Introduzca, en los campos correspondientes, una dirección IP para la impresora, una máscara de subred y una dirección IP para la puerta de enlace que sean válidas. Antes de asignar algún valor, póngase en contacto con el administrador de la red.

Haga clic en Configuración recomendada para que la utilidad de instalación introduzca automáticamente los parámetros TCP/IP.

Marque la casilla Utilizar nombre de puerto predeterminado (sólo para Windows NT, 2000 y XP). Marque esta casilla para utilizar la configuración del puerto predeterminado de su impresora. Si no se marca esta casilla el cuadro de diálogo Nombre de puerto será la siguiente pantalla del asistente.

PRECAUCIÓN: Si desea conectar la impresora a otras redes, puede ser que la configuración TCP/IP recomendada por la utilidad no sea única para todas las redes y entre en conflicto con otros dispositivos. Proceda con cuidado al conectar con otras redes TCP/IP.

ˇ Si la impresora ya tiene una configuración TCP/IP válida:
Se mostrará la configuración TCP/IP actual.

PRECAUCIÓN: Cambiar una configuración TCP/IP válida puede impedir el acceso por parte de otros usuarios. Consulte con el administrador de la red antes de cambiar una configuración válida.

Nota: Si los parámetros TCP/IP se han protegido con contraseńa por parte de un software de administración, como HP Web Jetadmin, los campos de entrada aparecerán inhabilitados.

Casilla Utilizar nombre de puerto predeterminado (sólo para Windows NT, 2000 y XP). Marque esta casilla para utilizar la configuración del puerto predeterminado de su impresora. Si no se marca esta casilla el cuadro de diálogo Nombre de puerto será la siguiente pantalla del asistente.

#### Para obtener más información:

Glosario de términos relacionados con la impresión en red