### Drucker angeben

Im Dialogfeld Drucker angeben können Sie einen Netzwerkdrucker direkt durch Angabe einer seiner Adressen bestimmen.

Tragen Sie für den gewünschten Drucker eine der folgenden Adressen ein, und klicken Sie dann auf Weiter. Ermitteln Sie die derzeit konfigurierten Adressen, indem Sie eine Netzwerkkonfigurationsseite drucken.

Hinweis: Auf dem Bildschirm werden nur Optionen angezeigt, die für Ihren Drucker gültig sind.

- Hardware-Adresse. Durch die LAN-Hardware-Adresse (auch physikalische oder MAC-Adresse genannt) wird ein Gerät eindeutig identifiziert.
- IP-Adresse. In einem TCP/IP-Netzwerk wird jedes Gerät durch eine eindeutige IP (Internet-Protokoll)-Adresse identifiziert. Dabei handelt es sich um eine vier Byte (32 Bit) lange Zahl im Format n.n.n.n, wobei n aus einem Wert zwischen 0 und 255 besteht. Die Zuteilung der IP-Adresse erfolgt in der Regel durch den Netzwerkadministrator.

Hinweis: Informationen zu den Standardeinstellungen Ihres Druckers finden Sie in der mit dem Drucker mitgelieferten Dokumentation. Einige HP Drucker legen zwei Minuten nach dem Start eine Standard-IP-Adresse von 192.0.0.192 fest. Verwenden Sie diesen Standardwert, um einen neuen Drucker anfänglich zu identifizieren.

- IP-Hostname. Ein IP-Hostname ist ein benutzerfreundlicher (weil leicht zu merkender) Name, der anstelle der IP-Adresse des Druckers verwendet werden kann.

Hinweis: Zur Einrichtung von Druckern, die sich nicht im lokalen Netzwerk befinden, lesen Sie den Abschnitt Drucker in großen IP-Netzwerken hinzufügen.

Wenn ein ausgewählter Drucker durch einen SNMP-Community-Namen oder ein Jetdirect Kennwort geschützt wird, werden Sie zur Eingabe des Community-Namens oder Kennworts aufgefordert. Wenn Ihre Eingabe ungültig ist, können Sie den Drucker nicht mit diesem Assistenten installieren.

#### Siehe auch:

Glossar zum Netzwerkdrucken