### Kablosuz Şifreleme - WEP

##### WEP Anahtarı

Seçilen ağda şifreleme (WEP) vardır. Girdiğiniz WEP anahtarı ağınızdakiyle aynı olmalıdır.

WEP anahtarını bilmiyorsanız, ağınızı yapılandıran kişiyle bağlantı kurun veya Kablosuz Erişim Noktası (WAP) ile ilgili belgelere bakın.

Ağınızın WEP anahtarını girin. WEP anahtarını ağdaki şekliyle girmelisiniz. Bu ekranı yeni bir WEP anahtarı oluşturmak için kullanmayın.

İleri'yi tıklatırsanız ve bu ekran yeniden görünürse, geçersiz bir WEP anahtarı girilmiştir. WEP anahtarını ağdaki şekliyle yeniden girin.

##### Birden Çok WEP Anahtarı

Ağınızda birden çok WEP anahtarı bulunabilir. Bu durumda, yazıcının kablosuz ayarlarını yapılandırmak için yazıcının katıştırılmış Web sunucusunu (EWS) kullanmanız gerekir. İptal'i tıklatın ve sonra yazıcınızın belgelerinde EWS bilgilerinin verildiği bölümlere gözatın. Kablosuz ayarlarını yapılandırdıktan sonra, yükleme sihirbazını yeniden çalıştırın.