### Transferčncia dels parāmetres de configuraciķ sense cables

Un cop desats els parāmetres de configuraciķ sense cables a la unitat Flash USB, seguiu aquests passos per transferir-los a la impressora:

1. Desconnecteu la unitat Flash USB de l'ordinador i connecteu-la al port USB de la impressora.

2. Espereu 15 segons perquč es transfereixin els parāmetres de configuraciķ sense cables a la impressora.

3. Desconnecteu la unitat Flash USB de la impressora i torneu-la a connectar al port USB de l'ordinador.

Un cop connectada la unitat Flash USB a l'ordinador, premeu "Endavant" per continuar la instalˇlaciķ.