### Seguridad inalámbrica

Seleccione el tipo de seguridad que se utiliza en la red inalámbrica:

- Sistema abierto: Seleccione esta opción si la red inalámbrica no necesita cifrado o autenticación.
- Clave compartida (WEP): Seleccione esta opción si cada dispositivo de la red utiliza una clave WEP para conectarse a la red inalámbrica. En la pantalla siguiente, deberá introducir la clave WEP que utilizará la impresora en la red inalámbrica.
- Personal WPA (WPA-PSK): Seleccione Personal WPA (WPA-PSK) si la red inalámbrica utiliza una frase clave para conectarse con la red. Personal WPA permite codificar la comunicación inalámbrica y ofrece una seguridad mejorada. En la siguiente pantalla, deberá introducir la frase clave que servirá a la impresora para conectarse a la red inalámbrica. Puede obtener la frase clave en el cuadro de diálogo "Propiedades" o "Configuración" del punto de acceso, la puerta de enlace o la utilidad de direccionador en línea. La longitud de una frase clave debe oscilar entre 8 y 63 caracteres. Los caracteres válidos de una frase clave son 0-9, a-z, A-Z, así como el siguiente conjunto de símbolos.

Si no está seguro del tipo de seguridad que emplea la red, haga clic aquí.

! | @ | # | $ | % | ^
& | * | ( | ) | _ | +
= | - | { | } | [ | ]
| | \ | " | : | ; | '
< | > | ? | , | . | /
~ | ` |  |  |  |