### Zabezpieczenia sieci bezprzewodowej

Wybierz typ zabezpieczeń stosowanych w danej sieci bezprzewodowej:

- System otwarty: Tę opcję należy wybrać, jeżeli sieć bezprzewodowa nie wymaga szyfrowania lub identyfikacji.
- Klucz wspólny (WEP): Tę opcję należy wybrać, jeżeli każde urządzenie w sieci korzysta z klucza WEP w celu łączenia się z siecią bezprzewodową. Na następnym ekranie należy wprowadzić klucz WEP, którego drukarka będzie używać w sieci bezprzewodowej.
- WPA-Personal (WPA-PSK): Opcję WPA-Personal należy wybrać, jeżeli do połączenia z siecią bezprzewodową wymagane jest hasło. Protokół WPA-Personal umożliwia szyfrowania komunikacji bezprzewodowej i oferuje ulepszone zabezpieczenia. Na następnym ekranie należy wprowadzić hasło, którego drukarka będzie używać w sieci bezprzewodowej. Hasło można uzyskać w oknie dialogowym „Właściwości” lub „Ustawienia” programu narzędziowego działającego w trybie online, który obsługuje punkt dostępu, bramę lub router. Hasło musi mieć długość od 8 do 63 znaków. Prawidłowe znaki dla hasła to 0-9, a-z, A-Z i zestaw symboli w poniższej tabeli.

W przypadku braku pewności co do typu zabezpieczeń używanych w danej sieci, kliknij tutaj.

! | @ | # | $ | % | ^
& | * | ( | ) | _ | +
= | - | { | } | [ | ]
| | \ | " | : | ; | '
< | > | ? | , | . | /
~ | ` |  |  |  |