### Zadejte tiskárnu

Obrazovka Zadejte tiskárnu umožňuje přímé zadání síťové tiskárny pomocí jedné z jejích adres.

Pro požadovanou tiskárnu zvolte a zadejte jednu z následujících adres a potom klepněte na tlačítko Další. Aktuální nastavenou adresu zjistíte po vytištění stránky s konfigurací sítě.

Poznámka: Na obrazovce se zobrazí jen volby platné pro vaši tiskárnu.

- Hardwarová adresa. Hardwarová adresa LAN (nazývaná také adresa stanice nebo adresa MAC) jednoznačně určuje zařízení.
- Adresa IP. Adresa IP (Internet Protocol) jednoznačně určuje každé zařízení v síti TCP/IP. Sestává ze 4bajtového čísla (32 bitů) ve formátu n.n.n.n, kde n je číslo od 0 do 255. Adresa je obvykle přidělena správcem sítě.

Poznámka: Informace o výchozím nastavení tiskárny najdete v dokumentaci dodané s tiskárnou. Některá zařízení HP nastaví dvě minuty po zapnutí výchozí adresu IP 192.0.0.192. K první identifikaci tiskárny použijte tuto výchozí adresu.

- Název hostitele IP. Název hostitele IP je jednoduchý (snadno rozpoznatelný) název, který lze použít místo adresy IP tiskárny.

Poznámka: Informace o instalaci tiskáren, které se nenacházejí v místní síti, naleznete v části Přidávání tiskáren v rozsáhlých sítích IP.

Je-li vybraná tiskárna chráněna názvem komunity SNMP nebo heslem Jetdirect, budete vyzváni k jejich zadání. Pokud nebude zadaná hodnota platná, nebude možné provést instalaci tiskárny pomocí tohoto průvodce.

#### Další informace:

Slovníček pojmů síťového tisku