### Sécurité sans fil

Sélectionnez le type de sécurité utilisée sur le réseau sans fil :

- Système ouvert : Si le réseau sans fil ne nécessite aucune procédure de cryptage ou d'authentification.
- Clé partagée (WEP) : Si chaque périphérique présent sur le réseau utilise une clé WEP pour se connecter au réseau sans fil. A l'écran suivant, un message vous invite à saisir la clé WEP que l'imprimante devra utiliser pour le réseau sans fil.
- WPA-Personal (WPA-PSK) : Si le réseau sans fil utilise une expression de passe pour se connecter au réseau. WPA-Personal offre le cryptage des communications sans fil, ainsi qu'une sécurité renforcée. A l'écran suivant, entrez l'expression de passe qui devra être utilisée par l'imprimante pour se connecter au réseau sans fil. Vous pouvez obtenir l'expression de passe à partir de la boîte de dialogue "Propriétés" ou "Paramètres" de votre point d'accès, passerelle ou utilitaire de routeur en ligne. L'expression de passe doit comprendre entre 8 et 63 caractères. Les caractères autorisés dans une expression de passe sont 0-9, a-z, A-Z et le jeu de symboles dans le tableau ci-dessous.

Si vous n'êtes pas sûr du type de sécurité utilisée par le réseau, cliquez ici.

! | @ | # | $ | % | ^
& | * | ( | ) | _ | +
= | - | { | } | [ | ]
| | \ | " | : | ; | '
< | > | ? | , | . | /
~ | ` |  |  |  |