### Невозможно проверить беспроводное соединение

Мастер установки не может установить соединение с принтером.

Один или несколько указанных параметров беспроводной сети не соответствуют параметрам существующей беспроводной сети.

Возможны описанные ниже проблемы.

- Режим взаимодействия. Указан неправильный режим взаимодействия (Беспроводная сеть (инфраструктура) или Одноранговая сеть (Adhoc)).
- Имя сети (SSID). Неправильно указано имя сети (SSID).
- Защита (WEP или личный WPA). Указанное значение параметра WEP или Личный WPA не соответствуют значениям параметров сети.

Для изменения этих параметров выберите Да.

Для выхода из мастера установки выберите Нет.