### קביעת מצב תקשורת רשת

לאחר זיהוי המדפסת, עליך לציין מצב תקשורת עבור המדפסת ולהגדיר את הפרמטרים המתאימים של הרשת עבור מצב זה.

הערה: כלי השירות להתקנה יזהה את הגדרות המערכת שברשותך וינסה לספק מצב תקשורת מומלץ, אך באפשרותך לבחור מצב שונה אם תרצה. מופיעות רק אפשרויות חוקיות. ערכי הפרמטרים שמוקצים אינם מוגדרים בתצורת במדפסת עד לסיום ההתקנה.

- Windows TCP/IP. אם מדפסת זו תופעל ברשת TCP/IP, יש להגדיר את תצורת המדפסת בפרמטרים חוקיים של TCP/IP. האפשרויות תלויות בהגדרות ה- TCP/IP שזוהו.

  - אם למדפסת אין הגדרות TCP/IP חוקיות:
    בשדות שמוצגים הזן כתובת IP חוקית עבור המדפסת, מסכת רשת-משנה חוקית וכתובת IP חוקית עבור השער. לפני הקצאת ערכים, עליך להתייעץ עם מנהל הרשת.

    לחץ על הגדרות מוצעות כדי שפרמטרי ה- TCP/IP יוזנו אוטומטית על-ידי כלי השירות להתקנה.

    תיבת הסימון השתמש בשם יציאת ברירת המחדל (Windows NT/2000/XP). סמן תיבה זו כדי להשתמש בהגדרות ברירת המחדל של היציאה עבור המדפסת. אם תיבה זו אינה מסומנת, לאחר מסך האשף קביעת מצב תקשורת רשת תופיע תיבת הדו-שיח שם יציאה של האשף.

    זהירות: אם המדפסת תחובר לרשתות אחרות, הגדרות TCP/IP שמוצעות על-ידי כלי השירות עלולות שלא להיות ייחודיות בצורה גלובלית ועלולות להתנגש עם התקנים אחרים. נקוט זהירות בעת התחברות לרשתות TCP/IP אחרות.

  - אם למדפסת יש כבר הגדרות TCP/IP חוקיות:
    יוצגו הגדרות ה- TCP/IP הנוכחיות. כדי לשנות הגדרות, לחץ על שנה הגדרות.

    זהירות: שינוי הגדרות TCP/IP חוקיות עלול למנוע גישה ממשתמשים אחרים. לפני שתשנה הגדרות חוקיות, פנה אל מנהל הרשת.

    הערה: אם פרמטרי ה- TCP/IP מוגנים בסיסמה על-ידי תוכנת ניהול כגון HP Web Jetadmin, הלחצן שנה הגדרות לא יהיה זמין.

- Windows IPX/SPX. מצב תקשורת IPX/SPX של Windows חל על עבודה ברשתות Windows המשתמשות בפרוטוקול IPX. לא נדרשות הגדרות פרמטרים עבור מצב תקשורת זה. לחץ על הבא כדי להמשיך.

  תיבת הסימון השתמש בשם יציאת ברירת המחדל (Windows NT/2000/XP בלבד). סמן תיבה זו כדי להשתמש בהגדרות ברירת המחדל של היציאה עבור המדפסת. אם תיבה זו אינה מסומנת, לאחר מסך האשף קביעת מצב תקשורת רשת תופיע תיבת הדו-שיח שם יציאה של האשף.

#### לקבלת מידע נוסף:

מילון מונחי הדפסה ברשת