### Como especificar uma impressora

A tela Especificar impressora permite especificar diretamente uma impressora da rede por um de seus endereços.

Selecione e digite um dos seguintes endereços para a impressora desejada e clique em Avançar. Procure os endereços atualmente configurados imprimindo uma página de configuração de rede.

Nota: Somente as opções válidas para sua impressora aparecem na tela.

- Endereço do hardware. Um endereço de hardware de rede local (também chamado de Endereço da estação ou Endereço MAC) serve exclusivamente para identificar um dispositivo.
- Endereço IP. Um endereço Internet Protocol (Protocolo de Internet) (IP) identifica exclusivamente cada dispositivo em uma rede TCP/IP. É composto por um número de quatro bytes (32 bits) no formato n.n.n.n, em que n é um número de 0 a 255 e é, em geral, atribuído por um administrador de rede.

Nota: Consulte a documentação fornecida com a impressora para obter mais informações sobre as configurações padrão da impressora. Algumas impressoras HP adotam um endereço IP padrão de 192.0.0.192, dois minutos após serem ligadas pela primeira vez. Utilize este padrão para identificar uma nova impressora.

- Nome de host IP. Um nome de host IP é um nome de fácil identificação que pode ser usado em vez do endereço IP da impressora.

Nota: Para instalar impressoras que não estejam localizadas na rede local, consulte Adição de impressoras em grandes redes IP.

Se a impressora selecionada estiver protegida por um nome comunitário definido do SNMP ou por uma senha do Jetdirect, você receberá um aviso solicitando o nome comunitário ou a senha. Se os dados informados não forem válidos, você não poderá instalar a impressora com o auxílio deste assistente.

#### Para obter mais informações:

Glossário de termos de impressão em rede