### Kontrola počítača a tlačiarne

Ak je nová tlačiareň HP zapnutá a inicializovaná, má nasledovné, z výroby predvolené bezdrôtové nastavenie. Skontrolujte, či sa s ním zhoduje bezdrôtové nastavenie počítača:

- Komunikačný režim: Ad Hoc
- Názov siete (SSID): hpsetup
- Zabezpečenie: <disabled>

> Poznámka. V názve siete sa rozlišuje veľkosť písmen. Ak namiesto "hpsetup" použijete "HPSETUP", nebudete môcť s tlačiarňou komunikovať.

Nová tlačiareň môže detekovať a komunikovať s inými zariadeniami len ak majú toto nastavenie bezdrôtovej siete.

Zasvietená modrá kontrolka na tlačiarni indikuje, že je nadviazané bezdrôtové spojenie.

Ak chcete vybrať metódu bezdrôtového hľadania, kliknite na tlačidlo Opakovať hľadanie.

Ak chcete hľadať konkrétnu adresu IP tlačiarne, kliknite na tlačidlo Určiť tlačiareň podľa jej adresy.