### Langattoman yhteyden asetuksia ei voi tarkistaa

Ohjattu kirjoittimen asennustoiminto ei saa yhteyttä kirjoittimeen.

Vähintään yksi määrittämistäsi langattomista asetuksista ei vastaa langattoman verkon asetuksia.

Ongelman syy saattaa olla seuraavissa asetuksissa:

- Tiedonsiirtotila: Käyttöön on otettu väärä tiedonsiirtotila (joko langaton verkko (infrastruktuuri) tai laitteiden välinen (adhoc).
- Verkkonimi (SSID): Verkkonimi (SSID) on kirjoitettu väärin.
- Suojaus (WEP tai henkilökohtainen WPA): Valitun WEP- tai henkilökohtainen WPA -suojauksen asetukset poikkeavat verkon asetuksista.

Valitse Kyllä, jos haluat muuttaa asetuksia.

Valitse Ei, jos haluat poistua ohjatusta asennuksesta.