### Gevonden printers

In het venster Gevonden printers staan alle printers (of multifunctionele apparaten) die op het lokale netwerk zijn gevonden. Selecteer in de lijst de gewenste printer en klik op Volgende.

Als u de printer wilt identificeren, drukt u een netwerkconfiguratiepagina af waarna u het hardware-adres overeenstemt met het adres dat op het scherm wordt weergegeven. Voor instructies over het afdrukken van een netwerkconfiguratiepagina raadpleegt u de bij de printer geleverde documentatie.

Als de gewenste printer niet wordt weergegeven, kunt u een van de volgende handelingen uitvoeren:

- Klik op de knop Opnieuw zoeken of
- Klik op de knop Annuleren om af te sluiten en voer vervolgens de installatiewizard opnieuw uit.

Controleer de volgende onderdelen als de printer niet in de lijst wordt weergegeven:

1. Controleer de lampjes van de netwerkpoort aan de achterkant van de printer:

Status aansluitingslampje | Actie
Aan (groen) | Klik op Volgende.
Uit | o Zorg dat de netwerkkabel stevig is aangesloten op zowel de printer als het WAP-toegangspunt (Wireless Access Point). Dit kan een hub, een router of een gateway voor een draadloos netwerk zijn. o Zorg dat het WAP-toegangspunt (WAP) is ingeschakeld. o Controleer of de printer is ingeschakeld. o Controleer of de computer is aangesloten op het netwerk.