### Kontrollera datorn och skrivaren

En ny HP-skrivare har följande trådlösa originalinställningar när du har startat och initierat den. Kontrollera att datons trådlösinställningar överensstämmer med dem:

- Kommunikationssätt: Ad hoc
- Nätverksnamn (SSID): hpsetup
- Säkerhet: <disabled>

> Obs! Nätverksnamnet är skiftlägeskänsligt. Används "HPSETUP" i stället för "hpsetup" får du ingen kontakt med skrivaren.

En ny HP-skrivare kan bara avkänna och kommunicera med andra enheter som har dessa nätverksinställningar för trådlös anslutning.

Den blå indikatorlampan på den startade skrivaren bekräftar att du har en trådlös anslutning.

Klicka på Sök igen för en trådlös sökningsmetod.

Klicka på Ange skrivare med frekvens för att söka efter en särskild IP-adress till skrivaren.