### Sicurezza periferiche senza fili

Selezionare il tipo di sicurezza utilizzato nella propria rete senza fili.

- Sistema aperto: selezionare questo metodo se la rete senza fili non richiede la crittografia o l'autenticazione.
- Chiave condivisa (WEP): selezionare questo metodo se ciascuna periferica della rete utilizza una chiave WEP per il collegamento alla rete senza fili. La schermata successiva consente di immettere la chiave WEP utilizzata dalla stampante per la rete senza fili.
- WPA personale (WPA-PSK): Selezionare WPA personale se la rete senza fili utilizza una frase password per il collegamento alla rete. WPA personale fornisce la crittografia della comunicazione senza fili e offre una maggiore sicurezza. Nella schermata successiva, č possibile immettere la frase password che verrā utilizzata dalla stampante per la rete senza fili. Č possibile ottenere la frase password nella finestra di dialogo 'Proprietā' o 'Impostazioni' dell'utility in linea del punto di accesso, del gateway o del router. La lunghezza della frase password deve essere compresa tra 8 e 63 caratteri. In una frase password č possibile includere le cifre 0-9, le lettere a-z e A-Z e la serie di simboli seguente.

Se non si č certi del tipo di sicurezza utilizzato dalla rete, fare clic qui.

! | @ | # | $ | % | ^
& | * | ( | ) | _ | +
= | - | { | } | [ | ]
| | \ | " | : | ; | '
< | > | ? | , | . | /
~ | ` |  |  |  |