### Modification des paramètres TCP/IP

Après avoir identifié l'imprimante, vous devez spécifier son mode de communication et définir les paramètres réseau correspondants.

Remarque : L'utilitaire d'installation détecte la configuration du système et vous recommande des paramètres TCP/IP, que vous pouvez modifier si vous le souhaitez. Les paramètres définis ne s'appliquent pas tant que vous n'avez pas terminé l'installation de l'imprimante.

· Si l'imprimante n'a pas de paramètres TCP/IP corrects :
Entrez une adresse IP d'imprimante correcte, un masque de sous-réseau correct et une adresse IP correcte pour la passerelle dans les champs appropriés. Nous vous recommandons de consulter l'administrateur réseau avant d'attribuer des valeurs.

Cliquez sur Paramètres suggérés pour que l'utilitaire d'installation entre automatiquement les paramètres TCP/IP.

Case à cocher Utiliser le nom du port par défaut (Windows NT, 2000 et XP). Cochez cette case pour utiliser les paramètres de port par défaut de l'imprimante. Si cette case n'est pas cochée, la boîte de dialogue Nom du port s'affiche à la suite de l'écran de l'assistant.

ATTENTION : Si l'imprimante doit être connectée à d'autres réseaux, l'unicité des paramètres TCP/IP suggérés par l'utilitaire n'est plus garantie et ceux-ci risquent d'entrer en conflit avec ceux d'autres périphériques. Soyez prudent en cas de connexion à plusieurs réseaux TCP/IP.

· Si l'imprimante a déjà des paramètres TCP/IP corrects :
Les paramètres TCP/IP actuels s'affichent.

ATTENTION : La modification de paramètres TCP/IP corrects risque d'empêcher d'autres utilisateurs d'accéder à l'imprimante. Consultez l'administrateur réseau avant de modifier des paramètres corrects.

Remarque : Si les paramètres TCP/IP sont protégés par un mot de passe défini à l'aide d'un logiciel de gestion, tel que HP Web Jetadmin, les champs de saisie sont grisés.

Case à cocher Utiliser le nom du port par défaut (Windows NT, 2000 et XP uniquement). Cochez cette case pour utiliser les paramètres de port par défaut de l'imprimante. Si cette case n'est pas cochée, la boîte de dialogue Nom du port s'affiche à la suite de l'écran de l'assistant.

#### Pour plus d'informations :

Glossaire des termes d'impression en réseau