### Bezdrôtové pripojenie nebolo možné overiť

Sprievodca inštaláciou nemôže komunikovať s tlačiarňou.

Jedno alebo niekoľko nastavení bezdrôtovej komunikácie nezodpovedá nastaveniu bezdrôtovej siete.

Problémy môžu spočívať v nasledujúcich bodoch:

- Režim komunikácie: Bol zadaný nesprávny režim komunikácie (buď Bezdrôtová sieť (infraštruktúra) alebo Zariadenie k zariadeniu (adhoc)).
- Názov siete (SSID): Názov siete (SSID) bol zadaný nesprávne.
- Zabezpečenie (WEP alebo Personálny WPA): Zadané nastavenie WEP alebo Personálny WPA sa nezhoduje s nastavením siete.

Ak chcete tieto nastavenia zmeniť, kliknite na voľbu Áno.

Voľbou Nie sprievodcu inštaláciou ukončíte.