### Ændre trådløse indstillinger manuelt

Inden installationsguiden til printeren kan fortsætte, skal den trådløse computer kunne kommunikere direkte med printeren. Du skal derfor midlertidigt genkonfigurere computeren, så den passer til printserverens trådløse netværksindstillinger. Det kan du gøre ved at bruge de konfigurationsprogrammer, der leveres med computerens trådløse netværksinterfacekort. (Se også oplysningerne under Brug af Windows XP nedenfor).

Når den nye HP-printer er tændt og initialiseret, har den følgende trådløse standardindstilliner fra fabrikken. Kontroller, at computerens trådløse indstilllinger passer til disse:

- Kommunikationstilstand: Ad hoc (Peer-to-peer)
- Netsværksnavn (SSID): hpsetup
- Sikkerhed: <deaktiveret>

> Bemærk! Der skelnes mellem store og små bogstaver i netværksnavnet. Hvis "HPSETUP" bruges i stedet for "hpsetup", kan du ikke kommunikere med printeren.

En ny HP-printer kan kun finde og kommunikere med andre enheder, der har disse trådløse netværksindstillinger.

Når du har genkonfigureret den trådløse computer, så den passer til printerens trådløse netværksindstillinger, skal du klikke på Næste.

Bemærk! Hvis du bruger operativsystemet Windows XP, kan du genkonfigurere computerens trådløse indstillinger direkte i XP, i stedet for at bruge det trådløse netværkskorts program. Hvis du vil have adgang til printerens standardnetværk("hpsetup"), skal du gå til dialogboksen "Wireless Network Connection Properties", vælge fanen "Trådløse netværk", klikke på knappen "Avanceret", vælge "Computer-to-computer (ad hoc) networks only", klikke på "Luk", klikke på "Tilføj", indtaste "hpsetup" i feltet "Netværksnavn (SSID)" og kontrollere, at "hpsetup" er den øverste registrering på listen "Foretrukne netværk".

Oversigt