### Addició d'impressores a grans xarxes IP

Si esteu afegint impressores (o dispositius multifuncionals) per mitjà d'un encaminador o passarel·la (no a la xarxa local), pot ser difícil identificar les impressores utilitzant aquesta utilitat:

- Potser els encaminadors no suportin l'adreça de maquinari, MAC o d'estació de la impressora.
- Si teniu diverses impressores noves a la xarxa local, i utilitzeu l'adreça IP per defecte (192.0.0.192) per identificar una impressora, és possible que la impressora seleccionada no sigui la correcta. Activeu l'opció Adreça de maquinari per identificar la impressora correcta.

Per utilitzar aquesta utilitat per instal·lar una impressora, continueu de la manera següent:

1. Feu una de les accions següents:
   - Desplaceu físicament la impressora a la xarxa local de l'ordinador, o bé
   - Utilitzeu aquesta utilitat a un ordinador connectat a la xarxa local de la impressora.
2. Identifiqueu la impressora per mitjà de la utilitat i configureu els paràmetres IP que coincideixen amb els de la ubicació de xarxa final de la impressora. Si us cal conèixer l'adreça MAC, podeu trobar-la imprimint una pàgina de configuració (de prova) (des de la impressora o des del servidor d'impressió extern) per assegurar-vos que seleccioneu l'adreça MAC o del maquinari correcta.
3. Si és necessari, torneu a desplaçar la impressora (o el servidor d'impressió extern d'HP Jetdirect) a la seva ubicació de xarxa final.
4. Per instal·lar la impressora en altres ordinadors, feu una de les accions següents:
   - Per altres ordinadors o servidors que imprimiran directament a aquesta impressora, utilitzeu aquesta utilitat per configurar cada ordinador o servidor, o bé
   - Per als clients del Windows que imprimiran a aquesta impressora a través d'un sistema compartit, utilitzeu la utilitat d'addició d'impressores del sistema que es troba a la carpeta Impressores, o bé un programa d'instal·lació d'impressores compartit creat per a la impressora.

#### Per a més informació:

Glossari de termes d'impressió en xarxa